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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
[bookmark: _Hlk99723051]Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình
	E-HSDT có cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại điểm a mục 3.5 Chương V của E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt
	E-HSDT có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công đặt phù hợp với tiến độ thực hiện của gói thầu.
	Đạt

	
	
	E-HSDT không có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp.
	Không đạt

	3
	Tiến độ thi công công trình bàn giao công trình đưa vào sử dụng
	E-HSDT có cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại điểm b mục 3.5 Chương V của E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	4
	Bảo hành, bảo trì
	E-HSDT có cam kết đáp ứng điểm h mục 3.5 Chương V của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	5
	Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ
	E-HSDT có thuyết minh biệp pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ
	Đạt

	
	
	E-HSDT không có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ hoặc có biện pháp nhưng không khả thi
	Không đạt

	6
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số
214/2025/NĐ-CP
	

	6.1
	Uy tín của nhà
thầu thông qua
việc tham dự thầu các gói thầu tương tự trước đó

	Có cam kết:
- Không bị vi phạm về uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu bởi bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào.
- Chưa từng bị bất kỳ chủ đầu tư nào ra quyết định xử phạt, kết luận có hành vi gian lận, cấm tham dự thầu, vi phạm các quy định tại điều 87 của Luật Đấu thầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	6.2
	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng dịch vụ đã thực hiện
	- Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng tương tự bị phạt vì vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng, thnah lý hợp đồng trước thời hạn do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu có cam kết không vi phạm về chất lượng dịch vụ của các gói thầu đã thực hiện trước đó
	Đạt

	
	
	Nhà thầu không có cam kết hoặc có cam kết nhưng được phát hiện có vi phạm trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu
	Không đạt

	Kết luận
	Đạt tất cả các nội dung trên
	Đạt

	
	Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên
	Không đạt



Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Hồ sơ mời thầu: Sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối trạm bơm Kinh Thanh (nhà quản lý, nhà máy trạm bơm Kinh Thanh II; tường bảo vệ trạm bơm Kinh Thanh II; sân trước nhà quản lý; dàn van cống xả tiêu, cống tiêu tự chảy)









Hồ sơ mời thầu: Sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối trạm bơm Kinh Thanh (nhà quản lý, nhà máy trạm bơm Kinh Thanh II; tường bảo vệ trạm bơm Kinh Thanh II; sân trước nhà quản lý; dàn van cống xả tiêu, cống tiêu tự chảy)
[bookmark: RANGE!A1:C7][bookmark: RANGE!A1:I8][bookmark: _Toc104800534][bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	
1. Giới thiệu chung gói thầu:
1.1 Tên gói thầu: Sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối trạm bơm Kinh Thanh (nhà quản lý, nhà máy trạm bơm Kinh Thanh II; tường bảo vệ trạm bơm Kinh Thanh II; sân trước nhà quản lý; dàn van cống xả tiêu, cống tiêu tự chảy)
1.2 Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà
1.3 Nguồn vốn: Kinh phí bảo trì Ngân sách nhà nước cấp năm 2025
1.4 Địa điểm thực hiện dịch vụ: Trạm bơm điện Kinh Thanh, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
1.5 Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.6 Quy mô của gói thầu: 
a) Nhà quản lý trạm bơm Kinh Thanh:
	- Phần sơn: 
	  + Cạo bỏ lớp sơn cũ toàn bộ tường, cột, lan can, sê nô mái phía ngoài; tường, dầm, trần phòng công nhân nam 1, 2, phòng trực điện thoại và hội trường. Sơn lại tường 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ màu theo màu hiện trạng), phía trong nhà sơn nội thất, phía ngoài nhà sơn ngoại thất, trần sơn màu trắng;
	  + Cạo bỏ lớp sơn cũ cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió trên mái, lan can cầu thang bằng gỗ; vệ sinh và sơn dầu 2 nước;
	  + Cạo bỏ lớp sơn sen hoa cửa sổ cũ; vệ sinh và sơn lại sen hoa bằng sơn sắt thép 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước phủ màu);
	  - Phần chống thấm mái WC phòng trạm phó: Mài vệ sinh bề mặt sàn tại vị trí nứt, quét 2 lớp Sikaproof Membrane (định lượng mỗi lớp 0,25kg/m2), dán màng chống thấm khò nóng Baumerk dầy 3mm (hoặc loại có cơ tính tương đương);
	  - Thiết bị vệ sinh, thiết bị điện: Thay thế các thiết bị đã bị hư hỏng, chi tiết theo thiết kế BVTC được thẩm định, phê duyệt. 
	  - Thay thế 05 bộ khoá tay nắm tròn cửa WC, 05 bộ khóa cửa tay gạt Inox cửa ra vào và 01 chốt Clemon bằng nhôm của cửa gỗ.
	  b) Nhà máy trạm bơm Kinh Thanh II: Phá dỡ nền gạch lát nền cũ đã hư hỏng, láng nền VXM M100 và lát lại bằng gạch Ceramic kích thước (40x40)cm VXM M100.
  c) Tường bảo vệ trạm bơm Kinh Thanh II (từ cổng vào nhà máy đến máy vớt rác từ xa):
	- Phá dỡ các trụ BTCT cũ, tháo dỡ hàng rào dây thép gai đã bị hư hỏng;
- Xây tường bảo vệ (gồm 8 đoạn, tổng chiều dài L=166,7m với kết cấu chính như sau: Đổ bê tông lót móng M100 dày 10cm; móng xây gạch VXM M75 cao 56cm; giằng móng tiết diện (22x10)cm bằng BTCT M200; tường phía trên xây gạch VXM M75, chiều cao (1,9÷2,2)m. Trát tường VXM M75 dày 1,5cm; sau đó quét vôi ve 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ màu vàng). Đỉnh tường bố trí hàng rào bằng thép vuông đặc (14x14)mm và sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước phủ màu xanh). Riêng đoạn tường 1,2,3,7,8 dài 107,4m tường được xây dựng trên phần móng cũ phía dưới đã ổn định.
	- Sửa chữa đoạn tường dài 75,7m (xây dựng năm 2017): cạo lớp vôi ve cũ, vệ sinh và quét vôi ve 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ màu vàng); phần hàng rào bằng thép sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước phủ màu xanh).
- Phần nền tiếp giáp rãnh nước đến tường bao dài 219,5m: Phá dỡ nền bê tông cũ, lót nilon, đổ lại mặt nền bê tông M200 dày 10cm.
- Rãnh thoát nước và hố ga:
[bookmark: _Hlk206657468][bookmark: _Hlk208985776][bookmark: _Hlk206576683]	+ Nạo vét bùn rác trong lòng rãnh dài 225m và tại 3 hố ga;
	+ Phá lớp vữa trát thành và đáy rãnh thoát nước và hố ga, trát thành và láng đáy bằng VXM M100 dày 2cm dài 206,5m; 
	+ Đổ lại toàn bộ 413 tấm đan rãnh nước kích thước (1x0,5x0,07)m và 9 tấm đan hố ga kích thước 1,5x0,5x0,07)m, kết cấu BTCT M200.
d) Sân trước nhà quản lý:
- Phá dỡ đoạn tường bao cũ dài 4,6m để xây dựng cổng, phá dỡ đoạn tường chắn đất dài 4,4m để mở rộng sân trước nhà để phai.
	- Xây dựng đoạn tường chắn đất dài 3,45m như sau: móng xây gạch VXM M75 cao 36cm, tường xây gạch VXM M75 cao 80cm, trát tường VXM M75 dày 1,5cm; quét quét vôi ve 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ màu vàng).
	- Xây mới 2 trụ cổng kích thước (0,4x0,4x3)m với kết cấu như sau: Đổ bê tông lót móng M100 dày 10cm, đổ BTCT M200 móng và lõi trụ cổng, trụ xây gạch VXM M75 và trát VXM M75 dày 1,5cm; quét vôi ve 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ màu vàng);
	- Lắp đặt cánh cổng trượt, vật liệu Inox 304 kích thước (3,8x1,8)m với kết cấu như sau: Khung bằng thép hộp (80x40x2)mm, nan bằng thép hộp (20x20x1,5)mm; bánh xe D48 rãnh U; ray trượt thép tròn đặc D16; mã đệm ray thép tấm dày 5mm; liên kết giữa mã đệm ray và bê tông sân bằng bu lông chân chẻ M10x100; chốt cổng thép tròn đặc D20.
	- Đổ bê tông sân kích thước (7,9x7)m, bên hông nhà để phai kích thước (6,7x0,7)m: Đắp đất đầm chặt (đất tận dụng); lót nilon và đổ bê tông M200, dày 15cm, độ dốc i=0,5%.
	  e) Dàn van cống xả tiêu, cống tiêu tự chảy Kinh Thanh I, II: Cạo lớp rêu mốc toàn bộ bề mặt bê tông dàn van, dàn thả phai các cống; vệ sinh và sơn 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ màu ghi sáng).
2. Mục tiêu công việc:
Sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối trạm bơm Kinh Thanh (nhà quản lý, nhà máy trạm bơm Kinh Thanh II; tường bảo vệ trạm bơm Kinh Thanh II; sân trước nhà quản lý; dàn van cống xả tiêu, cống tiêu tự chảy) đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai năm 2025 và các năm tiếp theo.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu nêu trong Hồ sơ thiết kế được duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường và điều kiện làm việc trước khi thi công.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ trong Hồ sơ thiết kế để được giải thích và làm rõ.
- Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định của Chính phủ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
3.2. Yêu cầu về quy chuẩn, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Toàn bộ các công việc thi công, nghiệm thu, thí nghiệm, an toàn lao động, quản lý chất lượng... của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam nêu dưới đây.

	STT
	Tên quy phạm và tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn

	1
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	2
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361-2012

	3
	Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5573-2011

	4
	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 5574-2018

	5
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2018

	6
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu
	TCVN 8790-2011

	7
	Sơn tường dạng nhũ tương
	TCVN 8652-2020

	8
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377-2012

	9
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570-2006

	10
	Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	11
	Nước cho bê tông và vữa-Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-2012

	12
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021

	13
	Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 
	



  Trường hợp có sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa thiết kế với các qui định trình bày ở đây và các qui định trong Tiêu chuẩn xây dựng thì phải đề nghị Chủ đầu tư xem xét giải quyết.
3.3. Bản vẽ:
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	Danh mục bản vẽ

	STT
	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	I
	Nhà quản lý trạm bơm Kinh Thanh
	

	1
	N02025-TC-1
	Mặt bằng sửa chữa tầng 1, tầng 2
	Để thi công

	2
	N02025-TC-2
	Sửa chữa mặt trước nhà quản lý
	Để thi công

	3
	N02025-TC-3
	Sửa chữa mặt sau nhà quản lý
	Để thi công

	4
	N02025-TC-4
	Mặt cắt 1-1
	Để thi công

	5
	N02025-TC-5
	Mặt cắt 2-2
	Để thi công

	6
	N02025-TC-6
	Mặt cắt 3-3
	Để thi công

	7
	N02025-TC-7
	Mặt bằng mái, chống thấm mái WC, sửa chữa cửa
	Để thi công

	II
	Nhà máy trạm bơm Kinh Thanh
	

	1
	N02025-TC-1
	Mặt bằng sửa chữa nhà máy trạm bơm Kinh Thanh II
	Để thi công

	III
	Tường bảo vệ trạm bơm Kinh Thanh II
	

	1
	N02025-TC-01
	Sơ họa mặt bằng tuyến tường bao, rãnh thoát nước
	Để than khảo

	2
	N02025-TC-02
	Hiện trạng tường bao, tấm đan
	Để than khảo

	3
	N02025-TC-03
	Tường bao đoạn 1
	Để thi công

	4
	N02025-TC-04
	Tường bao đoạn 2
	Để thi công

	5
	N02025-TC-05
	Tường bao đoạn 3
	Để thi công

	6
	N02025-TC-06
	Tường bao đoạn 4
	Để thi công

	7
	N02025-TC-07
	Tường bao đoạn 5
	Để thi công

	8
	N02025-TC-08
	Tường bao đoạn 6
	Để thi công

	9
	N02025-TC-09
	Tường bao đoạn 7
	Để thi công

	10
	N02025-TC-10
	Tường bao đoạn 8
	Để thi công

	11
	N02025-TC-11
	Thép tấm đan, giằng móng, rào bảo vệ
	Để thi công

	12
	N02025-TC-11
	Sửa chữa đoạn tường cũ
	Để thi công

	IV
	Sân trước nhà quản lý
	

	1
	N02025-TC-01
	Mặt bằng hiện trạng
	Để tham khảo

	2
	N02025-TC-02
	Mặt bằng sửa chữa
	Để thi công

	3
	N02025-TC-03
	Chi tiết sân bê tông, trụ cổng
	Để thi công

	4
	N02025-TC-04
	Chi tiết cánh cổng
	Để thi công

	V
	Dàn van cống xả tiêu, cống tiêu tự chảy
	

	1
	N02025-TC-1
	Dàn van cống xả tiêu trạm bơm Kinh Thanh I
	Để thi công

	2
	N02025-TC-2
	Dàn van cống xả tiêu trạm bơm Kinh Thanh II
	Để thi công

	3
	N02025-TC-3
	Dàn van cống tiêu tự chảy trạm bơm Kinh Thanh II
	Để thi công



3.4 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
a) Yêu cầu tổ chức thi công:
- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công từng hạng mục công việc phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, vật liệu, máy móc, thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.
- Tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong suốt thời gian thi công.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thi công trình, nhà thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu.
b) Giám sát thi công:
- Giám sát kỹ thuật thi công của Chủ đầu tư được quyền tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị chỉ được đưa vào công trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình.
- Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị thiết kế có biện pháp xử lý.
3.5 Các yêu cầu khác:
a. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật liệu:
- Tất cả các vật tư do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT và hồ sơ thiết kế công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
- Nhà thầu cung cấp bản gốc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả các loại vật tư, thiết bị; hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu này không dùng chung cho các dự án hay công trình khác của nhà thầu.
	STT
	Tên vật liệu
	Xuất xứ
	Quy cách, thông số kỹ thuật
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng PCB30, PCB40
	
	
	

	2
	Cát vàng
	
	
	

	3
	Gạch xây
	
	
	

	4
	Đá các loại
	
	
	

	5
	Sơn các loại
	
	
	

	6
	Thiết bị vệ sinh, thiết bị điện
	
	
	



- Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu chính, thiết bị dự thầu theo yêu cầu mẫu trên, lưu ý phải ghi rõ tên thương hiệu cụ thể của 1 loại vật liệu, thiết bị, thông số kỹ thuật của vật liệu đó và tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra theo TCVN hiện hành, không được ghi nhiều loại hoặc tương đương.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu không được tuỳ tiện đưa các loại vật tư, thiết bị không đúng quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.
- Vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trường phải có hoá đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.
- Trường hợp có sự thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị thì nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư trước khi thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì nhà thầu phải gửi mẫu cho Chủ đầu tư duyệt trước hoặc tuỳ loại vật tư cần phải thử mẫu (việc thử mẫu phải được thực hiện bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có chức năng thực hiện theo quy định và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư), chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.
b) Yêu cầu về tiến độ thi công, tổ chức thi công:
Nhà thầu phải đáp ứng tiến độ từng giai đoạn thi công để hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian ≤ 60 ngày
Trong quá trình triển khai thi công nếu phát hiện những vấn đề bất hợp lý, về thiết kế, nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công của Chủ đầu tư để phối hợp để giải quyết.
d) Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ:  
- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong quá trình thi công.
- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng chống cháy nổ.
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp hợp lý khả thi và phù hợp với pháp luật chuyên ngành phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng.
g) Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu phải có thuyết minh đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường và trong công tác vận chuyển vật liệu đặc biệt là công tác xử lý vận chuyển phế thải theo quy định.
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp cụ thể, hợp lý, khả thi hạn chế tiếng ồn, bụi, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh trong thi công nhằm hạn thế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
h) Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định của Chính phủ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Kiểm tra toàn bộ vật liệu, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công phải có hoá đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kiểm tra chứng chỉ vật liệu, mẫu thử, kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.
- Kiểm tra trình tự thi công, lắp đặt từng hạng mục công việc phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công.
- Sau khi công trình hoàn thành đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng thì tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
