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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
-	Dự án: Trường Mầm non Mỹ An, huyện Thạnh Phú.
-	Gói thầu: Chi phí xây dựng.
-	Loại, cấp công trình: Nhóm C, Công trình dân dụng cấp III.
-	Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực Thạnh Phú.
- 	Địa điểm xây dựng : xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
- Thuế suất VAT áp dụng cho giá gói thầu là 10%. Nhà thầu đề xuất giá dự thầu theo thuế suất VAT 10% để làm căn cứ đánh giá E-HSDT.
- 	Nội dung và qui mô đầu tư: 
0. Khối lớp học - Hành chính quản trị, phục vụ học tập: Thiết kế 1 trệt, 01 lầu, chiều cao công trình +10,3m; diện tích sàn 1.501m2; mái lợp tôn mạ màu, xà gồ thép, trần bê tông cốt thép; khu vệ sinh trần nhựa; cửa đi, cửa sổ nhôm - kính; nền lát gạch ceramic, bậc cấp lát đá granite; tường bao xây gạch nung, tường ngăn xây gạch không nung, trát vữa, hoàn thiện sơn nước, chân tường ngoài ốp đá chẻ. Kết cấu móng, khung, sàn bê tông cốt thép, thiết kế móng cọc bê tông cốt thép, chiều dài cọc L=28m, tiết diện 25cmx25cm. Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước công trình; hầm vệ sinh xây gạch, nắp hầm bằng bê tông cốt thép.
0. Nhà bếp: Thiết kế dạng trệt, chiều cao công trình + 7,8m, diện tích 156m2; mái lợp tôn, xà gồ thép, trần bê tông cốt thép; cửa đi, cửa sổ nhôm - kính; nền lát gạch ceramic; bậc cấp lát đá granite; tường xây gạch nung, trát vữa, hoàn thiện sơn nước kết hợp ốp gạch tường trong cao 1,6m. Kết cấu móng, khung, sàn bê tông cốt thép, thiết kế móng đơn trên nền gia cố cừ tràm chiều dài cừ L=4,5m, mật độ 25 cây/m2. Thiết kế hệ thống điện, nước công trình.
0. Nhà bảo vệ: Diện tích 9,9m2; chiều cao công trình +3.49m; mái lợp tôn, xà gồ thép, trần nhựa, cửa đi, cửa sổ nhôm - kính, nền lát gạch granite, tường xây gạch nung, trát vữa, hoàn thiện sơn nước. Kết cấu móng, cột, dầm, bê tông cốt thép, thiết kế móng đơn trên nền gia cố cừ tràm chiều dài cừ L=4m, mật độ 25 cây/m2. Thiết kế hệ thống điện công trình.
0. Hàng rào: Mở rộng hàng rào chiều dài khoảng 107,5m; Kết cấu móng, trụ bê tông, đà kiềng bê tông cốt thép, thiết kế móng đơn trên trên tự nhiên; chân tường rào xây gạch không nung, không trát, bên trên lắp khung lưới thép B40; trụ rào trát vữa xi măng, hoàn thiện sơn nước không bả; bố trí cổng phụ dạng mở 02 cánh bằng thép hình.
đ. Sân đường nội bộ - hệ thống thoát nước ngoài nhà: Nền sân (SD1) diện tích 1.101m2, sân bê tông dày 50mm, lát gạch terrazzo hoàn thiện; nền sân (SD2) diện tích 521,8m2, sân bê tông dày 80mm, xoa phẳng mặt; bồn hoa xây gạch, hoàn thiện quét vôi; rãnh thoát nước và hố ga xây gạch, nắp đậy rãnh bằng bê tông cốt thép; hệ thống thoát nước bằng ống HDPE đấu nối từ hố ga dẫn ra kênh thoát nước chung của khu vực.
0. Hệ thống điện ngoài nhà cấp nguồn: Sử dụng hệ thống điện nguồn hạ thế của khu vực dẫn đến tủ điện tổng bằng dây cáp ngầm luồn trong ống HDPE dẫn đến các hạng mục của công trình.
1. Hệ thống chống sét: Sử dụng kim thu sét có bán kính bảo vệ R=90m đặt trên mái nhà kết hợp dây cáp thoát sét và cọc tiếp địa.
1. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Hệ thống báo cháy sử dụng trung tâm báo cháy tự động, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, công tắc khẩn, đèn thoát hiểm, dây dẫn tín hiệu. Hệ thống chữa cháy bố trí họng cấp nước chữa cháy và bình chữa cháy, ống cấp nước sử dụng ống sắt tráng kẽm; máy bơm chữa cháy sử dụng 02 máy diezel; nhà che máy bơm diện tích: 11,16m2, mái lợp tôn, xà gồ thép, cửa nhôm; tường xây gạch, láng vữa. Kết cấu móng, cột, đà kiếng bê tông cốt thép trên nền gia cố cừ tràm L=3m, mật độ 25 cây/m2.
1. Hồ nước chữa cháy 80m3 và 100m3: Kết cấu thành hồ, đáy hồ, nắp hồ bằng tông cốt thép đỗ tại chỗ, đặt nổi.
1. Hệ thống mạng vi tính - điện thoại: Lắp đặt hệ thống mạng vi tính - điện thoại phục vụ nhu làm việc.
1. San lấp mặt bằng: San lấp phần mở rộng với diện tích khu vực san lấp khoảng 924,51m2; đắp đê bao bằng đất dính tại chỗ, san lắp bằng cát đến cao độ hoàn thiện theo thiết kế +2.400, hệ số đầm nén K≥0,85.
1. Di dời, cải tạo nhà xe giáo viên: Tháo dỡ mái tôn và khung thép tiền chế, di dời đến vị trí mới lắp lại mái tôn và khung thép, nền bê tông dày 60mm, láng vữa và lăn nhám. Kết cấu móng bê tông cốt thép trên nền tự nhiên.
2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 400 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 400 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Áp dụng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu,.
Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 
Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: 
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 
- TCVN 3907: 2011 Trường Mầm non - Yêu cầu thiết kế. 
- TCVN 2737 : 2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 5574 : 2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 
- TCVN 10304 : 2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;
Và các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn ngành, các quy định kỹ thuật khác hiện hành.
* Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình của gói thầu. Trong quá trình triển lập HSDT và thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật. Trong trường hợp có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới thay thế đã có hiệu lực thì các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới này sẽ thay thế tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm ở trên nhà thầu có trách nhiệm cập nhật vào đề xuất kỹ thuật của E-HSDT.
1. Yêu cầu về tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công
1.1. Tổ chức công trường
- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công. Trên mặt bằng phải thể hiện rõ ràng các nội dung tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
- Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau:
+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;
+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;
+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.
+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.
+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, xi măng
...) và kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.
+ Tổ chức công trường;
+ Biển báo thi công.
+ Cấp điện, cấp nước thi công.
+ Các vấn đề khác có liên quan
1.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường
- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.
- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.
- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.
- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng;….
1.3. Giải pháp kỹ thuật thi công
a. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể
- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.
- Phải đảm bảo các nguyên tắc:
+ Vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khu vực lân cận công trường thi công.
+ Thi công chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủ công.
b. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho các công việc gói thầu
- Công tác chuẩn bị khởi công;
- Công tác thi công.
- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường.
- Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành.
1.4. Tiến độ thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng
- Nhà thầu đề xuất cụ thể tiến độ thi công chi tiết các công việc theo hồ sơ mời thầu kèm theo biểu đồ tiến độ chi tiết các công việc theo hồ sơ mời thầu theo dạng biểu đồ (tiến độ thời gian) trong đó nêu cụ thể chi tiết các công việc theo hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, biểu đồ nhân lực, vật tư, vật liệu và máy thi công.
2. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị phục vụ thi công
2.1. Vật tư, vật liệu phục vụ thi công
- Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào không được nghiệm thu phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.
- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ được sử dụng, lắp đặt cho gói thầu (kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị  cung cấp theo yêu cầu nêu tại chương III), trong đó nêu các thông tin:
+ Tên, chủng loại, thương hiệu.
+ Ký, mã hiệu (nếu có).
+ Đặc tính kỹ thuật.
+ Tính năng kỹ thuật.
+ Tiêu chuẩn chất lượng.
+ Trình độ công nghệ sản xuất.
+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.
- Các vật tư, vật liệu cần phải được tổ chức quản lý chất lượng và tiến hành thử nghiệm theo quy định hiện hành tại các cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.
* Danh mục vật tư, vật liệu nhà thầu thực hiện đề xuất sử dụng cho gói thầu:
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	Loại vật liệu
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Nguồn gốc, xuất xứ

	1 
	Xi măng các loại
	Nhà thầu đề xuất đảm bảo phù hợp với hồ sơ thiết kế và với quy định hiện hành
	Có nguồn gốc hợp pháp và do nhà thầu đề xuất và phải thể hiện rõ dặc tính kỹ thuật của vật tư,
thiết bị trong EHSDT

	2 
	Thép tròn các loại
	
	

	3 
	Cát các loại
	
	

	4 
	Đá các loại (đá xanh)
	
	

	5 
	Thép hình, thép tấm
	
	

	6 
	Gạch xây, gạch lát các loại
	
	

	7 
	Cừ tràm
	
	

	8 
	Máy bơm động cơ điện 2 HP, rờ le tự động
	
	

	9 
	Sơn nước, sơn dầu
	
	

	10 
	Kim thu sét
	
	

	11 
	Thiết bị điện, nước, thiết bị PCCC
	
	


Ghi chú: Trong trường hợp có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới thay thế đã có hiệu lực thì các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới này sẽ thay thế tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm ở trên nhà thầu có trách nhiệm cập nhật vào đề xuất kỹ thuật của E-HSDT.
2.2. Nhân lực huy động phục vụ thi công
- Nhà thầu phải lập danh sách ban chỉ huy và dự kiến số lượng cán bộ, công nhân dự kiến huy động cho gói thầu có bằng cấp, chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo thi công đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.
2.3. Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công
- Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công của Nhà thầu phải còn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn lao động và các quy định về đăng ký, đăng kiểm khi vận hành.
- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công với đầy đủ các thông tin: Tên, Mã hiệu, xuất xứ, công suất; Đặc tính kỹ thuật; Chất lượng hiện tại, sở hữu của nhà thầu hay đi thuê.
- Thuyết minh về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ của gói thầu.
- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà  nhà thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.
3. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy
3.1. An toàn lao động
- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công công trình; An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra tai nạn trên công trình.
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành như:
+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.
+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.
+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.
+ Mua bảo hiểm lao động cho cán bộ, công nhân.
- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.
+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.
+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.
- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ.
- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc.
- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn.
3.2. Bảo vệ môi trường
a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi công đã bị hư hỏng. Có thuyết minh và đề xuất phương án tập kết và xử lý phế thải xây dựng khi phá dỡ công trình. Đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng như thiết bị, dụng cụ, lán trại tạm.
- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.
- Chống bụi: Khi thi công những công trình gần đường giao thông hoặc khu dân cư phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu xuống đường, hoặc nhà.
- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường.
- Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.
b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có
- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng
- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.
- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống, và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.
- Bảo vệ cây xanh: Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây xanh.
c. Biện pháp quản lý chất thải rắn.
- Quản lý chất thải rắn xây dựng;
- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt
3.3. Phòng cháy chữa cháy
- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài công trường.
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.
- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.
- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.
- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi công và các tài sản công cộng khác.
4. Biện pháp đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình
4.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình
- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình
bao gồm các nội dung chính:
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào.
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng cho từng loại công tác thi công.
+ Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.
+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.
+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu, nhật ký thi công.
+ Công tác nghiệm thu.
+ Phương thức thanh quyết toán. 
4.2. Bảo hành công trình
- Thời gian bảo hành công trình theo quy định cụ thể nêu tại chương III.
- Nêu biện pháp bảo hành công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: bộ bản vẽ kèm theo HSMT.
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