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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
1.1 Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo, điều chỉnh sân sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh 
1.2. Địa điểm xây dựng: Thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
1.3. Người quyết định đầu tư: Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh
1.4. Chủ đầu tư: Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh.
1.5. Nội dung và quy mô đầu tư
- Hiện trạng: Toàn bộ sân sát hạch đã bị xuống cấp, nền đường từ ngã tư đèn đỏ đến đường dồn số, đường vuông góc hạng B, phần nền gara ghép xe ngang hạng B, phần đường bên sân tập lái đã bị xuống cấp và đọng nước. 01 cột điện có hiện tượng gãy đổ, cỏ trong sân hiện tại che khuất tầm nhìn quan sát và mất mỹ quan. Các hố ga thu nước đả bị bùn lấp cao 40cm gây ra tắc dòng chảy của đường thoát. Phần sơn vạch kẻ đường, phần sơn bó vỉa đã bị bay màu sơn. Một số sa hình cần phải thay đổi để đảm bảo đủ điều kiện thi sát hạch lái xe. Toàn bộ ống luồn dây qua đường đã bị hư hỏng và xuống cấp, phần dây đã bị cháy hỏng

- Phá dở và cải tạo: Vệ sinh sạch toàn bộ nền đường từ ngã tư đèn đỏ tới đường dồn số và vuông góc hạng B, sân đường tập lái, tưới nước nhựa đường nóng tạo độ bám dính và đổ bê tông nhựa nóng dày 5cm. Tháo bỏ 1 cột điện và thay vào mới 1 cột điện ly tâm tải Pc1-12-190-3.5. Tháo bỏ tấm đan và nạo vét toàn bộ hố ga rộng 1.0m*1.0m dày bùn 0.4m (25 hố). Cắt bỏ toàn bộ cỏ đã tốt trong khuôn viên 500m2. Cắt đường bê tông qua đường và đào đất để chôn ống nhựa HDPE D150 luồn dây sau đó đắp cát đầm chặt và đổ bê tông mác 250# , xây hố ga bằng gạch đặc không nung không trát có nắp đậy bằng bê tông không thép dày 5cm

- Ghép xe ngang hạng E chuyển sang hạng C: Phá bỏ một phần bó vỉa, cạo bỏ toàn bộ sơn củ bó vỉa, tẩy bỏ phần vạch sơn nền đường, sau đó xây mới đoạn bó vỉa để cùng với kích thước hạng xe bằng gạch không nung, trát vxm cát mác 75# dày dày 30, sơn mới toàn bộ vạch đường bằng sơn dẻo nhiệt và sơn mới bó vỉa bằng sơn ngoài trời với 2 màu đỏ, trắng xen kẻ, tháo và lắp lại toàn bộ cảm biến.

- Ghép xe ngang vào nơi đổ hạng B: Đục bỏ lớp thảm nhựa Nền một số chổ đã bị hư hỏng và bong rộp, đục tạo độ nhám cho nền sau đó láng vxm cát mác 100# dày 30 kèm phụ gia sika (1lít/1m2 sân dày 2cm) tạo độ cứng và chống thấm, tháo và lắp lại toàn bộ cảm biến và sơn mới toàn bộ bó vỉa bằng sơn ngoài trời 2 màu trắng đỏ xen kẻ và sơn mới toàn bộ vạch đường bằng sơn dẻo nhiệt.

- Ghép xe vào nơi đổ hạng B: Đục bỏ lớp thảm nhựa Nền một số chổ đã bị hư hỏng và bong rộp, đục tạo độ nhám cho nền sau đó láng vxm cát mác 100# dày 30 kèm phụ gia sika (1lít/1m2 sân dày 2cm) tạo độ cứng và chống thấm, tháo và lắp lại toàn bộ cảm biến và sơn mới toàn bộ bó vỉa bằng sơn ngoài trời 2 màu trắng đỏ xen kẻ, sơn mới toàn bộ vạch đường bằng sơn dẻo nhiệt.

- Ghép xe vào nơi đổ hạng C thành C1: Phá bỏ một phần bó vỉa, cạo bỏ toàn bộ sơn củ bó vỉa, tẩy bỏ phần vạch sơn nền đường, sau đó xây mới đoạn bó vỉa để cùng với kích thước hạng xe bằng gạch không nung, trát vxm cát mác 75# dày dày 30, sơn mới toàn bộ vạch đường bằng sơn dẻo nhiệt và sơn mới bó vỉa bằng sơn ngoài trời với 2 màu đỏ, trắng xen kẻ, tháo và lắp lại toàn bộ cảm biến.

- Đường vuông góc hạng E, C thay bằng hạng C1 và C mới: Phá bỏ một phần bó vỉa, cạo bỏ toàn bộ sơn bó vỉa, tẩy phần vạch sơn nền đường, sau đó xây mới đoạn bó vỉa để cùng với kích thước hạng xe bằng gạch không nung, trát vxm cát mác 75# dày dày 30, sơn mới toàn bộ vạch đường bằng sơn dẻo nhiệt và sơn mới bó vỉa bằng sơn ngoài trời với 2 màu đỏ, trắng xen kẻ, tháo và lắp lại toàn bộ cảm biến.

- Đường quanh co hạng E, C thay bằng hạng C1 và C mới: Phá bỏ một phần bó vỉa, cạo bỏ toàn bộ sơn củ bó vỉa, tẩy bỏ phần vạch sơn nền đường, sau đó xây mới đoạn bó vỉa để cùng với kích thước hạng xe bằng gạch không nung, trát vxm cát mác 75# dày dày 30, sơn mới toàn bộ vạch đường bằng sơn dẻo nhiệt và sơn mới bó vỉa bằng sơn ngoài trời với 2 màu đỏ, trắng xen kẻ, tháo và lắp lại toàn bộ cảm biến.
2. Thời hạn hoàn thành: 60ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 60 ngày
III. Ghi chú về chuyên ngành đào tạo của nhân sự chủ chốt quy định tại Mục 2.2, chương III, E-HSMT.

	STT
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn

	1
	Chỉ huy trưởng công trường
	Trình độ cao đẳng trở lên thuộc Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình và các chuyên ngành khác tương đương theo quy định tại mục 7.1, Phụ lục VI, Nghị định 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024, trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào tạo thì Chuyên môn đào tạo phù hợp thể hiện tại bảng điểm/phụ lục văn bằng đáp ứng yêu cầu tại mục 7.1, Phụ lục VI, Nghị định 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024


IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
	TCVN9398:2012

	2
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - phần 1: công tác lát và láng trong xây dựng 
	TCVN 9377-1:2012

	3
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - phần 2: công tác trát trong xây dựng
	TCVN 9377-2:2012

	…
	…………..
	


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo các quy định sau:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Và các văn bản hiện hành liên quan khác
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận.
- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được BMT đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận;
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do BMT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị BMT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, BMT chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.
- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện
- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDTvề nội dung trên.
- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.
4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
IV. Các bản vẽ: 
Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

