CHƯƠNG V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Gói thầu: Xây lắp, Danh mục SCL: 1. Nhà trực trạm 110 Đồi Cốc Bắc Giang; 2. Trạm biến áp 110KV Cầu Gồ (MBATBNĐ); 3.  Trạm 110kV Song Khê Nội Hoàng tỉnh Bắc Giang; 4. Nhà trạm#ĐZ và TBA 110kV Sông Cầu, Bắc Giang; 5. Nhà trạm # Dự án Đường dây và TBA 110kV Vân Trung tỉnh Bắc Giang; 6. Nhà trạm#ĐZ và TBA 110kV Quang Châu, Bắc Giang; 7. TBNĐ-TBA 110KV Nam Thành Phố-CT721

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
A. Nhà trực trạm 110 Đồi Cốc Bắc Giang:
1/ Nhà điều khiển trung tâm:
- Tháo dỡ, sửa chữa cửa đi và cửa sổ thành cửa nhôm hệ, kính dày 6.38mm
- Vệ sinh, sửa chữa sơn tường trong và ngoài nhà trát lại phòng nghỉ diện tích khoảng S=28m2.
- Sửa chữa nền phòng điều khiển, phòng họp và hành lang đổ cát đầm chặt lấp hố cáp giữa hành lang, sửa chữa bằng gạch 600x600.
- Tháo dỡ tấm đan hố cáp ngoài sảnh, sửa chữa thành khung thép đặt tấm xi măng sợi bên trên, sửa chữa nền sảnh gạch 600x600.
- Tháo dỡ và sửa chữa trần Clipin phòng điều khiển, phòng họp và hành lang
- Sử lý chống thấm mái sảnh, mái nhà bằng màng chống thấm
- Tháo dỡ và sửa chữa mái trên nhà ắc quy đã hỏng bằng tôn sóng dày 0.4mm
- Thay thế bóng đèn hư hỏng bằng bóng đèn led panen
2/ Nhà phân phối 22:
- Tháo dỡ, sửa chữa cửa đi và cửa sổ thành cửa nhôm kính
- Vệ sinh, sửa chữa sơn tường trong và ngoài nhà
- Tháo dỡ và sửa chữa mái nhà phân phối 22kV đã hỏng bằng tôn sóng dày 0.4mm 
- Tháo dỡ và sửa chữa tấm đan bên ngoài nhà
3/ Hạng mục sân, rãnh cáp, tường rào:
- Sửa chữa sân bê tông phía trước nhà điều khiển trung tâm; nhà kho và nhà bảo vệ
- Phần rãnh cáp phía trước nhà điều khiển trung tâm: Sửa chữa tường rãnh cáp, sửa chữa tấm đan, đổ bê tông rộng 1m bên cạnh rãnh cáp, bê tông đá 2x4 mác 150.
- Phần rãnh cáp phía sau nhà điều khiển trung tâm: sửa chữa bó vỉa, sửa chữa tấm đan.
- Phần tường rào bên cạnh nhà phân phối 22: Bóc dỡ vữa trát và trát lại VXM mác 75 dày 20, sơn 03 lớp.
4/ Nhà để xe:
- Sửa chữa thép dẹt rộng 50, dày 3 bắt vít vào xà gồ hiện trạng mái nhà để xe
5/ Trạm biến áp:
- Sửa chữa tường 220 cao 210 xung quanh trạm, lắp lại 02 khoang khung lưới B40.
- Bổ sung đá 4x6 dải bù vào vị trí đá còn mỏng và đổ đá nền các vị trí chân móng trạm chưa có đá.
6/ Đường nội bộ:
- Thảm bê tông nhựa dày 70mm phần đường hiện trạng trong khu trạm biến áp và đường hiện trạng từ khu vực nhà điều hành sản xuất đi trước cửa khu nhà điều khiển trung tâm cho đồng bộ vầ thuận lợi cho đi lại.
- Đổ bê tông phần đường hiện trạng hư hỏng khoảng rộng 4.0m chiều dài 100m kết cấu bê tông đá mác 250 dày 150, dưới có đệm cát đen đầm kỹ trên mặt thảm lớp bê tông nhựa dày 70mm, đồng bộ kết nối các khu vực trạm biến áp
B. Trạm biến áp 110KV Cầu Gồ (MBATBNĐ)
C. Trạm 110kV Song Khê Nội Hoàng tỉnh Bắc Giang
1/ NHÀ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM:
- Tháo dỡ và sửa chữa cửa đi bằng cửa chống cháy
- Tháo dỡ và sửa chữa cửa sổ bằng cửa nhôm kính
- Tháo dỡ và sửa chữa cửa đi và cửa sổ nhà vệ sinh bằng cửa nhôm kính; tháo dỡ và sửa chữa thiết bị vệ sinh
- Sửa chữa sân bê tông trước nhà và phía đầu hồi
- Sửa chữa tủ báo cháy và trụ chữa cháy
- Cạo bỏ 10% vữa trát tường trong và ngoài nhà, sửa chữa bằng vữa xi măng mác 75 dày 20 , sửa chữa sơn tường trong và ngoài nhà
2/ NHÀ NGHỈ CA:
- Vệ sinh và sửa chữa sơn tường trong và ngoài nhà
- Tháo dỡ và sửa chữa thiết bị vệ sinh , sửa chữa lát gạch 300x300 chống trơn, tường ốp gạch men kính 300x600 cao 2100
- Sửa chữa sơn tường rào, sửa chữa hoa sắt
3/ SÂN ĐƯỜNG NGOÀI TRẠM:
 - Cần sửa chữa thay 03 cái tủ chứa lăng vòi chữa cháy
- Đổ bê tông hè rãnh bê tông mác 200 dày 150 diện tích khoảng 50m2
D. Nhà trạm#ĐZ và TBA 110kV Sông Cầu, Bắc Giang
1/ HỆ THỐNG PCCC:
- Sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm xăng chữa cháy, kiểm tra khôi phục lại mạch tự động. Sửa chữa cổ bơm máy xăng chữa cháy
- Thay thế 03 trụ nước chữa cháy, 01 trụ tiếp nước
- Thay thế 02 tủ đựng lăng vòng ngoài trời
- Sơn lại đường ống PCCC
2/ NHÀ ĐIỀU HÀNH
Thay 03 bộ cửa ra vào bằng cửa chống cháy
- Thay 12 bộ cửa sổ bằng cửa nhôm hệ
- Sơn lại tường trong, ngoài nhà điều hành
- Thay 02 quạt thông gió
3/ KHU PHÒNG PHỤ VÀ HÀNH LANG:
- Thay 03 bộ cửa ra vào, 03 bộ cửa sổ bẳng nhôm hệ
- Sơn lại tường trong ngoài phòng
- Thay hệ thống đèn ốp trần hành lang
- Thay 02 quạt thông gió
4/ NHÀ VỆ SINH:
- Thay 02 bộ cửa ra vào, 02 bộ ô thoáng, 01 quạt thông gió
- Ốp lại khoảng 35m2 tường bằng gạch men loại 30x60mm, nát lại khoảng 11m2 nền bằng gạch men loại 30x30mm
- Thay hệ thống điện, ống cấp thoát nước
- Thay thế các thiết bị vệ sinh
- Lắp mới 1 bộ lọc nước, bổ sung 01 téc đựng nước 1,5m3
5/ CỔNG TƯỜNG RÀO:
- Sửa chữa  sơn mặt trong tường rào trạm
- Sửa chữa, thay thế các cánh cổng và goong của cổng chính, bằng cánh cổng INOX và goong mới, cụ thể:
+ Cánh cổng chính loại 4 cánh có bánh xe và đường day: kích thước 1 cánh cổng (3,0x1,5)m;
6/ HỆ THỐNG TẤM ĐAN:
- Hàn khung, đổ bê tông cốt thép thay thế các tấm đan hư hỏng 
E. Nhà trạm # Dự án Đường dây và TBA 110kV Vân Trung tỉnh Bắc Giang
1/ HỆ THỐNG PCCC:
- Thay thế 04 trụ chữa cháy (loại trụ D100-02 cửa ra D65 bằng loại trụ D100-03 cửa ra đảm bảo đúng tiêu chuẩn PCCC mới).
- Thay thế 01 trụ nạp nước PCCC (loại trụ thép 2 cửa nạp D65)
- Thay thế 01 tủ đựng lăng vòi, 06 bộ lăng vòi phun cho hệ thống PCCC (Loại lăng trụ A và vòi dài 20m phù hợp với trụ chữa cháy).
F. Nhà trạm#ĐZ và TBA 110kV Quang Châu, Bắc Giang
1/ HỆ THỐNG PCCC:
- Thay thế 04 trụ chữa cháy (loại trụ D100-02 cửa ra D65 bằng loại trụ D100-03 cửa ra đảm bảo đúng tiêu chuẩn PCCC mới).
-Thay thế 04 trụ nạp nước (loại trụ D100-02 cửa ra D65 bằng loại trụ D100-02 cửa ra D65).
- Thay thế 04 tủ đựng lăng vòi cứu hỏa, 04 cuộn lăng vòi chữa cháy ngoài nhà (Loại lăng A và vòi D65 dài 20m).
2/ NHÀ VẬN HÀNH
- Sơn lại toàn bộ mặt ngoài nhà điều khiển; toàn bộ mặt trong và ngoài phòng kho 
(Sơn 1 lớp lót và 2 lớp màu cùng màu với màu cũ). S=480m2.
- Chống thấm trần nhà phòng kho, nhà vệ sinh. S= 40m2.
- Tháo dỡ và thay thế gạch ốp và gạch lát nền nhà vệ sinh, thay thế thiết bị vệ sinh 
(Chậu rửa mặt, gương, cụm van vòi sen, bệt vệ sinh, bình nóng lạnh), 
làm lại đường ống cấp nước, thay mới trần tấm thạch cao, thay cửa nhà vệ sinh.
+ Trần thạch cao tấm: S=5m2
+ Gạch ốp tường loại 60x30mm: S=20m2
+ Gạch lát nền loại 30x30mm: S=5m2 
+ Cửa nhà vệ sinh bằng cửa khung nhôm xingfa, kính dày 6,38mm: kích thước 2700x90mm, kèm 01 bộ khóa cửa.
3/ HẠNG MỤC PHỤ TRỢ:
- Thay thế cổng chính khu nhà vận hành bằng loại cổng 4 cánh bằng inox 304.
 Ốp lát lại 2 bên trụ cổng đảm bảo mỹ quan bằng gạch men Ceramic 60x60 màu đỏ mận, thay thế và sửa chữa 02 bóng đèn cầu Ф300 trên trụ cổng. 
+ Số lượng cụ thể: 01 bộ cánh cổng chính; kích thước rộng 5000mm x cao 3700mm (4 cánh mỗi cánh rộng 1250mm).
- Thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng ngoài nhà và trên tường rào, thay toàn bộ hệ thống dây nguồn chiếu sáng. 
+ Loại bóng trên cột giàn đèn: 08 bóng, công suất 250V-200W. Dây cáp cấp nguồn 100m loại 4x4mm2.
+ Loại bóng trên tường rào: 13 bóng công suất 250V-100W. Dây cáp cấp nguồn 350m loại 2x2,5mm2.
- Vệ sinh đánh sạch rong rêu mốc, vôi ve lại 2 mặt trong và ngoài tường rào. S=1500m2 ( cả mặt trong và ngoài).	
- Sửa chữa, xây lại toàn bộ miệng mương cáp lực ngoài trời nâng cao 15cm, dài 200m, thay thế các tấm đan bê tông hư hỏng, xuống cấp. Tấm đan bằng bê tông có khung bằng sắt V5 được sơn chống rỉ 2 lớp; đan sắt 8 và đổ bê tông mác 200. 
- Thay thế các bó vỉa và đổ lại đường nội bộ trong trạm.
+ Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn có lỗ ở giữa M150 không có cốt thép, kích thước Dài x Rộng x Cao: 1000x270x280mm. L=350m dài.
+ Đổ lại đường nội bộ trạm M250, đá 2x4, S=640m2.
- Nạo vét hố ga, xây lại miệng hố ga, thay thế các nắp hố ga .
+ Hố ga thoát nước: 13 hố đổ bê tông M150, đá 2x4, phần nhô mặt đất trát vữa xi măng M75, dày 15. 
Tấm đan bằng bê tông có khung bằng sắt V5 được sơn chống rỉ 2 lớp, đan sắt 8 và đổ bê tông mác 200, 
- Rải đá bổ sung thêm phần ngoài trời, hoàn trả mặt bằng các vị trí sụt lún.  
G. TBNĐ-TBA 110KV Nam Thành Phố-CT721
1/ NHÀ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM:
- Cạo bỏ và tẩy phần sơn nền hiện trạng,vệ sinh sạch sẽ rồi sửa chữa sơn nền Epoxy 2 phòng điều khiển trung tâm
- Khối lượng chi tiết được nêu trong phương án kỹ thuật được duyệt.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công công trình.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
(chi tiết trong hồ sơ Phương án kỹ thuật SCL kèm theo)
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm:  Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); Yêu cầu về vệ sinh môi trường; Yêu cầu về an toàn lao động; Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]- Các Nghị định của Chính Phủ: Số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 23/12/2024 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Các Thông tư của Bộ Xây Dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành bộ định mức xây dựng; Số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Tiêu chuẩn TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động do Bộ Khoa và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2023.
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012; Kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu và yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 170: 2007.
- Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm: TCVN 1656-75, JIS G 3101. 
- Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc: TCVN 1889-76 và 1897-76.
- Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh: TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77.
- Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: 18TCN 04-92; TCVN 5408:2007. 
- Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2018.
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847:2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.
- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4252: 2012.
- Các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Thực hiện thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành và các quy định cụ thể thiết kế kỹ thuật được duyệt.
- Nhà thầu phải lập các phương án tổ chức thi công cho các giai đoạn hoặc toàn bộ phù hợp với quá trình thi công theo đúng các quy định của nhà nước và của ngành điện và yêu cầu cụ thể về tiến độ của dự án.
- Công tác giám sát được thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
3.1 Yêu cầu chung
- Tất cả các vật tư chính cung cấp cho gói thầu phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn Quốc tế IEC hoặc tương tương.
Nhà thầu nghiên cứu kỹ các hạng mục phải thí nghiệm mẫu và thực hiện thí nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập có tư các pháp nhân và được chủ đầu tư chấp thuận 
3.2 Yêu cầu cụ thể về một số vật tư thiết bị chính:
Đối với thông số kỹ thuật của toàn bộ hàng hóa, vật tư thiết bị: Nhà thầu tham khảo thông số kỹ thuật trong hồ sơ PAKT đính kèm E-HSMT và đề xuất chủng loại vật tư thiết bị có thông số kỹ thuật phù hợp PAKT được duyệt kèm theo E-HSMT. Trên cơ sở đó nhà thầu đề xuất bảng xuất xứ, tiêu chuẩn áp dụng đối với hàng hóa, vật tư thiết bị chính cung cấp cho gói thầu đối với các VTTB sau:
[bookmark: _Hlk190547956]+ Gạch ốp, lát các loại;
+ Sắt thép các loại;
+ Sơn nội thất, ngoại thất các loại;
+ Cửa, vách nhôm kính các loại;
+ Tôn lợp các loại;
+ Thiết bị điện, nước;
+ Thiết bị vệ sinh;
+ Xi măng.
4. Các giải pháp thiết kế, thông số kỹ thuật chính, yêu cầu kỹ thuật chi tiết phần xây dựng, lắp đặt:
· Chi tiết tại hồ sơ Phương án kỹ thuật SCL kèm theo.
5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Nhà thầu phải nêu rõ trình tự triển khai thi công, lắp đặt công trình, đảm bảo khả thi, phù hợp với quy mô, tính chất công trình, thời gian hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (khối lượng chi tiết theo Bảng tiên lượng mời thầu, Hồ sơ thiết kế và bản vẽ đính kèm theo).
- Trong quá trình thi công, có thể xảy ra một số phát sinh tại hiện trường khác với phương án. Đơn vị thi công phải báo ngay cho Chủ đầu tư  và Tư vấn thiết kế biết để xử lý, không được tự ý thay đổi đến các yếu tố kỹ thuật của công trình.
- Yêu cầu nhà thầu phải sử dụng biện pháp thi công hotline với vị trí có thể thực hiện thi công được bằng phương pháp hotline.
- Nhà thầu phải tính toán thời gian mất điện khi thi công công trình. Phải đảm bảo thời gian mất điện không vượt phương án thi công của nhà thầu được duyệt (để đảm bảo chỉ số độ tin cậy SAIDI của lưới phân phối). 
6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, nghiệm thu;
- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:
+ Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,
+ Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, 
+ Nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng. 
- Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.
- Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.
- Ngay sau khi nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, trong thời hạn không quá 20 ngày nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công,.... để phục vụ cho công tác quyết toán công trình và công tác quản lý vận hành công trình.
7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;
- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.
8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải có các biện pháp hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.
- Nhà thầu phải có các biện pháp quản lý, kiểm soát tiếng ồn, bụi khói, rung, nước thải, các hóa chất có nguy hại đến môi trường, như dầu, mỡ,... theo đúng các quy định hiện hành.
9. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các quá trình thi công, như: vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công, rải căng dây, lắp đặt thiết bị, thu hồi vật tư,.... theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước và ngành điện và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế công trình được duyệt.
- Khi thi công các vị trí có liên quan đến cắt điện phải tuân thủ: Thực hiện ngay biện pháp che chắn, cảnh báo (dựng rào chắn, treo biển báo, cùng với việc che chắn còn phải đặt đèn cảnh báo khi trời tối,...).
10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu phải có các nhân lực như: chỉ huy trưởng công trình,cán bộ giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện cho công trình, cán bộ giám sát công tác xây dựng và các công nhân thường xuyên có mặt tại công trình để điều hành và thực hiện trong quá trình thi công xây lắp (lập danh sách chi tiết và trình độ của công nhân tham gia thi công của công trình này). Biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.
- Nhà thầu có bảng tiến độ, trong đó nêu rõ thời gian, khối lượng huy động máy móc, thiết bị chính để thi công Công trình, phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.
- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý, duy trì tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời hạn trong điều kiện bình thường cũng như các tình huống xẩy ra như mưa, lũ, mất điện, thiên tai bất khả kháng,...
11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Công trình được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.
12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Công trình được phê duyệt.
13. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì công trình:
- Thời gian bảo hành: Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình với thời gian là 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Phạm vi bảo hành: Bao gồm tất các các hư hỏng của công trình, thiết bị do lỗi chủ quan của nhà thầu, chất lượng VTTB kém không đảm bảo vận hành.
- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới Công trình do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:
+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện, chưa có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện. 
+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện nhưng có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện. 
+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa (sự cố mất điện): Trong vòng không quá 1,0 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu theo đúng quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định cụ thể của Công ty Điện lực Bắc Ninh về vận hành và xử lý sự cố lưới điện, đảm bảo đóng điện trở lại công trình là nhanh nhất. 
+ Thời gian bảo hành công trình (phần bị sự cố hư hỏng) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.
- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.
14. Các Yêu cầu về thu hồi VTTB:
Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo việc thu hồi an toàn không bị hư hỏng, mất mát toàn bộ VTTB phải thu hồi của công trình. Hoàn trả mặt bằng, tập kết nhập kho Công ty Điện lực Bắc Ninh:
IV. Bản vẽ kèm theo (có file hồ sơ Phương án kỹ thuật SCL kèm theo)

Ghi chú: 
[bookmark: _GoBack]      - Toàn bộ khối lượng vật tư, thiết bị phục vụ thi công và khối lượng các hạng mục thi công xây lắp công trình như trong hồ sơ phương án kỹ thuật (bảng kê, bản vẽ, thuyết minh,…) được duyệt đính kèm trong hồ sơmời thầu này chỉ mang tính chất tham khảo cho nhà thầu.Trên cơ sở bản vẽ của hồ sơ thiết kế (mặt bằng, mặt cắt….) nhà thầu có thể đi khảo sát hiện trường để bóc khối lượng từ bản vẽ và trên cơ sở thực tế tại hiện trường để chào giá cho phù hợp với yêu cầu của mục tiêu đầu tư (địa chỉ, vị trí dự án cần thực hiện được thể hiện rõ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nếu có khó khăn trong công tác đi thực địa tại hiện trường nhà thầu có thể liên hệ với Ông Nguyễn Đức Phóng, Phó trưởng phòng Kế hoạch & vật tư, Công ty Điện lực Bắc Ninh, số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại: 0963250184) để được hỗ trợ.



