PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Tên dự án: Các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2026 và bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng:
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực thành phố Đà Lạt năm 2026;
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực huyện Lâm Hà năm 2026;
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Thành phố Bảo Lộc năm 2026;
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Huyện Di Linh và Lạc Dương năm 2026;
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Huyện Bảo Lâm năm 2026;
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện Huyện Đức Trọng năm 2026;
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực huyện Đạ Huoai năm 2026;
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện các huyện Đơn Dương và Đam Rông năm 2026;
· Phát tuyến lộ ra 22kV trạm 110kV Di Linh 1;
· Phát tuyến lộ ra 22kV trạm 110kV Cát Tiên;
· [bookmark: _Hlk190677612]Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025.
2. Tên gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2026 và bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng
3. Tổng giá trị các gói thầu: 1.396.241.280 đồng
	STT
	Hạng mục
	Giá trị dự toán kiểm toán trước thuế (đồng)
	Thuế VAT 8% (đồng)
	Giá trị dự toán kiểm toán sau thuế (đồng)

	1
	Hạng mục 1: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực thành phố Đà Lạt năm 2026
	118.039.910
	9.443.193
	127.483.103

	2
	Hạng mục 2: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực huyện Lâm Hà năm 2026
	175.551.472
	14.044.118
	189.595.590

	3
	Hạng mục 3: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Thành phố Bảo Lộc năm 2026
	197.049.381
	15.763.950
	212.813.331

	4
	Hạng mục 4: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Huyện Di Linh và Lạc Dương năm 2026
	105.786.491
	8.462.919
	114.249.410

	5
	Hạng mục 5: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Huyện Bảo Lâm năm 2026
	84.478.410
	6.758.273
	91.236.683

	6
	Hạng mục 6: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện Huyện Đức Trọng năm 2026
	142.467.202
	11.397.376
	153.864.578

	7
	Hạng mục 7: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực huyện Đạ Huoai năm 2026
	102.560.178
	8.204.814
	110.764.992

	8
	Hạng mục 8: Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện các huyện Đơn Dương và Đam Rông năm 2026
	108.641.678
	8.691.334
	117.333.012

	9
	Hạng mục 9: Phát tuyến lộ ra 22kV trạm 110kV Di Linh 1
	145.158.434
	11.612.675
	156.771.109

	10
	Hạng mục 10: Phát tuyến lộ ra 22kV trạm 110kV Cát Tiên
	73.919.843
	5.913.587
	79.833.430

	11
	Hạng mục 11: Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025
	39.163.002
	3.133.040
	42.296.042


· Ghi chú: 
+ Do gói thầu được đấu thầu gộp của 11 Công trình, Nhà thầu chào giá không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt và Giá chào thầu của từng hạng mục không được vượt quá giá trị của hạng mục đó được duyệt.
4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lâm Đồng
5. Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và KHCB của EVNSPC.
6. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
8. Địa điểm, quy mô gói thầu:
8.1 Địa điểm thực hiện gói thầu: tỉnh Lâm Đồng.
8.2 Quy mô gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2026 và bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng bao gồm các hạng mục:
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực thành phố Đà Lạt năm 2026
· Xây dựng mới đường dây trung thế ngầm 3 pha - 22kV sử dụng cáp CXV/Sehh/DSTA - 3 x 240mm2: 198m. 
· Xây dựng mới đường dây trung thế ngầm 3 pha - 22kV sử dụng cáp CXV/Sehh/DSTA - 3 x 50mm2: 247m. 
· Xây dựng mới đường dây trung thế nổi 3 pha - 22kV sử dụng cáp 3 x ACXH50 + 1 x AC50: 2.639m. 
· Xây dựng mới đường dây trung thế nổi 3 pha - 22kV sử dụng cáp 3 x ACXH185 + 1 x AC120: 68m. 
· Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha - 1 x 160kVA - 22/0,4kV: 02 trạm. 
· Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha - 1 x 250kVA - 22/0,4kV: 06 trạm. 
· Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha - 1 x 250kVA (sử dụng lại MBA 250kVA) - 22/0,4kV: 04 trạm. 
· Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha - 1 x 400kVA - 22/0,4kV: 02 trạm . 
· Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha - 1 x 400kVA (sử dụng lại MBA 400kVA) - 22/0,4kV: 01 trạm. 
· TCCS trạm biến áp 3 pha từ 250kVA lên 320kVA - 22/0,4kV: 04 trạm. 
· TCCS trạm biến áp 3 pha từ 400kVA lên 630kVA - 22/0,4kV: 01 trạm. 
· RMU 3 ngăn tích hợp trong trạm 1 cột thép (CFC): 01 tủ. 
· RMU 3 ngăn độc lập (CFC): 01 tủ. 
· RMU 4 ngăn độc lập (CFCC): 02 tủ. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế ngầm 3 pha - 0,4kV sử dụng Cáp ngầm AXV/DSTA 3x240+1x120: 33m. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế nổi 3 pha - 0,4kV sử dụng cáp ABC 4 x 120mm2: 9.805m. 
· Tháp đà đầu trụ trung hạ thế, số lượng: 40 vị trí. 
· Trồng xen trụ BTLT 14m, số lượng: 14 vị trí. 
· Thay trụ trung, hạ thế: 14 vị trí 
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực huyện Lâm Hà năm 2026
· Nâng cấp đường dây trung thế 1P-12,7 kV lên thành 3P-22 kV, chiều dài: 34km. 
· XDM trạm biến áp 160kVA: 14 trạm. 
· Nâng cấp trạm 1x50kVA thành 3x50kVA: 5 trạm (sử dụng lại MBA 50kVA thu hồi từ các trạm sau khi nâng lên 3P). 
· Nâng cấp trạm 1x37,5kVA thành 3x37,5kVA: 1 trạm (sử dụng lại 02MBA 37,5kVA thu hồi từ các trạm sau khi nâng cấp lên 3P). 
· Nâng cấp trạm 1P-25kVA thành 3P-3x25kVA: 1 trạm (sử dụng lại 02MBA 25kVA thu hồi từ các trạm sau khi nâng cấp lên 3P). 
· Thay dây AV50+AC50, AV70+AC50, 2AV50+AC50, ABC(2x95), ABC2x70 thành dây ABC(4x95), chiều dài 26km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4kV, chiều dài: 3km. 
· Sử dụng 01MBA-50kVA, 01MBA-37,5kVA và thiết bị thu hồi để tăng cường công suất cho 02 trạm biến áp 
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Thành phố Bảo Lộc năm 2026
· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3ACXH240+AC120. Chiều dài: 5,086km. 
· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3ACXH95 + AC50. Chiều dài: 0,389km. 
· Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 3 pha lên 3ACXH185+AC95. Chiều dài: 3,852km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 1 pha sử dụng cáp ABC2x95 (sử dụng lại dây thu hồi). Chiều dài: 0,455 km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha 0,4kV sử dụng cáp ABC4x70. Chiều dài: 9,290 km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha 0,4kV sử dụng cáp ABC4x95. Chiều dài: 9,664 km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha 0,4kV sử dụng cáp ABC4x120. Chiều dài: 2,985 km. 
· Nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế sử dụng cáp ABC2x150 (sử dụng lại dây thu hồi). Chiều dài: 0,617 km. 
· Nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha 0,4 kV sử dụng cáp ABC4x70. Chiều dài: 7,896 km. 
· Nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha 0,4 kV sử dụng cáp ABC4x95. Chiều dài: 8,659 km. 
· Nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha 0,4 kV sử dụng cáp ABC4x120. Chiều dài: 1,997 km. 
· Xây dựng mới TBA 3P 160kVA: 02 trạm. 
· Xây dựng mới TBA 3P 250kVA: 05 trạm. 
· Xây dựng mới TBA 3P 400kVA: 01 trạm. 
· Di dời trạm 3x50kVA: 01 trạm. 
· Lắp mới Recloser 3P – 630A: 04 bộ. 
· Lắp mới DS 3 pha 630A: 05 bộ. 
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Huyện Di Linh và Lạc Dương năm 2026
a. Khu vực Di Linh: 
· Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha AC50 thành 3 pha 3xACXH50, dài 11,197 km, 
· Cải tạo đường dây hạ thế 1 pha lên 3 pha: 6,934 km. 
· Nâng công suất 05 TBA từ 1 pha lên 3 pha có công suất mỗi trạm là 160kVA. 
· XDM đường dây hạ thế 3 pha 0,4kV chiều dài: 0,839 km. 
b. Khu vực Lạc Dương: 
· Lắp đặt mới Reloser : 01 bộ 
· Lắp đặt mới LBS: 02 bộ 
· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha: 1,085 km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 3pha: 3,305 km. 
· Nâng cấp đường dây hạ thế 1p lên 3 pha: 2,063 km. 
· Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha: 0,11 km. 
· Nâng công suất 03 trạm biến áp có công suất mỗi trạm là 160kVA. 
· Xây dựng mới 01 trạm biến áp 250kVA. 
· Nâng cấp trạm biến áp từ 25kVA thành 37.5kVA: 01 trạm (sử dụng lại MBA thu hồi). 
· Nâng cấp 01 trạm biến áp từ 37.5kVA thành 3 x 37,5 kVA (sử dụng lại MBA thu hồi). 
·  Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực Huyện Bảo Lâm năm 2026
· Đường dây trung áp 1 pha nâng cấp lên 3 pha: 7,896 km 
· Đường dây trung áp 3 pha xây dựng mới: 0,711 km 
· Đường dây hạ áp 3 pha xây dựng mới: 2,853 km 
· Đường dây hạ áp 1 pha nâng cấp lên 3 pha: 8,885 km 
· Tháo lắp lại TBA 50( 6 máy) TBA 3x50KKVA 
· Tháo lắp lại 1 TBA 250KVA. 
· Xây dựng mới TBA 160kVA: 7 trạm 
· Tháo lắp lại TBA 250kVA: 1 trạm 
· Xây dựng mới LBS 24kV-630A+ DS 3P 24kV-630A: 02 vị trí 
· Cột BTLT 14M -650kgF loại có tiếp địa: 36 trụ 
· Cột BTLT 14M -650kgF loại không có tiếp địa: 226 trụ.
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện Huyện Đức Trọng năm 2026
· Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (dây ABC 4x95) chiều dài: 44.515,3m sử dụng dây ABC4x95mm2. 
· XDM đường dây hạ thế (dây ABC 4x95) chiều dài: 1.985,2m sử dụng dây ABC4x95mm2. 
· Nâng cấp đường dây hạ áp ngầm từ 1 pha lên 3 pha chiều dài đơn tuyến: 162,8m sử dụng dây cáp ngầm AXV/DSTA 3x150+1x95. 
· Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha thành 3 pha chiều dài: 4.676,8m sử dụng dây 3xACXH50mm2 + 1xAC50mm2. 
· Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha thành 3 pha chiều dài: 475,2m sử dụng dây 4xAC50mm2. 
· XDM đường dây trung thế 3 pha chiều dài: 891,1m sử dụng dây 3xACXH50+lxAC50mm2. 
· Nâng cấp TBA từ 1 pha lên 3 pha công suất 3x37,5kVA- 22/0,4kV: 02 trạm. 
· Nâng cấp TBA từ 1 pha lên 3 pha công suất 3x50kVA- 22/0,4kV: 14 trạm. 
· Nâng cấp TBA từ 1 pha lên 3 pha công suất 3x75kVA- 22/0,4kV: 01 trạm. 
· Nâng cấp TBA từ 1 pha lên 3 pha công suất 160 kVA- 22/0,4kV: 04 trạm. 
· XDM TBA 3 pha công suất 250 kVA- 22/0,4kV: 08 trạm. 
· XDM TBA 3 pha công suất 160 kVA- 22/0,4kV: 02 trạm.
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện khu vực huyện Đạ Huoai năm 2026
a. Lưới điện khu vực do Đội quản lý điện Đạ Huoai quản lý: 
· Nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha chiều dài 1,821 km. 
· Nâng cấp đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha chiều dài 3,838 km. 
· Nâng công suất 01 TBA 1 pha từ 1 x 25 kVA thành 3 pha 160 kVA. 
· Nâng công suất 04 TBA 1 pha từ 1 x 50 kVA thành 3 pha 160 kVA (Di dời 04 MBA 50KVA sang vị trí mới). 
· Nâng công suất 01 TBA 1pha từ 1 x 75kVA thành 3 pha 160kVA (Di dời MBA 75 KVA sang vị trí mới). 
b. Lưới điện khu vực do Đội quản lý điện Đạ Tẻh quản lý: 
· Nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha chiều dài 3,886km. 
· Nâng cấp đường dây hạ thế từ 1 pha lên 3 pha chiều dài 4,152 km. 
· Nâng công suất 02 TBA 1 pha từ 1 x 50 kVA thành 3 pha 160kVA. 
· Nâng công suất 01 TBA 1 pha từ 1 x 50 kVA thành 3 pha 150kVA. 
· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha, chiều dài: 0,816 km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 03 pha, chiều dài: 0,664 km. 
· Xây dựng mới 01 TBA 3 pha công suất 250 kVA. 
c. Lưới điện khu vực do Đội quản lý điện Cát Tiên quản lý: 
· Thay thế 59 vị trí trụ và trồng xen 3 vị trí trụ bằng trụ BTLT, sử dụng trụ BTLT 12m và BTLT 14m. 
· Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung thế 3 pha 22kV 4AC50mm2 thành cáp ACXH95mm2, chiều dài 5,940 km; 
· Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung thế từ 01 pha 12,7kV thành 3 pha 22kV cáp ACXH50mm2, chiều dài 0,523 km; 
· Nâng cấp dây hạ thế từ 01 pha thành 3 pha, chiều dài 1,194km;. 
· Sử dụng lại dây hạ thế thu hồi để tách khách hàng sử dụng chung công tơ chính, giải quyết kiến nghị của cử tri, chiều dài 0,962 km. 
· Nâng cấp 01 TBA từ 01 pha thành 3 pha công suất 160kVA.
· Xây dựng mới và nâng cấp lưới điện các huyện Đơn Dương và Đam Rông năm 2026
a. Lưới điện khu vực Đơn Dương: 
· Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha chiều dài 1,085 km. 
· Nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3pha chiều dài 4,322 km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha chiều dài 4,257 km. 
· Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha chiều dài 7,942 km. 
· Xây dựng mới 1 TBA 3 pha 160 kVA. 
· Xây dựng mới 02 TBA 3P 1 x 250 kVA. 
· Nâng công suất 01 TBA 1P (50+25) kVA thành 3P 1x250 kVA. 
· Nâng công suất 01 TBA 1P từ 3 x 50 kVA thành 3P 1 x 250 kVA. 
· Nâng công suất 03 TBA 1P từ 2 x 50 kVAthành 3P 1x250 kVA. 
· Nâng công suất 04 TBA 1P 1x50 kVA thành 3P 3 x 50kVA (sử dụng lại MBA 1 pha thu hồi). 
· Nâng công suất 01 TBA 1P 2 x 50kVA thành 3P 3x50kVA (sử dụng lại 1 MBA 1 pha thu hồi). 
· Đôn trụ trung áp xử lý độ võng, khoảng cách xa không đạt yêu cầu trên lưới điện trung áp: 52 trí. 
· Lắp thiết bị đóng cắt LBS (06 vị trí) và REC (02 vị trí). 
b. Lưới điện khu vực Đam Rông: 
· Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha lên thành 3 pha, chiều dài: 0,446 km. 
· Nâng cấp lưới điện hạ thế 1 pha lên 3 pha chiều dài 4,092 km. 
· Xây dựng mới đường dây hạ thế 3 pha, chiều dài: 0,679 km. 
· Xây dựng mới 04 trạm biến áp 160kVA. 
· Nâng công suất 01 trạm 1 x 50 kVA thành 160kVA. Di dời 01 TBA 1 x 50kVA sang vị trí mới. 
· Nâng công suất 01 trạm 1 x 37,5kVA thành 160kVA. Di dời 01 TBA 1 x 37,5 kVA sang vị trí mới.
· Phát tuyến lộ ra 22kV trạm 110kV Di Linh 1
· Xây dựng mới đường dây cáp ngầm sử dụng cáp CXV/SEhh/DSTA 1 x 300mm2 24kV dùng cho 03 pha và cáp 1 x CV150 mm2 dùng cho dây trung hòa: 0,1km. 
· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 1 mạch sử dụng cáp 3 x ACXH 185 + 1 x AC 150: 15,062 km. 
· Lắp mới 01 bộ LBS để liên kết N-1 với tuyến 478 hiện hữu: 01 bộ 
· Lắp mới bộ DS đầu phát tuyến và phân đoạn: 12 bộ 
· Phát tuyến lộ ra 22kV trạm 110kV Cát Tiên
· Cải tạo, nâng cấp 1,374 km đường dây trung thế 3 x AC70 + 1x AC50 thành 3xACXH 240 + 1 x AC 240mm2. 
· Xây dựng mới 3,564 km đường dây trung thế 3 pha 2 mạch 3 x ACXH 240 +1x AC240 mm2. 
· Lắp mới 02 bộ Recloser, 1 bộ LBS và 05 bộ DS. 
· Di dời 01 Recloser. 
· Phụ kiện: Thay các phụ kiện phù hợp.
· Cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh và trang bị thiết bị cung cấp nguồn, thiết bị truyền dẫn nhằm hoàn thiện hệ thống Viễn thông dùng riêng của Công ty Điện lực Lâm Đồng năm 2025
· Đặc điểm chính của công trình là xây dựng mới mạng cáp quang treo trên lưới điện lực. 
· Loại cáp xây dựng mới: Cáp quang treo phi kim loại ADSS - 24FO (khoảng vượt 150m). 
· Chiều dài cáp quang: 40,249 km. 
	STT
	Nội dung 
	Số lượng tuyến
	Chiều dài (km)

	1
	Cải tạo tuyến cáp quang ADSS 24 FO 
	04
	30,362

	2
	Đầu tư mới cáp quang ADSS -24 tạo mạch vòng bảo vệ N-1 
	01
	9,887

	3
	Tổng cộng 
	05
	40,249


· Phương án đi cáp: cáp quang đi trên không, được treo trên các trụ trung hạ áp hiện hữu và đi ngầm trong mương cáp. 
· Trụ trồng mới: sử dụng trụ BTLT 8,5m. 
· Thiết bị: 
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Thiết bị Inverter 110VDC to 220VAC 4kVA
	Cái
	6
	6 thiết bị lắp các trạm 110kV: Đà Lạt 1, Đà Lạt 2, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đạ Tẻh

	2
	Tủ nguồn ATS 1 pha, 2 nguồn vào công suất 63A có chức năng tự động khởi động máy phát
	Bộ
	10
	Sử dụng cho 10 trạm 110kV do Công ty Điện lực Lâm Đồng quản lý

	3
	Module quang 1Gbs 80km 1 sợi
	Cặp
	18
	Đấu nối từ các Switch tạo mạch vòng

	4
	Switch 24 port 1Gbs, uplink 4 port SFP 1Gbs có chức năng stack
	Bộ
	16
	Hiện tại các Switch Cisco 2960X tại các trạm thiếu port để phát triển thêm các tuyến cáp quang mới, đồng thời không có chức năng Stack, hoạt động đơn lẻ, không có tính chất hỗ trợ lẫn nhau. Khi đầu tư mới các Switch có tính năng stack, các Switch cũ sẽ sử dụng làm dự phòng cho thiết bị mới, mỗi trạm 02 Switch C1000 Stack chạy song song và dự phòng lẫn nhau

	5
	Máy phát điện công suất 5 KVA
	Máy
	07
	3 trạm 110kV đã trang bị máy phát trước đây: Suối Vàng, Đạ Tẻh, Bảo Lâm. Trang bị cho 07 TBA 110kV còn lại.


8.3 Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
· Lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán độc lập có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định và đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. 
· Lựa chọn được nhà thầu tư vấn kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và nhân sự theo quy định tại Mục 2 Chương III trong E-HSMT này, nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để thực hiện việc rà soát, đánh giá và đưa ra các ý kiến nhận xét độc lập, khách quan về mức độ phù hợp của Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành, mức độ trung thực, hợp lý của số liệu quyết toán vốn đầu tư cũng như việc tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư công trình theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng trong quá trình quản lý thực hiện đầu tư xây dựng dự án, là cơ sở để trình cấp trên phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ về Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

II. Phạm vi công việc:
· Trên cơ sở nhiệm vụ và các thông tin của các dự án đã nêu trên, mục đích của tuyển chọn tư vấn là: lựa chọn được nhà thầu tư vấn kiểm toán có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực và nhân sự chủ chốt thực hiện các nội dung sau đây với chi phí thấp nhất (không vượt giá gói thầu được duyệt) và tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo, hoàn thành hợp đồng đúng hạn. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (ban hành theo các Quyết định của Bộ Tài chính) và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
· Kiểm toán dự án theo các hướng dẫn hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền và các quy định của Nhà nước hiện hành.
· Việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ về Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các chuẩn mực kiểm toán hiện hành cũng như các văn bản quy định của EVN, EVNSPC.
Nội dung công việc cụ thể của kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bao gồm:
* Lập kế hoạch kiểm toán:
· Trước khi lập kế hoạch kiểm toán, nhà thầu phải khảo sát, thu thập thông tin về dự án, đánh giá thông tin đã thu thập được để nhận biết được các sự kiện, nghiệp vụ và vấn đề ảnh hưởng trọng yếu đến công tác kiểm toán và khả năng hoàn thành công việc theo kế hoạch nêu ra. Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải bao gồm:
· Lập kế hoạch kiểm toán: căn cứ vào thông tin đã thu thập được, nguồn lực hiện có và tiến độ yêu cầu, nhà thầu lập kế hoạch kiểm toán theo mẫu quy định gồm 2 phần:
+ Kế hoạch kiểm toán tổng thể: Mô tả phạm vi và cách thức tiến hành cuộc kiểm toán. Kế hoạch tổng thể phải đầy đủ, chi tiết, làm cơ sở để lập chương trình kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải thể hiện được sự hiểu biết của nhà thầu về tính chất quy mô của dự án, các chế độ chính sách về xây dựng cơ bản, chế độ kế toán qua các thời gian thực hiện dự án.
+ Chương trình kiểm toán: Xác định nội dung, lịch trình kiểm toán và phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể.
· Kế hoạch kiểm toán phải có phương án phối hợp giữa nhà thầu kiểm toán với bên mời thầu, các bên liên quan nhằm mục đích thu thập và củng cố căn cứ để đưa ra ý kiến khách quan, trong mọi trường hợp thông tin phải được trao đổi và phải được thông qua bên mời thầu trước khi thông qua cơ quan chức năng hay các đơn vị có liên quan khác.
· Trường hợp nhà thầu có kế hoạch thực hiện kiểm toán ngoài hiện trường, đo đạc, chụp ảnh hiện trạng thì sau khi kiểm tra thực tế, nhà thầu phải gửi cho chủ đầu tư các biên bản hoặc báo cáo kiểm tra hiện trường.
· Kế hoạch kiểm toán phải thể hiện chi tiết: tiến độ kiểm toán, phân đoạn công việc kiểm toán, thời điểm và thời gian huy động kiểm toán viên phù hợp với kế hoạch kiểm toán (kèm bảng biểu mô tả kế hoạch chi tiết).
* Thực hiện kiểm toán:
Trên cơ sở hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do Công ty Điện lực Lâm Đồng cung cấp, kiểm toán tiến hành kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ về Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 63/2025/TT-BTC ngày 30/06/2025 của Bộ Tài chính về Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 và của EVN, EVN SPC bao gồm các nội dung sau:
· Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án;
· Kiểm tra vốn đầu tư của dự án;
· Kiểm tra chi phí đầu tư của dự án;
· Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;
· Kiểm tra tài sản hình thành sau đầu tư;
· Kiểm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng;
· Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận, kết quả điều tra của cơ quan pháp luật và cơ quan khác (nếu có).
Để thực hiện các nội dung trên, nhà thầu kiểm toán phải tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến dự án; Kiểm tra khối lượng quyết toán các gói thầu, quyết toán các chi phí khác, rà soát , đối chiếu với thiết kế, dự toán được duyệt, dự toán phát sinh, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công; Kiểm tra việc áp dụng định mức XDCB của Nhà nước, đơn giá XDCB địa phương, đơn giá dự toán được duyệt và các bước thử nghiệm khác mà nhà thầu kiểm toán thấy cần thiết trong từng trường hợp.
* Kết thúc kiểm toán:
Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, nhà thầu phải thực hiện các thủ tục sau:
· Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán.
· Lập báo cáo kiểm toán (gồm báo cáo dự thảo từng đợt kiểm toán, báo cáo chính thức).
· Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.
· a) Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán:
· Quy trình phân tích được thực hiện từ khi lập Kế hoạch kiểm toán, quá trình thực hiện kiểm toán nhằm đưa ra kết luận về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; chỉ ra được những điểm cần phải kiểm tra bổ sung; phát hiện những chênh lệch trọng yếu hoặc mối liên hệ mâu thuẫn thì kiểm toán viên phải thực hiện kiểm tra bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo kiểm toán.
· Thực hiện quy trình phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán nhằm giúp kiểm toán viên xác định, đưa ra ý kiến đánh giá về mức độ phù hợp của Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành so với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành, mức độ trung thực, hợp lý của số liệu quyết toán vốn đầu tư cũng như việc tuân thủ trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình đầu tư xây dựng dự án.
· b) Lập báo cáo kiểm toán:
· Báo cáo kiểm toán phải được lập và trình bày theo những nội dung quy định tại Chuẩn mực kiểm toán số 1000 và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
· Thư quản lý (nếu có) là báo cáo của kiểm toán viên nêu lên các vấn đề đã phát hiện trong quá trình kiểm toán, giúp Bên mời thầu , chủ đầu tư hoàn thiện hơn nữa về công tác quản lý dự án nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Mỗi vấn đề trong thư quản lý được trình bày theo các khía cạnh thực tế, ảnh hưởng, đề xuất của kiểm toán viên và ý kiến phản hồi của Bên mời thầu .
· Báo cáo kiểm toán chính thức phải được Bên mời thầu chấp thuận bằng văn bản, để phát hành kiểm toán chính thức nhà thầu phải thực hiện theo trình tự sau:
· Dự thảo Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (nếu có);
· Hai bên trao đổi thống nhất Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (nếu có) về số liệu kiểm toán;
· Nhà thầu hoàn thiện Báo cáo kiểm toán;
· Công bố, phát hành chính thức.
· Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
c) Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.
Sau ngày công bố Báo cáo kiểm toán kèm theo Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, nếu kiểm toán viên và nhà thầu nhận thấy có sai sót trong kết quả kiểm toán hoặc có sự kiện phát sinh làm ảnh hưởng trọng yếu đến kết luận kiểm toán đã công bố thì kiểm toán viên và nhà thầu phải có các biện pháp xử lý theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán số 1000 và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Theo tiến độ cụ thể chào thầu được phê duyệt. Tùy theo tình hình hoàn thành hồ sơ quyết toán của dự án, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện kiểm toán theo tiến độ thực tế của dự án.
- Nhà thầu phải thực hiện kiểm toán hồ sơ quyết toán từng giai đoạn và kiểm toán hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Thời gian thực hiện quy định như sau:
+ Quá trình thực hiện kiểm toán tương ứng với thời gian triển khai thực hiện dự án.
+ Thời gian thực hiện kiểm toán hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận đủ hồ sơ.
- Các Báo cáo phải nộp và tiến độ nộp Báo cáo: Nhà thầu chào các mốc tiến độ Báo cáo và tiến độ nộp Báo cáo, các mốc tiến độ này sẽ đưa vào Phụ lục C: Trách nhiệm Báo cáo của Nhà thầu kèm theo hợp đồng tư vấn.
- Sau khi kết thúc kiểm toán, Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành được lập thành 09 bộ/công trình, Nhà thầu giữ 01 bộ, Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư 08 bộ báo cáo kiểm toán độc lập kèm theo báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã được kiểm toán bằng tiếng Việt; 03 bộ Thư quản lý bằng tiếng Việt (nếu có), đề cập đến các thiếu sót cần khắc phục và các đề xuất của kiểm toán viên nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và các kiểm soát nội bộ của Chủ đầu tư; Và Báo cáo kiểm toán sẽ được lập bằng văn bản, gồm các nội dung theo quy định của Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quy định pháp lý khác có liên quan.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu tham chiếu theo quy định tại Mục 2 Chương III trong E-HSMT này.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Tạo điều kiện, giúp đỡ Nhà thầu trong quá trình kiểm toán dự án.
- Cung cấp các tài liệu liên quan của dự án hiện có.
- Giám sát, kiểm tra Nhà thầu thực hiện dịch vụ.
- Bảo đảm cung cấp kịp thời cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành;
- Cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia với Nhà thầu để thuyết minh, xác định chính xác các nội dung công việc khi có đề nghị của Nhà thầu.



