Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
[bookmark: _Hlk211434541]1.1. Thiết kế bình đồ:
- Hướng tuyến bám theo đường cũ hạn chế tối đa diện tích chiếm dụng đất đai đang canh tác của nhân dân.
- Bán kính tối thiểu Rmin = 15m, trong đường cong thiết kế siêu cao, mở rộng theo tiêu chuẩn. Cải tạo cục bộ một số đoạn đảm bảo tuyến hài hòa, êm thuận phù hợp với tiêu chuẩn của cấp đường.
- Khống chế điểm đầu tuyến, cuối tuyến, các nút giao, vị trí công trình.
- Kết quả thiết kế:
+ Điểm đầu thiết kế mặt đường BTXM: cọc 2 (Km0+23.67).
+ Điểm cuối thiết kế mặt đường BTXM: cọc 33 (Km1+561.00).
+ Chiều dài thiết kế mặt đường BTXM: 537,33m.
+ Đoạn tuyến thiết kế gồm 8 đỉnh, được tổng hợp trong bảng sau:
	STT
	Bán kính R (m)
	Số lượng đường cong nằm
	Tỷ lệ (%)

	1
	R ≤ 15 m
	00
	00,00%

	2
	15< R <= 60
	01
	12,50%

	3
	60 < R <= 150
	02
	25,00%

	4
	150> R
	02
	25,00%

	5
	Không cắm cong
	03
	37,50%

	 
	Tổng số:
	08
	100,00%


2.2. Trắc dọc
- Khống chế mặt cắt dọc tại điểm đầu và điểm cuối tuyến bằng cao độ tự nhiên, khống chế cao độ tại các vị trí công trình tận dụng, các điểm khống chế do yêu cầu đặc biệt, các vị trí bị ảnh hưởng bởi chế độ thuỷ văn của sông suối...
- Thiết kế trắc dọc hài hòa với địa hình tự nhiên và bình đồ tuyến, hạn chế đào sâu, đắp cao để giảm khối lượng xây dựng và chiếm dụng. Đảm bảo độ dốc dọc tối thiểu để thoát nước dọc và độ dốc tối đa cho phép của công trình.
+ Độ dốc dọc lớn nhất trên tuyến 8,0%, độ dốc dọc nhỏ nhất 0,0%.
+ Bán kính đường cong đứng lõm nhỏ nhất trên tuyến: Rmin = 300m.
+ Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất trên tuyến: Rmin = 270m.
- Tại các vị trí công trình, đường rẽ đường đỏ thiết kế vuốt nối vào vị trí công trình sao cho hài hoà, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Bảng tổng hợp kết quả thiết kế trắc dọc tuyến:
	TT
	Độ dốc dọc
	Kết quả

	
	
	Chiều dài (m)
	Tỷ lệ (%)

	1
	0.00 < I <= 3.00
	490,03
	91,20%

	3
	3.00 < I <= 5.00
	0,00
	0,00%

	4
	5.00 < I <= 13.00
	47,30
	8,80%

	 
	Tổng chiều dài thiết kế
	537,33
	100%


3.3. Thiết kế mặt cắt ngang:
* Thiết kế mặt cắt ngang: 
Nền đường trên tuyến bao gồm các loại chủ yếu như: Nền đắp hoàn toàn, nền vừa đào vừa đắp. 
- Bề rộng nền đường Bnền= 5,0m (chưa kể rãnh dọc và mở rộng). 
- Thiết kế mặt đường:
+ Mặt đường BTXM có Bmặt=3,5m (chưa kể mở rộng trong đường cong).
+ Lề đường Blề= 2x0,75m.
+ Độ dốc ngang mặt đường là 2%, lề đường là 5%.
- Rãnh dọc: rộng 1,0m, sâu 0,3m, đáy rãnh rộng 0,4m.
* Đối với nền đào: 
- Độ dốc mái ta luy đào: 1/0,5 – 1/0,75 tuỳ theo điều kiện địa chất cụ thể điều chỉnh độ dốc mái ta luy cho phù hợp.
* Đối với nền đắp:
- Độ dốc mái ta luy đắp: Nền đắp dưới 6m thiết kế mái dốc ta luy đắp 1/1,5. 
- Khi nền tự nhiên có dốc ngang dưới 20%, phải đào bỏ lớp đất hữu cơ rồi đắp trực tiếp.
- Khi nền tự nhiên dốc ngang từ  20% đến 50% phải đào thành bậc cấp trước khi đắp nền đường.
- Trường hợp nền đắp qua ruộng và các khu vực có nước đọng thường xuyên phải thiết kế vét bùn, thay đất. 
- Độ chặt nền đường: lu lèn đạt độ chặt yêu cầu K=0,95.
4.4. Kết cấu áo đường:
- Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới bao gồm:
+ Lớp BTXM – M250, đá 2x4cm, dày 20cm.
+ Lớp bạt dứa chống thấm.
+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 12cm.
+ Đất nền đầm chặt K=0,95.
- Đối với đoạn cuối tuyến hiện trạng có mặt đường bê tông cũ thiết kết tạn dụng lớp bê tông này làm móng, kết cấu mặt đường như sau:
+ Lớp BTXM – M250, đá 2x4cm, dày 20cm.
+ Lớp bù vênh mặt đường bằng BTXM – M250 (nếu có).
+ Lớp bạt dứa chống thấm.
+ Lớp bê tông đường cũ tận dụng làm móng.
- Phân tấm BTXM theo chiều dài cứ 5m bố trí một khe co, 50m bố trí một khe giãn (hoặc bố trí khe giãn tại điểm dừng thi công mặt đường). Cấu tạo chi tiết khe co, khe dãn xem trên bản vẽ.
1.5. Thiết kế công trình thoát nước:
- Tận dụng các công trình thoát nước còn tốt, xây dựng mới các công trình thoát nước cần thiết cho phù hợp với điều kiện địa hình và yêu cầu của cấp đường.
- Khổ cầu, cống tối thiểu bằng khổ nền đường, tần suất lũ tính toán P = 10% đối với cống và P=4% đối với cầu bản.
- Khẩu độ thoát nước lựa chọn theo tính toán thuỷ văn.
- Cống thoát ngang: Trên tuyến chiều cao đắp thấp, cống ngang sử dụng cống bản với kết cấu như sau: 
+ Tấm bản BTCT – M250, đá (1x2) cm (thi công lắp ghép).
+ Mũ mố BTCT - M250, đá (2x4) cm.
+ Thân cống BTXM-M200 đá (2x4)cm; móng cống BTXM–M200 đá (2x4).
- Các vị trí phục vụ lấy nước thủy lợi với diện tích tưới nhỏ thiết kế đặt ống thép đường kính 219mm.
- Vị trí Km0+447.61 cắt qua suối thiết kế cầu bản khổ cầu: Ln=2x5,0m; B = 5,0 + 2 x 0,35 = 5,70m. Tải trọng thiết kế cầu: 0.65HL93.
Kết cấu phần trên:
+ Xây dựng cầu bản 02 nhịp 5,0m bê tông cốt thép thường, Bề rộng cầu: B = 5,0 + 2 x 0,35 = 5,70m.
+ Bản mặt cầu đổ tại chỗ bằng BTCT - M300, đá 1x2cm dày 30cm ; cốt thép chủ 22 - CB400 - V, thép cấu tạo 10 - CB300 - V , 8 – CB300 - V.
Kết cấu phần dưới: 
+ Móng và thân các cấu kiện mố, trụ, tường cánh bằng BTXM - M200, đá (2x4)cm đổ tại chỗ.
+ Liên kết giữa móng mố với thân mố, thân trụ với móng bằng thép  tròn 22cm dài 50cm.
+ Mũ mố ngầm đổ tại chỗ bằng BTCT - M250, đá (2x4)cm.
+ Giằng chống đổ tại chỗ BTXM – M200  đá (2x4) cm.
+ Liên kết tấm bản mặt, bản vượt với mũ mố, bằng chốt thép 22cm.
+ Đắp sau mố bằng đất chọn lọc (thoát nước tốt).
+ Bản vượt bằng BTCT - M250, đá (1x2) cm dày 20cm, trên  lớp đệm đá dăm dày 20cm.
+ Phạm vi đường dẫn 2 đầu cầu thiết kế chân khay gia cố mái ta luy, bọc lề để đảm bảo ổn định nền mặt đường, kết cấu bằng bê tông xi măng M200 dày 18cm.
Các vị trí công trình thoát nước được thống kê theo bảng sau:
	STT
	Tên cọc
	Lý trình
	Hiện trạng / Phương án thiết kế

	1
	4
	Km0+37.83
	Cống tròn D20cm đặt tạm – TK ống thép D219mm

	2
	D2
	Km0+80.10
	Cống xây 0,5m – TK cống bản 0,75m

	3
	9
	Km0+128.09
	Cống tròn D30cm đặt tạm – TK ống thép D219mm

	4
	16
	Km0+239.36
	Cống tròn D30cm đặt tạm – TK ống thép D219mm

	5
	21
	Km0+312.43
	Cống tròn D30cm đặt tạm – TK ống thép D219mm

	6
	23
	Km0+355.78
	Mương thủy lợi qua đường – TK cống bản 0,50m

	7
	27
	Km0+447.61
	Cống vòm 2,0m - Thiết kế cầu bản Ln = 2x5,0m


1.6. Thiết kế đoạn tránh xe và bãi quay xe:
- Đoạn tránh xe: Bố trí trên tuyến chiều dài trung bình 300m bố trí 1 đoạn tránh xe; chiều rộng nền, mặt đường mở thêm 1,50m. Ngoài ra tận dụng các vị trí nút giao khác trên tuyến để tránh xe.
Chi tiết các vị trí thể hiện trên bình đồ và mặt cắt dọc tuyến.
1.7. Công trình phòng hộ, an toàn giao thông:
- Tận dụng hệ thống hộ lan, biển báo khu vực đầu tuyến còn tốt, ngoài ra trên tuyến bố trí các cọc tiêu, biển báo theo QCVN 41: 2024/BGTVT.
- Sử dụng biển báo bằng sơn phản quang theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT, móng chân cột biển báo đổ BTXM - M150, đá (2x4)cm.
- Trên tuyến bố trí cọc tiêu BTCT ở bên phía ta luy âm và các vị trí nền đắp có chiều cao >2,0m để đảm bảo an toàn giao thông. Sử dụng cọc tiêu bằng BTCT - M200, kích thước (15x15x110) cm, khoảng cách các cọc tiêu 3 - 5m, móng chân cột cọc tiêu đổ BTXM - M150, đá (2x4)cm.
2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: tối đa 150 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: tối đa 150 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình
Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và Nhà thầu cần tuân thủ các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng:
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn,
tiêu chuẩn

	3
	Công tác trắc địa trong XD công trình.Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	4
	Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	5
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	6
	Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	7
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng – thi công và nghiệm thu
	TCVN 13567-1: 2022
TCVN 13567-2: 2022

	8
	Mặt đường láng nhựa nóng – thi công và nghiệm thu
	TCVN 8863 : 2011

	9
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô -Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859 : 2024

	10
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	TCVN 4453:1995

	11
	Ống bê tông cốt thép thoát nước
	TCVN 9113.2012

	13
	Bó vỉa bê tông đúc sẵn
	TCVN 10797:2015

	14
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 : 2011

	15
	Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN4314: 2022

	16
	Gạch bê tông
	TCVN 6477:2016

	17
	Xi măng pooclăng
	TCVN 2682-2020

	18
	Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-2012

	19
	Nhũ tương nhựa đường axit - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 8817-1:2011

	20
	Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ
	TCVN 8817-3:2011

	21
	Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng)
	TCVN 8817-4:2011

	22
	Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 10: Thử nghiệm bay hơi
	TCVN 8817-10:2011

	23
	. Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét
	TCVN 8864:2011

	24
	Sơn tín hiệu giao thông - vật liệu kẻ đường phản quang dẻo nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8791:2011

	25
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng –Yêu cầu thi công và nghiệm thu - Phần 1 BTN chặt sử dụng nhựa đường thông thường
	TCVN 13567-1:2022

	26
	Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 14182:2024

	27
	Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit – thi công và nghiệm thu
	TCVN9505:2012

	28
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN 41: 2024/BGTVT

	29
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	30
	Ngoài ra còn tham khảo một số các tiêu chuẩn, quy trình hiện hành khác
	


	Ngoài ra nhà thầu phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để áp dụng, cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công đúng quy định
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công và giám sát
2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị
Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ công trình, từ khi chuẩn bị thi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kho bãi và lán trại của mình.
- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.
2.2. Vận chuyển và bốc dỡ
Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện pháp phục hồi hoặc đền bù).
2.3. Dọn dẹp
Nhà thầu có trách nhiệm thu, dọn dẹp làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.
Công tác dọn dẹp chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày. 
2.4. Khảo sát hiện trường thi công
Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công tác khảo sát và thi công theo quy định. Nhà thầu sẽ bắt đầu công tác khảo sát hiện trường thi công bao gồm khảo sát hình học, công tác trắc đạc. Tất cả các công việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn. Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công.
2.5. Lập thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết
Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua chủ nhiệm điều hành dự án và kỹ sư phụ trách giám sát làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện. Khi xảy ra tiến độ thi công bị chậm trễ thì Nhà thầu phải lập lại thiết kế tổ chức thi công cho phù hợp với yêu cầu mới với thủ tục như trên. 
Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận quan trọng, kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải thiết kế biện pháp thi công chi tiết để trình kỹ sư phụ trách giám sát chấp thuận thì mới được triển khai thi công. Đó là căn cứ để kiểm tra, nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ khối lượng, chất lượng các máy móc thiết bị thi công và kiểm tra thí nghiệm, nhân lực theo đúng hồ sơ dự thầu.
2.6. Giám sát chất lượng
Tất cả các công tác sẽ được Nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện giám sát theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
3.1. Chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu
3.1.1. Tổng quát:
Vật liệu được sử dụng phải:
- Phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng.
- Tất cả các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đúng như yêu cầu thiết kế hoặc có chất lượng, tính năng kỹ thuật theo thiết kế.
- Vật tư, thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, nếu không có nguồn gốc, chứng chỉ hoặc do yêu cầu của giám sát thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm trình phiếu kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng của tổ chức được phép đánh giá, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị.
 - Chỉ khi đã được giám sát thi công chấp nhận bằng phiếu nghiệm thu vật liệu, thiết bị mới được đưa vào thi công.
3.1.2. Kiểm tra chủng loại và chất lượng vật liệu: 
Trước khi cung cấp vật liệu, nhà thầu phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Tư vấn giám sát để xác nhận cùng với các chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp. 
3.1.3 Cung cấp vật liệu
Nhà thầu tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì phần vật liệu đó sẽ phải mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ.
3.1.4. Yêu cầu về vật liệu
	Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát hoặc đơn vị chuyên ngành thì không đuợc thanh toán.
	Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.
Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
Nhà thầu phải chào thầu vật tư, vật liệu chính: Bê tông, đá dăm, đá đổ bê tông, xi măng, cát, cống thoát nước, block, tấm đậy rãnh thoát nước, … đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết dã được phê duyệt đồng thời phải nêu rõ tên, nguồn gốc, xuất xứ…
* Các loại vật liệu, vật tư chính đưa và công trình: Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản về chất lượng vật liệu chính dùng cho công trình:

	Stt
	Danh mục vật tư thiết bị chính
	Yêu cầu chất lượng
	Tiêu chuẩn áp dụng

	1. 
	Xi măng 
	Chất lượng tương đương xi măng La Hiên
	TCVN 6260:2020

	2. 
	Cát các loại
	Chất lượng tương đương cát Bắc Giang
	TCXDVN 7570:2006

	3. 
	Đá dăm các loại
	Chất lượng tương đương Mỏ đá Hồng Phong
	TCVN 7570:2006

	4. 
	Ống bê tông cốt thép thoát nước
	Chất lượng tương đương cống công ty TNHH MTV Mạnh Cường LS
	TCVN 9113:2012

	5. 
	Thép cốt bê tông
	Chất lượng tương đương thép Tisco
	TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018 

	6. 
	Cấp phối đá dăm loại II
	Chất lượng tương đương Mỏ đá Hồng Phong
	TCVN 8859 : 2023



* Khuyến khích nhà thầu dùng các lại vật tư, vật liệu có chất lượng cao đưa và xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng kết cấu công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và dự toán do tư vấn lập.
3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị
Nhà thầu phải bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo theo tiến độ thi công đã cam kết, sẵn sàng hoạt động, đồng thời phải bảo vệ môi trường cũng như an toàn trong quá trình thi công. 
Khuyến khích nhà thầu dùng các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có công suất lớn, hiện đại đưa vào thi công công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế và các yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây dựng phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của nhà nước.
5. Các hạng mục chính và công tác thi công chính của gói thầu
Tất cả các hạng mục thi công đều phải tuân thủ theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành.
- Công tác trắc đạc: Nhà thầu phải nêu rõ cách xác lập, kiểm tra, chuyển vị trí - Các mốc định vị và cao độ của công trình trong quá trình thi công, nghiệm thu và sử dụng. Tuân thủ theo các tiêu chuẩn xây dựng đã nêu trên.
- Các hạng mục thi công theo bản vẽ đã được phê duyệt: 
+ Đào, đắp nền đường; 
+ Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II;
+ Đổ bê tông 
+ Công trình phòng hộ, an toàn giao thông, công trình thoát nước;
+ Công trình đoạn tránh xe và bãi quay xe
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý môi trường xây dựng, cụ thể như sau:
- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về an toàn lao động trên công trường xây dựng, cụ thể như sau:
	- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận.
- Các biện pháp, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Nhà thầu phải đưa ra được biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục của gói thầu.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng,  cụ thể như sau:
9.1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
9.2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có);
9.3. Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan;
9.4. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình;
9.5. Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và công trình, tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác;
9.6. Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng;
9.7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng;
9.8. Thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường;
9.9. Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình. Lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố;
9.10. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;
9.11. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định;
9.12. Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
9.13. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
IV. Các bản vẽ
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