Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
[bookmark: _Hlk99723051]Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:
	[bookmark: OLE_LINK1]STT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đánh giá
	

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	                            KẾT LUẬN
	
	

	1
	Trong, ngoài kho; tường, trần kho
	Sạch 
	x
	

	
	
	Không sạch
	
	x

	2
	Vật tư kê lót: màng PVC, bạt (nếu có), keo dán, ống nhựa…. 
	Vận chuyển đến đúng vị trí từng ngăn lô kho
	x
	

	
	
	Không đáp ứng
	
	x

	3
	Bạt lót nền kho (nếu có)
	Sạch sẽ, trải phẳng
	x
	

	
	
	Không đáp ứng
	
	x

	4
	Kích thước tấm sàn
	Chiều dài, chiều rộng ≥ 20cm so với kích thước khối hạt
	x
	

	
	
	Chiều dài, chiều rộng ˂ 20cm so với kích thước khối hạt
	
	x

	
5
	
Kích thước tấm phủ
	Chiều dài, chiều rộng ≥ 20cm so với kích thước khối hạt; Chiều cao ≥ 20-30cm so với chiều cao khối hạt
	x
	

	
	
	Chiều dài, chiều rộng ˂ 20cm so với kích thước khối hạt; Chiều cao ˂ 20-30cm so với chiều cao khối hạt
	
	x

	6
	Đường dán (mối dán)  
	Trong, không có bọt khí; bề rộng khoảng 5cm; đảm bảo chắc, kín
	x
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	
	x

	7
	Tấm sàn 
	Mặt trong, mặt ngoài sạch; trải phẳng theo đúng vị trí lô gạo đã xác định, không bị rách (không bị xước đối với tấm sàn mới).
	x
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	
	x

	8
	Tấm phủ 
	Mặt trong, mặt ngoài sạch; được đưa lên đỉnh lô gạo sau khi lô gạo nhập đầy; kéo phẳng, trùm phủ đúng vị trí các cạnh lô gạo, được dàn đều các mặt lô gạo và tiếp xúc khớp với tấm sàn
	x
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	
	x

	
9
	
Lắp đặt hệ thống ống hút khí, áp kế
	Đáp ứng đúng yêu cầu tại mục 3.2 Chương V của E-HSMT
	x
	

	
	
	Không đáp ứng đúng yêu cầu tại mục 3.2 Chương V của E-HSMT
	
	x

	10
	Hút áp suất lên 100mm cột nước trên áp kế. Khóa van, sau 5 phút bắt đầu theo dõi thời gian cột nước giảm xuống 85mm 
	≥ 40 phút
	x
	

	
	
	< 40 phút 
	
	x

	11
	Sau khi hoàn tất lô hàng
	Kho phải sạch sẽ, rác thải phải xử lý gọn gàng đúng nơi quy định và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường
	x
	

	
	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên
	
	x

	12
	Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ
	
	
	

	12.1
	Địa điểm cung cấp dịch vụ
	Đáp ứng đúng yêu cầu tại Chương V E-HSMT
	x
	

	
	
	Không đáp ứng đúng yêu cầu tại Chương V E-HSMT
	
	x

	12.2
	Thời gian cung cấp dịch vụ
	≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
	x
	

	
	
	> 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
	
	x



