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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1 Quy mô đầu tư: 
Công trình “Trụ sở Phòng giao dịch An Thịnh trực thuộc Agribank chi nhánh Văn Yên Bắc Yên Bái” bao gồm các hạng mục chính:
- Xây dựng mới 01 nhà làm việc cấp III/05 tầng + tum. Diện tích xây dựng 117m2, tổng diện tích sàn 542m2.
- Hạng mục phụ trợ: Xây tường rào, biển hiệu, cổng điện xếp bằng inox, sân lát gạch bê tông giả đá kích thước (400x400x45)mm.
- Phá dỡ công trình cũ.
- Thiết bị: Gồm điều hòa không khí, PCCC, điện nhẹ, nội thất phòng giao dịch, thang máy, cửa kho tiền.
1.2 Giải pháp thiết kế:
a. Xây dựng phòng giao dịch: Nhà cấp III, 05 tầng+01 tum. Diện tích xây dựng 117 m²; tổng diện tích sàn 542 m2. Nhà có bước gian 4,6m, 5,3m và 5,99m; lòng nhà rộng 9,6m. Cao độ nền nhà (±0.000) cao hơn cốt sân 0,15m, chiều cao tầng 1 là 2,7m; tầng 2, 4 là 3,6m; tầng 3, 5 là 3,3m; mái tum cao 2,3m, chiều cao toàn nhà 18,8m. Tổ chức giao thông theo phương đứng bằng 01 cầu thang bộ, 01 thang máy và 01 cầu thang ngoài nhà để đi từ sân lên sàn tầng 2
- Kết cấu: Khung bê tông cốt thép chịu lực, tường bao che; sàn, mái bằng bê tông cốt thép đổ toàn khối; giải pháp thiết kế móng cọc bê tông cốt thép M300, tiết diện cọc (250x250)mm, đài cọc đổ bê tông cốt thép M300; móng đỡ giằng móng xây bằng gạch đặc không nung M100, vữa xi măng M75. Các kết cấu bê tông cốt thép chịu lực chính của công trình (khung, dầm, sàn, mái, cầu thang) sử dụng bê tông B22.5 (M300), đá dăm 1x2 cốt thép CB300, CB400 (hoặc tương đương). Tường nhà xây gạch bao che M75 vữa xi măng M75 dày 220mm; Lợp mái tôn chống nóng, chống dột phía trước tum mái bằng tôn xốp 3 lớp, xốp XPS mạ màu sóng thẳng dày 0.45 mm, xà gồ dùng thép hộp mạ kẽm (80x40x1.5)mm.
- Hoàn thiện: Nền, sàn toàn nhà lát gạch Granite kích thước (600x600)mm; khu vệ sinh lát gạch granit chống trơn (300x300)mm vữa xi măng M75 dày 20, bê tông lót nền tầng 1 M150 dày 100. Bậc lên xuống, bậc cầu thang, lát đá granit. Tường trong, ngoài nhà trát vữa xi măng M75 dày 15; sơn không bả 03 nước (01 nước lót+02 nước phủ). Tường khu vệ sinh ốp gạch ốp gạch Granite (300x600) mm vữa xi măng M75 cao 2,2m và 2,4m, ngăn các ô vệ sinh bằng vách ngăn Compact HPL dày 12mm (Phụ kiện inox 304 đồng bộ). Trần phòng vệ sinh đóng trần thạch cao chịu nước; trần sảnh tần 2 đóng trần hợp kim nhôm; trần phòng giao dịch, phòng làm việc và phóng khách đóng trần thạch cao giật cấp; trần các diện tích còn lại trát vữa xi măng M75 dày 15 (phần diện tích đóng trần không trát), sơn không bả 03 nước màu trắng. Cửa đi, cửa sổ, sử dụng nhôm hệ định hình 55 dày 1,2mm, kính an toàn dày 6,38mm, lắp đặt phụ kiện đồng bộ, khóa cửa đa điểm; cửa sổ có hoa sắt hộp (12,7x12,7x1.2)mm, sơn 3 nước (01 nước chống gỉ, 02 nước mầu); cửa kho tiền sử dụng cửa chuyên dụng theo tiêu chuẩn của Ngân hàng. Lan can cầu thang ngoài trời kính cường lực dày 10mm; tay vịn inox D60x1.4.
- Điện chiếu sáng,thu sét, cấp thoát nước, PCCC: Lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp công năng sử dụng, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
+ Hệ thống điện sinh hoạt, chiếu sáng: Nguồn điện cấp cho công trình lấy từ nguồn điện lưới Quốc gia đã có tại địa phương. Chiếu sáng trong nhà dùng đèn Panel âm trần, đèn tuýp Led, đèn dowlight âm trần. lắp đặt đồng bộ công tắc đèn, ổ cắm điện, aptomat, điều hòa nhiệt độ. Dây dẫn điện từ nguồn cung cấp điện về công trình (tủ điện tổng), dây trục trong các phòng, dây dẫn đến các thiết bị sử dụng loại ruột đồng bọc nhựa PVC; toàn bộ dây dẫn điện đặt trong ống gen nhựa đi chìm trên tường và trần. Các thiết bị điện sử dụng chủng loại sản xuất trong nước, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành.
+ Hệ thống thu sét tiếp địa: Lắp đặt 01 kim thu sét tia tiên đạo sớm trên mái, chiều cao H=3,5m, R=15m, dây dẫn sét D16 luồn trong ống UPVC DN27, dây thoát sét D16 chôn sâu 0,8 m, cọc tiếp địa mạ đồng D16 dài L=2,4m (04 cọc); đảm bảo điện trở tiếp đất R ≤ 10Ω. 
Hệ thống điện nhẹ: Lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bô hệ thống mạng internet, camerra giám sát , ổ cứng lưu trữ dữ liệu.  
+ Hệ thống cấp thoát nước: Nguồn nước sử dụng cho công trình lấy nguồn nước sạch đã có tại địa phương. Lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị hệ thống cấp, thoát nước cho công trình đáp ứng công năng sử dụng, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 
Thoát nước mái theo sê nô, máng thu dẫn xuống đất và ra rãnh đường.
+ Thoát nước thải khu vệ sinh: Nước thải từ các chậu rửa, phễu thu sàn được thu về ống đứng thoát nước PVC D110, thu về hố ga thoát vào hệ thống thoát n¬ước ngoài nhà và dẫn ra hệ thống thoát nước chung; nước thải thu từ xí, tiểu các khu vệ sinh được dẫn vào bể tự hoại bằng đường ống PVC D110; nước được xử lý qua bể tự hoại trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 
+ Bể nước ngầm (01bể): Kích thước bể (3,22x1,41x1,75) m. Đáy bể đổ bê tông cốt thép M300 dày 150, lót đáy bê tông M100 dày 100; tường bể đổ bê tông cốt thép M300 dày 220; trát thành trong bể vữa xi măng M75 dày 30 đánh màu xi măng; đan nắp bể đổ bê tông cốt thép M300 dày 150, cốt thép nhóm CB240.
+ Bể tự hoại (01bể): Kích thước bể (3,66x1,84x1,9) m. Đáy bể đổ bê tông cốt thép M300 dày 150, lót đáy bê tông M100 dày 100; tường bể xây gạch đặc 100# vữa xi măng 75# dày 220; trát thành trong bể vữa xi măng M75 dày 30 đánh màu xi măng; đan nắp bể đổ bê tông cốt thép M300 dày 100, cốt thép nhóm CB240.
+Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định bao gồm hệ thống trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy 5 kênh; chuông báo cháy, đèn sự cố, đèn báo cháy, đầu báo cháy, báo khói. Lắp đặt các bình chữa cháy theo quy định. 
b. Hạng mục phụ trợ:  Xây tường rào, biển hiệu bằng gạch cao 2m, biển hiệu ốp đá Granit, chữ gắn biển bằng inox. Lắp đặt 01 cổng điện xếp bằng inox.  
+ Sân lát gạch bê tông giả đá kích thước (400x400x45)mm, đổ bê tông nền sân đá 1x2 M200 dày 15cm.
c. Phá dỡ nhà cũ: Phá dỡ phòng giao dịch cũ nhà 2 tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép, sàn mái đổ bê tông cốt thép toàn khối, tường xây gạch bao che. Mái lợp tôn chống nóng.
d. Thiết bị: Gồm điều hòa không khí, PCCC, điện nhẹ, nội thất phòng giao dịch, thang máy, cửa kho tiền.
- Điều hòa không khí: lắp đặt 01 máy điều hòa âm trần 1 chiều inverter 24.000 BTU, 03 máy điều hòa âm trần 1 chiều inverter 18.000 BTU, 05 điều hòa không khí treo tường 1 chiều inverter 18.000 BTU, 01 điều hòa không khí treo tường 1 chiều inverter 9.000 BTU.
- Điện nhẹ: hệ thống camera gồm đầu ghi hình 12 kênh, ổ cứng, bộ phát wifi, camera gắn tường trong ngoài nhà.
- Nội thất phòng giao dịch: Bàn quầy, tủ, ghế nhân viên, ghế khách hàng, bàn ghế phòng Giám đốc, Phó giám đốc, tủ tài liệu, bàn ghế ăn, bàn ghế phòng họp, rèm cửa, biển led chạy chữ điện tử.
- Thang máy: 01 thang máy tải trọng 450kg (5 điểm dừng).
2. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày
3. Thuế VAT: Giá gói thầu phê duyệt bao gồm Thuế VAT 10%. Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuế VAT sẽ được điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về chính sách thuế.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
- Yêu cầu kỹ thuật được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành.
- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau thì phiên bản mới nhất được áp dụng. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã hết hiệu lực được thay thế bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành. Ngoài các tiêu chuẩn đã liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành.
- Nhà thầu phải hoàn toàn đáp ứng hồ sơ thiết kế BVTC và yêu cầu kỹ thuật chỉ ra.
- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
	Stt
	Nội dung yêu cầu
	Tiêu chuẩn đánh giá

	
	
	Đạt
(NYC)
	Không Đạt
(KNYC)

	A
	Yêu cầu kỹ thuật chung
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	Chất lượng: Thiết bị mới 100%, đúng yêu cầu chủng loại, số lượng.
	Nhà thầu cam kết
	Nhà thầu không cam kết

	2
	Năm sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
	Nhà thầu cam kết
	Nhà thầu không cam kết

	3
	Sản phẩm có các chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ CO, CQ (Bản gốc hoặc bản sao y công chứng). Kèm các giấy tờ nhập khẩu: Invoice, packing list, tờ khai hải quan,…
	Nhà thầu cam kết
	Nhà thầu không cam kết

	4
	Có cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình bảo hành.
	Nhà thầu cam kết
	Nhà thầu không cam kết

	5
	Bảo hành thiết bị ít nhất 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
	Nhà thầu cam kết
	Nhà thầu không cam kết

	6
	Trong thời hạn bảo hành nhà cung cấp phải hỗ trợ kiểm tra, chuẩn đoán các lỗi kỹ thuật khi có hư hỏng xảy ra và thực hiện bảo hành nhanh nhất có thể.
	Nhà thầu cam kết
	Nhà thầu không cam kết


Nhà thầu phải có Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công nghiệm thu công trình.
 - Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư. 
- Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền phê duyệt. 
- Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền. Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một số quy phạm thi công và nghiệm thu: 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng; 
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/20224 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng 2014 về quản lý hoạt động xây dựng. 
Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
+ Về tổ chức kỹ thuật thi công:
- Nhà thầu phải đề xuất phương án bố trí đầy đủ cán bộ có năng lực phù hợp với tính chất gói thầu để thực hiện chức năng tổ chức kỹ thuật, giám sát thi công một cách liên tục, có hệ thống tuân thủ chỉ dẫn của thiết kế và qui trình, qui phạm hiện hành.
- Trong quá trình thi công nếu có những thay đổi trong thiết kế phải được sự thỏa thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế phải theo đúng quy định của điều lệ về việc lập, kiểm thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng.
- Việc thi công trình phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, theo quy định do Nhà nước CHXHCN Việt Nam ban hành. Tất cả các hạng mục xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, theo hợp đồng, theo bản vẽ thiết kế đã được chấp thuận. 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tất cả vật liệu, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành. 
- Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng tiến độ và thời gian đã ký. 
- Công trường: nhà thầu phải tìm hiểu thông tin về nguồn điện, nước phục vụ thi công, các loại công trình ngầm: đường điện, đường nước, đường cáp, cống, giao thông… có thể bị hư hỏng do công tác thi công gây ra. Chủ đầu tư không giải quyết những khiếu nại của nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo những điều kiện này. 
- Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng. 
- Lán trại và văn phòng công trường: Nhà thầu tự cung cấp và lắp dựng văn phòng tạm, kho, sân bãi tập kết vật liệu, sân bãi gia công, v.v.. Nhà thầu phải bố trí khu vệ sinh và sinh hoạt khác cho công nhân trên công trường, phải tuân thủ công tác vệ sinh, khi không dùng phải dọn sạch. Tuân thủ tuyệt đối theo sắp xếp tổng mặt bằng đã được các bên phê duyệt. 
- Cấp điện và cấp nước thi công, hạ tầng kỹ thuật khác: hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công (đường thi công, nhà quản lý công trình, điện, nước thi công) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. 
- Rào tạm, bao che công trình, bảng hiệu công trường: trong suốt thời gian thi công, Nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đảm bảo an toàn khi thi công trên công trường, quy định số lượng biển báo, rào chắn, đèn cờ, trang bị bảo hộ lao động trên công trường. Rào tạm trong quá trình thi công nhằm bảo vệ an toàn, an ninh công trình thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. Kết cấu rào tạm phải đủ vững chắc trong suốt quá trình thi công. Rào phải kín, đủ chiều cao. Bao che công trình xây dựng trước hết nhằm mục đích bảo vệ an toàn lao động cho người lao động, kết cấu bao che có chiều cao bằng chiều cao công trình.
 + Yêu cầu chung về giám sát chất lượng: việc giám sát, quản lý chất lượng công trình phải được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nhà thầu phải lập sơ đồ giám sát kèm với HSDT trong đó mô tả hệ thống giám sát, biện pháp giám sát chất lượng của nhà thầu để đảm bảo chất lượng của  công trình đúng yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm hiện hành bao gồm:
- Sơ đồ bố trí nhân sự hệ thống giám sát, trách nhiệm của người giám sát;
- Biện pháp giám sát chất lượng, chủng loại vật tư để đáp ứng yêu cầu của HSYC;
- Biện pháp giám sát chất lượng thi công các hạng mục (tự kiểm tra); 
- Biện pháp giám sát quản lý hồ sơ chất lượng;
- Biện pháp giám sát về tiến độ;  
- Các biện pháp giám sát khác của nhà thầu.
+ Giám sát của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát:
- Ngoài biện pháp giám sát của do nhà thầu lập. Nhà thầu phải chịu sự giám sát của chủ đầu tư  và nhà thầu TVGS  theo các quy định hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kĩ thuật và giải pháp thi công của mình do sự bất cẩn trong quá trình tự giám sát của nhà thầu
- Cán bộ tư vấn giám sát hoặc cán bộ ban quản lý dự án có quyền yêu cầu nhà thầu xử lí, phá bỏ hoặc thi công lại hạng mục công việc mà kết quả kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật qui định. Trong trường hợp như vậy nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại của nhà thầu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
3.1. Chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu:
	Stt
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật/Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Xi măng PC30, PC40
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:
-  Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020
- Sản xuất theo công nghệ lò quay, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 6260-2020 yêu cầu của hồ sơ thiết kế, TCVN 9202:2012, QCVN 16:2019/BXD
- Nhận biết: có tính năng kỹ thuật tương đương xi măng Yên Bái, Yên Bình

	2
	Thép các loại (trơn, gai, hình,  hộp, ống, tấm...)
	Thép có tính năng kỹ thuật tương đương thép Việt Ý, Việt Úc, Việt Nhật (Cường độ thép đạt tiêu chuẩn TCVN 1651-2018, TCVN 5709- 2009 và các quy định trong hồ sơ thiết kế).

	3
	Cát, đá dăm các loại làm cốt liệu
	Đá dăm đảm bảo yêu cầu thiết kế và TCVN 8859:2011
- Mác của đá dăm sử dụng đổ bê tông > 1.5 lần mác bê tông (đối với bê tông mác <300) 
- Mác của đá dăm sử dụng đổ bê tông > 2 lần mác bê tông (đối với bê tông mác 300) 
Cát bê tông, cát xây trát theo qui định tại TCVN 7570:2006

	5
	Nước cho thi công
	TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật


+ Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng trên đây thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công, dự toán đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
+  Trong HSDT nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”.Nhà thầu được chào theo ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ các nguyên nhiên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ yêu cầu hoặc ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ khác có chất lượng hàng hóa (đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng) tương đương hoặc tốt hơn.
+ Thử nghiệm vật liệu và chứng chỉ thí nghiệm:
 - Toàn bộ vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện, phụ kiện, thiết bị cung cấp cho công trình phải được thử nghiệm bằng chi phí của Nhà thầu. 
- Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong mọi thời gian hợp lý, có quyền tới công trường, tất cả các nhà xưởng và các vị trí nơi vật liệu hay thiết bị đang được sản xuất, chế tạo hoặc chuẩn bị cho công trình để kiểm tra công tác của nhà thầu và nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát thi công trong công tác trên. 
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chưa được đưa vào công trình với biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành sản phẩm không được chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trường trong vòng 48 giờ đồng hồ. 
- Những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể tổn hại tới công trình hoặc gây thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư, Nhà thầu với trách nhiệm của mình phải báo cáo giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư để thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có nguồn gốc, chứng chỉ của nhà xản xuất và được giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư cùng đơn vị thiết kế chấp thuận nghiệm thu và cho phép Nhà thầu mới được đưa vào công trình sử dụng. 
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình hoãn công tác thi công, không được đòi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong một số trường hợp sau: 
1) Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 
2) Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 
3) Do những công tác thực hiện với những vật liệu không hội đủ tính chất kỹ thuật hoặc là việc thực hiện không phù hợp với những quy định kỹ thuật hay các quy định của điều kiện kỹ thuật cụ thể của hợp đồng (Buộc bên Nhà thầu làm lại dù công tác đã thực hiện đến mức độ nào và không được tính vào thời gian phát sinh, và chịu mọi chi phí về việc phá dỡ, sửa chữa).
3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị:
Nhà thầu phải bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo theo tiến độ thi công đã cam kết, sẵn sàng hoạt động, đồng thời phải bảo vệ môi trường cũng như an toàn trong quá trình thi công. 
Khuyến khích nhà thầu dùng các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có công suất lớn, hiện đại đưa vào thi công công trình.
3.3. Yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị cung cấp cho gói thầu:
3.3.1. Yêu cầu chung
[bookmark: _GoBack]- Thiết bị cung cấp cho gói thầu gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, với đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo. Đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện, dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, bàn giao theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hoá, thiết bị có thông số tương đương hoặc công nghệ mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu là đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một thiết bị của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số cao hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục thiết bị trong HSMT). 
- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
3.3.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ 
	 
	 

	-
	Bộ phát Wifi Gắn Trần:  TP-LINK EAP723 Access Point WiFi7 – Thiết Kế Ốp Trần BE5000  (hoặc tương đương) 
	cái
	4,

	-
	Model ADSL: Router Wifi 6 Gigabit TP-Link Archer Ax73 băng tầng kép Ax5400 
	cái 
	4,

	-
	Switch 24 Port : Switch chia mạng TP-LINK 24 Port 10/100/1000Mbps TL-SG5428 
	cái
	1,

	-
	Camera IP gắn tường ngoài nhà: Camera IP 8MP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LISU/SL (hoặc tương đương) 
	cái
	1,

	-
	Camera IP gắn trần trong nhà: Camera IP Speed Dome hồng ngoại Wifi 4.0 Megapixel Hikvision DS-2DE3A404IWG-E/W (hoặc tương đương) 
	cái
	10,

	-
	Thiết bị ghi hình POE/lưu trữ dữ liệu 12 kênh: Dahua DHI-ITSE1200-TA-G08 (hoặc tương đương) 
	cái 
	1,

	-
	Switch 12 Port : TP-LINK TL-SG5412F 12 Slot SFP  (hoặc tương đương) 
	cái
	1,

	-
	Bộ lưu điện/UPS SANTAK TG500 500VA (hoặc tương đương)
	cái
	1,

	-
	Dây HDMI 15 M
	Sợi
	1,

	-
	Tủ điện nhẹ 10U-D600
	cái
	1,

	2
	CỬA KHO TIỀN BEMC – CK08 (CỬA CHUYÊN DỤNG) KÍCH THƯỚC 1,2X2,2M, (PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ) HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG Khung bao: Cao 2.365 x Ngang 1.425 x Sâu 350mm: Bằng thép dày 4mm, uốn định hình 7 lần tạo hình chữ U, kết cấu chịu lực. Lớp cửa ngoài: Kích thước cánh cửa: cao 2.200 x ngang 1.200mm; Khóa: gắn 2 khóa mã số tổ hợp Lagard (Mỹ); Toàn bộ mặt cửa kho tiền được gia cường 1 lớp vật liệu đặc biệt (béton mác cao + thép xoắn đan xen) dày 102mm chống khoan, phá, cắt bằng nhiệt, chống cháy; Lớp sợi thủy tinh chống cháy toàn bộ mặt cửa; Lớp thép hợp kim chống khoan bảo vệ phần ổ khóa.  
Hệ thống chốt an toàn, bánh đà an toàn tự động khóa (trong trường hợp các ổ khóa bị khoan, phá từ bên ngoài). Hệ thống chốt khóa: 16 chốt khóa Æ50mm (theo 4 hướng: trái, phải, trên, dưới). Vô lăng kết nối hệ thống truyền động đóng mở cửa nhẹ nhàng. Lớp cửa trong: Gắn 2 khóa chìa nhíp Kabamauer (Đức) khóa mở trong, ngoài. Trọng lượng: khoảng 1.150 kg. Sơn: Theo công nghệ sơn phun hạt, hệ màu RAL 7042.
	bộ
	1,

	3
	CỬA CỔNG BẰNG CỬA XẾP INOX TỰ ĐỘNG HÃNG PCG GATE (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG): KT CỔNG (DÀI x RỘNG x CAO)=(5,3x0,5x1,6)m * Thông số kĩ thuật thân cổng: Mã sản phẩm P047B  Thanh chính 90x60mm  Thanh chéo/ Thanh phụ 48x36mm /50x50mm  Chiều cao tiêu chuẩn 1600mm/theo yêu cầu  Chiều rộng phủ bì 760mm  Khoảng cách tim 2 bánh xe 700mm  Chất liệu Inox 304  Độ dồn cổng 1:0.26+0.45
* Thông số motor:  Hãng sản xuất Baisheng/ Jing Yuan Công suất motor 1200W Điện áp/Tần số 220V/50Hz Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn -25 0C– 750C Dòng điện tiêu chuẩn của motor ≤ 2,5 A x 49 Tốc độ đóng mở cổng 17-19m/phút Khoảng cách điều khiển từ xa ≤ 50m Nhiệt độ môi trường -350C~+550C Độ ẩm tương đối ≤ 90% Điện lưu định mức của motor 1.7A x 49 Nhiệt độ bảo vệ nhiệt của motor 1200C Chế độ làm việc của motor S49 Tốc độ xoay output N=45rpm Nhiệt độ khởi động tăng nhiệt của motor 00C±500C
	bộ
	1,

	4
	THÔNG GIÓ
	 
	 

	-
	Quạt hút mùi ốp trần Panasonic FV-24CURV2 11W (hoặc tương đương): Công suất: 11W; Lưu lượng gió: 140m3/h; Độ ồn: 25 dB; Kích thước chừa lỗ: 240x240 mm; Đường kính ống dẫn: 100 mm; Loại quạt: 1 tốc độ, có cảm biến (chuyển động + độ ẩm);  Điện áp: 220V/50Hz
	cái
	4,

	-
	Quạt thông gió âm tường 150A HGA (hoặc tương đương): Model PL-HGA-150A; hãng SX: HON&GUAN; công suất 22W; điện áp 220/50; lưu lượng 201m3/h; áp suất 55PA
	cái
	1,

	5
	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA
	 
	 

	-
	Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FCF71CVM/RZF71DVM (hoặc tương đương)
	cái 
	1,

	-
	Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FCF50CVM/RZF50DVM (hoặc tương đương)
	cái 
	3,

	-
	Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU inverter FTKF50ZVMV (hoặc tương đương)
	cái 
	5,

	-
	Điều hòa Daikin 1 chiều 9.000BTU inverter FTKF25ZVMV (hoặc tương đương)
	cái 
	1,

	6
	THANG MÁY TẢI KHÁCH FUJI KOREA (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) Mã hiệu: FUJI-P05-CO-60-5/5 Trọng tải : 450 kg Tốc độ : 60 mét / phút Số điểm dừng sử dụng : 5 điểm dừng(1,2,3,4,5) Vận hành : Đơn Tủ điện điều khiển thang máy: Nhập khẩucủa hãng FUJI KOREA Ray dẫn hướng thép đúc nguyên khốiT78 (8k) ( công nghệ ITALIA)
	bộ
	1,

	7
	THIẾT BỊ, NỘI THẤT TRỤ SỞ GIAO DỊCH + NHÀ CÔNG VỤ XÂY MỚI
	 
	 

	-
	Vách ốp trang trí, Kích thước: (5190*3050) mm. Gỗ CN cốt MFC tiêu chuẩn E1, dày 18mm, phủ melamin, giấy dán tường nhập khẩu.
	m2
	15,83

	-
	Bộ logo ngân hàng, chữ ngân hàng AGRIBANK bằng Inox: Gồm logo ngân hàng trong khung Inox KT (400x400)mm; bộ chữ AGRIBANK bằng Inox rộng 1840mm, cao chữ 230mm
	bộ
	1,

	-
	Bàn làm việc, KT (1400 x700x750)mm, (hộc sâu 2 bên, có tủ phụ, ngăn kéo); Thùng và mặt cánh gỗ CN cốt MFC tiêu chuẩn E1, dày 18mm, phủ melamin.
	cái
	9,

	-
	Quầy tiếp 1, KT (1600 x1500x750)mm, Làm bằng gỗ MFC. Kiểu dáng: có thiết kế kem theo
	cái
	2,

	-
	Quầy tiếp 2, KT (1600 x1500x750)mm, Làm bằng gỗ MFC. Kiểu dáng: có thiết kế kem theo
	cái
	1,

	-
	Ghế làm việc, Ghế xoay: Ghế lưới lưng cao GL332  (hoặc tương đương) Hãng SX: Hòa Phát  Kích Thước: W655 x D(610-900) x H(1180-1260) mm Chất liệu: Chân mạ, tay khung tựa ghế bằng nhựa, tựa bọc vải lưới, đệm mút bọc PVC
	cái
	12,

	-
	Ghế khách đợi bộ 5 chỗ ngồi: Ghế chờ Hòa Phát 5 chỗ ngồi GPC09-5  (hoặc tương đương) Hãng SX: Hòa Phát W2870 x D690 x H860 (mm) Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, đệm tựa mút bọc PVC êm ái.
	bộ
	1,

	-
	Ghế khách đợi loại chân quỳ: Ghế chân quỳ GL430  (hoặc tương đương) Hãng SX: Hòa Phát Kích thước: W570 x D570 x H1020 mm Chất liệu: Khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải . Ốp tay bằng nhựa. Khung chân thép mạ ống Ø25.4
	cái
	5,

	-
	Bàn giám đốc. Kích thước: 2400*900*750 (có tủ phụ); Thùng và mặt cánh gỗ CN cốt MFC tiêu chuẩn E1, dày 18mm, phủ melamin.
	cái
	1,

	-
	Ghế giám đốc (Ghế xoay):  Ghế lãnh đạo da bò Ergonomic Passo PA-02A-BN (hoặc tương đương): Thương hiệu: Govi Furniture Chất liệu: Chân ghế hợp kim nhôm đúc nguyên khối, Khung lưng bằng gỗ ván ép chắc chắn, Da PU cao cấp, Da bò Italy, Đệm ngồi bằng mút định hình mật độ cao, Tựa tay hợp kim nhôm
	cái
	1,

	-
	Tủ hồ sơ, Kích thước: (1200*400*2000)mm. Thùng và mặt cánh gỗ CN cốt MFC tiêu chuẩn E1, dày 18mm, phủ melamin. Bản lề cariny sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, vật liệu inox 304 có giảm chấn.
	cái
	7,

	-
	Sofa băng, Kích thước: (1870*855*805)mm. Khung gỗ, đệm bọc da.
	cái
	2,

	-
	Sofa đơn, Kích thước: (1260*940*870)mm. Khung gỗ, đệm bọc da.
	cái
	5,

	-
	Bàn trà dài, Kích thước: (600*600)mm. Mặt bàn gỗ MDF phủ veneer cao cấp, chân thép sơn tĩnh điện.
	cái
	2,

	-
	Bàn trà vuông, Kích thước: (600*600)mm. Mặt bàn gỗ MDF phủ veneer cao cấp, chân thép sơn tĩnh điện.
	cái
	2,

	-
	Bàn phòng họp 1, Kích thước: (2400*1200*750)mm; Mặt bàn gỗ CN cốt MFC tiêu chuẩn E1, dày 18mm, phủ melamin, chân gỗ
	cái
	2,

	-
	Bàn phòng họp 2, Kích thước: (1900*1200*750)mm; Mặt bàn gỗ CN cốt MFC tiêu chuẩn E1, dày 18mm, phủ melamin, chân gỗ
	cái
	2,

	-
	Ghế họp, loại ghế chân quỳ: Ghế họp chân quỳ SL603M  (hoặc tương đương) Hãng SX: Hòa Phát Kích Thước: W570 x D715 x H1000mm Chất liệu: Ghế họp lưng trung khung thép mạ. Đệm tựa bọc da, tay sắt mạ kết hợp nhựa.
	cái
	14,

	-
	Bàn ăn, Kích thước (1600x800x750) mm: Gỗ tự nhiên nhóm III, sơn PU, mặt bàn lót kính dày 7mm
	cái
	2,

	-
	Ghế ăn (Ghế tựa), Kích thước 420x400x1000 mm: Gỗ tự nhiên nhóm III, sơn PU
	cái
	12,

	-
	Giường ngủ, Kích thước: (1600x2000) mm; Giường gỗ MDF chống ẩm phủ melamine
	cái
	2,

	-
	Tủ áo, Kích thước: (1200*500*2000)mm. Thùng và mặt cánh gỗ CN cốt MFC tiêu chuẩn E1, dày 18mm, phủ melamin. Bản lề cariny sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, vật liệu inox 304 có giảm chấn.
	cái
	2,

	-
	Tủ bếp, Kích thước: (3240*600*2310)mm.  Bếp dưới cao 860mm = hệ tủ ngăn, gỗ nhóm III, sơn PU; mặt trên ốp đá Granite dày 20mm (có khoét lỗ vị trí chậu rửa và bếp ăn); mặt đứng bếp ốp kính dày 10mm, cao 600mm Bếp trên cao 850mm = hệ tủ ngăn, gỗ nhóm III, sơn PU
	m
	3,24

	-
	Chậu rửa bát 1 hố Vinasink 1H8648 (hoặc tương đương): Xuất xứ: Sản xuất tại Viêt Nam - Hàng đặt Inox SUS 304 dày 3,0 ly nhập Hàn Quốc Kích thước: Dài 86 x Rộng 48 x Sâu 23 cm Kích thước khoét đá: Dài 83cm x Rộng 45 cm Kiểu dáng: Bồn rửa 1 hố to đa năng
	cái
	1,

	-
	Vòi rửa bát cần vuông PopSong VR7004 hoặc tương đương: Kiểu dáng: vòi cần cứng vuông siêu bền Xuất xứ: Chính hãng Brasler Chất liệu: Đồng, Nikel, Crom sáng bóng Trọng lượng: 1600gr (1,6kg) Kích thước: Rộng 250mm x Cao 450mm x Thân vòi 45mm
	vòi
	1,

	-
	Máy hút mùi âm tủ Bosch DFS067K51 – 60cm hoặc tương đương: Kích thước sản phẩm 426mm x 598mm x 290 mm Kích thước lắp đặt 385mm x 524mm x 290 mm Đường kính ống khí ø 150mm Trọng lượng: 11,6 kg Công suất hút mức 3: 392 m³/h Công suất hút mức tăng cường 717 m³/h Cường độ ánh sáng 294 lux Đèn chiếu sáng Đèn LED 2 x 1,5W
	bộ
	1,

	-
	Bếp từ Bosch PMI968MS  hoặc tương đương: Mặt kính chống xước Schott Ceran; Chức năng booster; Chức năng cảnh báo nhiệt dư; Tự động tắt bếp khi quên; Tự động tắt bếp khi không có nồi; Hệ thống khoá an toàn; Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp Công suất : 3600 W Kích thước mặt kính : 450mm x 760 mm Kích thước lắp đặt : 400mm x 700mm
	bộ
	1,

	-
	Rèm cửa sổ nhà làm việc, Kích thước theo thiết kế. Chất liệu vải, Nhập khẩu Hàn Quốc hoặc tương đương
	m2
	43,

	-
	Bộ biển LED chạy chữ điện tử trên cửa chính phòng giao dịch Kịch thước 2080x500
	bộ
	1,

	-
	Bộ biển LED chạy chữ điện tử bên trong phòng giao dịch, Kích thước (3000x1600)mm
	bộ
	1,


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công lắp đặt trên cơ sở Hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm về thi công xây lắp.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Nhà thầu phải cam kết về an toàn của thiết bị cầu trục đã được vận hành thử nghiệm an toàn trước khi bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư.
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có.
- Kiểm tra hồ sơ, giấy tờ đi kèm thiết bị:
* Quy định chung:
+ Hóa đơn thương mại (Invoice); 
+ Phiếu đóng gói (Packing list);
+ Hợp đồng mua bán;
+ Giấy bảo hành;
+ Chứng nhận vật liệu chế tạo, thử nghiệm hàng hóa hoặc giấy kiểm tra xuất xưởng của nhà sản xuất;
* Đối với hàng hóa nhập khẩu:
+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO); 
+ Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc Chứng nhận số lượng và chất lượng (CQ);
+ Tờ khai hải quan của lô hàng;
+ Vận đơn;
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh (của nhà sản xuất);
- Kiểm tra lắp đặt tĩnh.
- Kiểm tra thử nghiệm vận hành thiết bị không tải.
- Kiểm tra thử nghiệm vận hành thiết bị có tải.
- Kiểm định, giám định chất lượng thiết bị.
- Kiểm tra an ninh, an toàn hàng hóa trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 
- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó. 
- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 
- Các giải pháp chữa cháy và khắc phụ sự cố. 
- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
- Nhà thầu phải có biện pháp vệ sinh môi trường, giảm thiểu tối đa gây ô nhiểm môi trường nước, không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; có phương án sử lý cụ thể, chi tiết về thoát nước, chất thải, phế thải trong quá trình thi công; phải có nhà vệ sinh tại công trường.
- Tuân thủ theo các quy định về quản lý môi trường trong quá trình nhà thầu thi công công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và sau khi thi công.
- Có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (đường giao thông; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện,….) và bảo vệ cây xanh hiện có trong khu công trường. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm:
- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan).
- An toàn cho công trình bao gồm các nội dung cơ bản cho phần trình bày về an toàn của từng công tác xây lắp, có 3 vấn đề chính:
1) Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy cơ thiếu an toàn..
2) Các giải pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng. 
3) Các giải pháp khắc phục sự cố.
- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan.
- Bảo đảm trật tự, an ninh.
- Cam kết mua bảo hiểm thân thể đối với con người, bảo hiểm cháy nổ cho công trình, bảo hiểm chất lượng cho công trình.
- Tiêu chuẩn qui phạm: cần trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 
- Bảo hiểm và bảo hộ lao động: nêu cam kết cụ thể của nhà thầu về việc sẽ áp dụng các chính sách về bảo hiểm lao động và công tác trang thiết bị bảo hộ lao động. Cần nêu cụ thể những chính sách về bảo hiểm và bảo hộ lao động sẽ được áp dụng như như: mua bảo hiểm tai nạn công nhân. 
- Tổ chức học tập và cho tập huấn cho công nhân về an toàn lao động nêu rõ chương trình cụ thể về thời lượng sẽ được áp dụng cho công tác này. 
- Bộ máy quản lý an toàn lao động trên công trường: thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu mối chủ chốt trong hệ thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường.
- An toàn trong mùa mưa bão: xác định khả năng và các nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão đến quá trình thi công công trình. Tổ chức bộ máy phòng chống lụt bão tại công trình. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy. Nêu rõ tên người phụ trách, quyền hạn và chức năng nhiệm vụ các bộ phận chủ chốt trong công tác phòng chống lụt bão. Công tác chuẩn bị cho việc phòng chống mưa bão. Biện pháp bảo vệ vật vật liệu xây dựng, thiết bị thi công khi có mưa bão. Giải pháp thi công trong mùa mưa. Giải pháp chống bão và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thiết bị máy móc chuyên dùng, các thiết bị liên quan đến công việc thi công như dàn giáo, máy nâng, xe chuyên chở, máy xúc, máy chuyên dùng…Các thiết bị phục vụ cho công tác thi công phải đảm bảo tính năng kỹ thuật và công suất yêu cầu của thiết kế và phải đạt chất lượng theo qui định hiện hành. Thiết bị phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải thu dọn thiết bị thi công khi hoàn thành hoặc khi không cần thiết.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục trong hồ sơ dự thầu. Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp.
- Tổ chức mặt bằng: Nhà thầu phải bố trí sơ đồ mặt bằng thi công hợp lý, bố trí đủ các công trình kho bãi vật liệu, lán trại cho công nhân, nhà điều hành, công trình vệ sinh, hệ thống giao thông, biển báo, chỉ dẫn, cấp điện, cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn...vv. Có phương án bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi công, có biển hiệu thông báo các thông tin cần thiết về công trình.
- Quy trình thi công: Nhà thầu phải lập và thuyết minh quy trình, công nghệ thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục trong gói để đảm bảo đúng quy trình thi công; qui trình này được áp dụng trong quá trình thi công gói thầu và  phải trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công. 
- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể và chi tiết của từng hạng mục trong gói thầu (xem Mục I Chương IV. Yêu cầu về xây lắp). Nội dung biện pháp thi công phải được thể hiện bằng thuyết minh và các bản vẽ mô tả các công việc chính của từng hạng mục công trình.
- Hệ thống chỉ huy điều hành của nhà thầu: Nhà thầu phải thông báo hệ thống chỉ huy điều hành thi công công trình, cần nêu rõ chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ chủ chốt để chủ đầu tư chủ động trao đổi thông tin nhằm sử lý kịp thời các vấn đề xẩy ra trong quá trình thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
- Nhà thầu phải nêu rõ cách bố trí và vận hành của hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình. Nêu rõ Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của công ty trong đó có vai trò của công trường. Nhà thầu lập bảng danh sách các công trình được tặng danh hiệu về chất lượng của các nhà thầu từ trước đến nay (nếu có).
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị rời trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình; 
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành;
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Biện pháp bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng hàng hoá đưa vào công trình: nhà thầu phài nộp biểu danh mục hàng hóa sẽ đưa vào công trình với đầy đủ các thông tin, trong đó số lượng các loại hàng hóa và các thông tin về hàng hóa phải nêu rõ cụ thể. 
- Biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng: nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình. 
- Biện pháp kiểm soát chất lượng thiết bị công trình và thiết bị rời: nhà thầu sẽ nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng thiết bị.
- Giải pháp xử lý hàng hoá không phù hợp với yêu cầu: nhà thầu phải nêu rõ cam kết về việc xử lý nghiêm khắc các hàng hóa không phù hợp với yêu cầu của HSYC. 
- Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp trong đó cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ. Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra đánh giá chất lượng. 
- Công tác tự kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ thi công và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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