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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
a) Hạng mục: 
- Tên gói thầu: Gói thầu 03Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Quỳ Châu - Công ty Điện lực Nghệ An
- Dự án: Nhà Điều hành sản xuất Điện lực Quỳ Châu - Công ty Điện lực Nghệ An
- Nguồn vốn: Vốn  KHCB+TDTM của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An.
 - Nội dung thực hiện gói thầu:
b) Quy mô:
- Nhà điều hành sản xuất cao 3 tầng: Diện tích xây dựng 410,8m2; tổng diện tích sàn 1.202,3m2; Kết cấu khung bê tông cốt thép.
- Nhà phụ trợ (nhà ăn và nghỉ cả CBNV) cao 2 tầng: Diện tích xây dựng 173,2m2; tổng diện tích sàn 350,0m2; Kết cấu khung bê tông cốt thép.  
-  Các hạng mục phụ trợ: gara xe, sân vườn, tường rào, điện mặt trời mái nhà...
Hoàn thành: trong vòng 350 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công công trình.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

	1
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng
	NĐ 06/2021/NĐ-CP

	2
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453-1995

	4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 8:2021/BXD 

	5
	Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN- 7570-2006

	6
	Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	7
	Cột bê tông ly tâm 
	TCXD 5847-2016

	8
	Cách kiểm tra và thử bu lông 
	TCVN 1916:1995

	9
	Cách kiểm tra và thử bu lông 
	TCVN 1916:1995

	10
	Mạ kẽm nhúng nóng
	TCVN4508-2007
18TCN-04-92

	11
	Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan
	



2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
- Quyết định số 118/QĐ-EVN ngày 03/11/2018 về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 Ban hành Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp trong EVN.
[bookmark: _Hlk218604537]Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 
- Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Quyết định số: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới.
- Văn bản số 195/EVNNPC-KT ngày 17/01/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi tiêu chuẩn cơ sở.
- Văn bản số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở do EVN ban hành. 
- Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phải được đọc cùng với Quy định kỹ thuật này.
Vật tư do Nhà thầu cấp không được thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Chủ đầu tư yêu cầu cụ thể đối với vật liệu, thiết bị do Nhà thầu cung cấp như sau:

	STT
	Mô tả
	Nhà thầu chào
NSX/ Xuất sứ

	1
	Tủ rack 19 inch-20u (KT 1100x800 sâu 800)
	Ghi rõ 

	2
	Switch mạng 24 cổng Gigabit Tp-link TL-SG1024DE
	Ghi rõ 

	3
	Switch chia mạng Linksys 5 port Gigabit LGS105-AP
	Ghi rõ 

	4
	Patch panel 24-port CAT6 UTP Alantek
	Ghi rõ 

	5
	Bộ phát sóng wifi Ubiquiti UniFi AP AC PRO - Hàng USA. Hỗ trợ chuẩn AC, tốc độ 1750Mb, Lan 1Gb
	Ghi rõ 

	6
	Máy bơm H22m, Q1,2l/s
	Ghi rõ 

	7
	Tủ điều khiển máy bơm 7,5W
	Ghi rõ 

	8
	Hộp đựng bình chữa cháy 500x600x180
	Ghi rõ 

	9
	Tiêu lệnh nội quy PCCC
	Ghi rõ 

	10
	Bình chữa cháy VN MFZ4
	Ghi rõ 

	11
	Bình chữa cháy CO2 TQ MT5
	Ghi rõ 

	12
	Tấm pin PV 400Wp AE400M6-72, công suất mỗi tấm pin 400WWp, loại pin MÔN CRYSTALLINE hiệu suất cao (72cells), hiệu suất chuyển đổi quang điện 20,17%, thời gian sử dụng 30 năm, bảo hành 12 năm.
	Ghi rõ 

	13
	Tủ điện 200x300x150 sơn tĩnh điện SINO CKRO
	Ghi rõ 

	14
	Tủ điện ngoài trời, loại leo cột, có ngăn chống tổn thất, lắp công tơ 1 pha hoặc 3 pha, 2 ngăn riêng biệt, có lắp chống sét, thanh trung tính, gông treo cột, giá đỡ cáp vào, ra, lắp thiết bị đo đếm bằng kix thuật số, thiết bị đóng ngắt LS/Korea; Tủ điện hạ thế 500V-500A, 4 lỗ ra(4*200A)
	Ghi rõ 

	15
	Aptomat các loại
	Ghi rõ 

	16
	Chống sét hạ thế GZ500
	Ghi rõ 

	17
	cáp ngầm các loại
	Ghi rõ 

	18
	Cầu dao 3 cực 1 chiều <= 60Ampe
	Ghi rõ 

	19
	Dây dẫn điện các loại
	Ghi rõ 

	20
	Tủ điện bằng nhựa đế thép  các loại
	Ghi rõ 

	21
	Đầu cốt đồng các loại
	Ghi rõ 

	22
	Rơ le thời gian
	Ghi rõ 

	23
	Chậu rửa loại 1 vòi
	Ghi rõ 

	24
	Chậu tiểu nam
	Ghi rõ 

	25
	Chậu xí bệt
	Ghi rõ 

	26
	Dây đồng trần các loại
	Ghi rõ 

	27
	Ống  nhựa HDPE các loại
	Ghi rõ 

	28
	Ống nhựa D các loại
	Ghi rõ 

	29
	Ống nhựa ĐK các loại
	Ghi rõ 

	30
	Ông nhựa miệng bát, ĐK 70mm
	Ghi rõ 

	31
	Ống nhựa PPR các loại
	Ghi rõ 

	32
	Ống nhựa PVC các loại
	Ghi rõ 

	33
	Quạt ốp trần
	Ghi rõ 

	34
	Quạt thông gió
	Ghi rõ 

	35
	Quạt trần
	Ghi rõ 

	36
	Quạt treo tường
	Ghi rõ 

	37
	Vòi rửa
	Ghi rõ 

	38
	Vòi rửa 1 vòi
	Ghi rõ 

	39
	Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
	Ghi rõ 

	40
	Xà giá mạ kẽm nhúng nóng
	Ghi rõ 

	41
	Sắt thép xây dựng
	Ghi rõ 

	42
	Gạch xây
	Ghi rõ 

	43
	Gạch ốp
	Ghi rõ 

	44
	Gạch lát nền nhà
	Ghi rõ 

	45
	Sơn tường
	Ghi rõ 

	46
	Phụ kiện nước ( Ống nước, cút, nối…)
	Ghi rõ 

	47
	Phụ kiện điện (công tắc, ổ cắm, đèn lốp trần, đèn led….)
	Ghi rõ 

	48
	Tôn lợp 
	Ghi rõ 

	49
	Quạt trần, quạt treo tường, quạt thông gió
	Ghi rõ 

	50
	bể nước Inox 2m3
	Ghi rõ 

	51
	Cột bê tông li tâm
	Ghi rõ 

	52
	Xi măng
	Ghi rõ 

	53
	Cửa đi
	Ghi rõ 

	54
	vách kính
	Ghi rõ 



3.Chỉ dẫn kỹ thuật đối với công tác xây lắp:
1. Những công việc ban đầu:
1.1. Sau khi nhận các mốc do Chủ đầu tư và thiết kế giao, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư trong việc đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, Nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đầu tư và thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.
1.2. Nhà thầu phải có người và có phương tiện để thực hiện phối hợp đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này cùng với chủ đầu tư.
2. Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật:
2.1. Công tác định vị:
Sau khi nhận bàn giao, Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ mốc để thi công. Nếu trong quá trình thi công, Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.
2.2. Công tác vận chuyển:
Trước khi vận chuyển, Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp. 
2.3. Công tác thi công :
2.3.1. Định vị công trình:
a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao Nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.
b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.
c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc  thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.  
2.3.2. Công tác đào đất:
a. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con rạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình. Nếu trong hố móng có nước, trước khi lắp đặt móng hoặc đúc móng hay lấp đất hố móng phải tiến hành bơm nước ra ngoài.
b. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.
c. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
2.4. Công tác bê tông:
2.4.1. Vật liệu:
a. Xi măng:
Đáp ứng các yêu cầu mục Phần B: Các quy định kỹ thuật.
b. Cát, đá:
Cỡ hạt của cát, đá phải theo phải theo TCVN 7570:2006.
c. Nước:
Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4056:2012.
d. Cốt thép:
Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-2014
2.4.2. Chứa xi măng:
Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách li với mặt đất.
2.4.3. Chứa cốt thép và các kết cấu thép:
Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.
2.4.4. Trình tự thi công và nghiệm thu công tác bê tông móng phải được thực hiện theo quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 4453-95.
2.5. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:
 Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất đá còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.
Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được Chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 03 ngày.
2.6. Công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng và vệ sinh môi trường:
Khi thi công để đảm bảo đúng tiến độ và an toàn cho người và các phương tiện cơ giới, Nhà thầu  phải tuân theo các nguyên tắc sau:
+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu nêu trong Kế hoạch quản lý môi trường của dự án (kèm theo); cử cán bộ kỹ thuật theo dõi thường xuyên trên công trình và báo cáo định kỳ về công tác giám sát môi trường theo quy định.
+ Phổ biến nguyên tắc an toàn lao động đến mọi người trong công trường xây dựng.
+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định của Nhà nước như mũ, nón, quần áo, giày ủng... cho công nhân. Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn thi công cho máy móc và công nhân trong công trường.
+ Trong tất cả các giai đoạn thi công cần phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các điều lệ quy tắc kỹ thuật an toàn.
Các nguyên vật liệu dễ cháy được bảo quản trong kho riêng theo quy phạm  PCCC hiện hành. Trong kho bãi chứa vật liệu và máy móc thiết bị có đường vận chuyển đi lại, chiều rộng đường phải phù hợp với kích thước của các phương tiện vận chuyển.
Khi vận chuyển vật tư bằng ô tô phải có biện pháp xếp gọn. Nếu chở cát, đá , sỏi thì  phải chất thấp hơn thùng xe 10 cm và có bạt che đậy.
Việc lắp đặt và sử dụng điện trong thi công: công nhân điện cũng như công nhân vận hành được học tập kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện. Các phần dẫn điện của các thiết bị điện được bọc kín bằng dụng cụ cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn cho việc thao tác. Cầu dao đặt trong hộp kín để nơi khô ráo. Các dụng cụ điện cầm tay được kiểm tra thường xuyên về hiện tượng cảm mát trên vỏ.
2.7.1.    Biện pháp an toàn lao động thi công:
+ Vật tư gọn gàng không chiếm chỗ gây ách tắc.
+ Những vị trí thi công cắt ngang, dọc hố móng phải có biển báo, rào chắn (ban ngày), đèn hiệu (ban đêm).
+ Không vứt bừa bãi vật tư ra 2 bên đường như (cốp pha, đinh, gạch, cát đá…).
+ Máy móc thiết bị thi công đặt gọn gàng đúng quy định.
2.7.2.    Biện pháp phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường:
a. Phòng chống cháy nổ:
- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải hết sức được coi trọng.
- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.
- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.
- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.
b. Vệ sinh môi trường:
- Trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có gồm: Chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trinh xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.
- Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.
- Lưu giữ vật liệu thi công đảm bảo an toàn, không làm cản trở giao thông đi lại.
- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.
2.8. Công tác quản lý chất lượng công trình:
		Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với theo quy định hiện hành và phải gửi cho Ban quản lý dự án, Đơn vị tư vấn giám sát sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng thời hạn nói trên Ban QLDA có thể giữ lại số tiền tạm ứng của Nhà thầu cho đến khi Nhà thầu nộp. 
Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:
1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 24 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
3. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
4. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) (Chi tiết theo Điều 30 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
5. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng (Chi tiết theo Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
6. Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 33 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
	Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình theo đánh giá của chủ đầu tư. Đối với các vi phạm chất lượng công trình nhỏ, Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm chất lượng này và không tính tiến độ thực hiện cho phần khắc phục này.
Nếu sau 03 lần kiểm tra nhà thầu vẫn vi phạm về chất lượng công trình, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.
2.9. Công tác nghiệm thu, bàn giao:
	Nhà thầu phải tổ chức chụp ảnh và lưu các khối lượng thi công quan trọng như móng, tiếp địa, cột .v.v.... Và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo qui định như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại ...
	Khi thanh toán khối lượng thực hiện, Ban quản lý dự án sẽ đối chiếu với hình ảnh do Đơn vị giám sát chụp. Ban quản lý dự án chỉ chấp nhận thanh toán những khối lượng nghiệm thu đạt chất lượng.
	Sau khi nghiệm thu kỹ thuật, Nhà thầu phải hoàn thành công tác khắc phục các nội dung tồn tại thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo đúng thời gian được quy định trong Biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Trong trường hợp chậm trễ khắc phục theo thời gian trên Ban quản lý công trình sẽ tính như Nhà thầu chậm tiến độ.
Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.
Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.








