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Phần II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
Theo phương án sửa chữa mô tả chi tiết trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công các công trình phát hành kèm theo E-HSMT: Sửa chữa kiến trúc trụ sở Đội QLĐLKV Đồ Sơn, Tổ QLVH, Tổ KDDV thuộc Đội QLĐLKV Đồ Sơn
2. Quy mô công trình:
Nội dung công việc, tổng quan :
[bookmark: _Hlk227007107]a) Đội QLĐLKV Đồ Sơn:
[bookmark: _Hlk227007090]- Phần tường nhà trụ sở:
+ Vệ sinh lớp sơn hiện trạng sau đó sơn bả lại toàn bộ phía trong và ngoài toà nhà 1 lóp lót, 2 lớp phủ theo mầu sơn ban đầu.
- Hệ thống cửa nhà trụ sở:
[bookmark: _Hlk228267752]+ Thay thế cửa đi trong nhà tắm đã hỏng bằng cửa nhôm hệ xingfa hoặc tương đương, kính dày 6.38mm.
+ Thay thế khuôn cửa, nẹp khuôn, cửa sổ đã hỏng bằng cửa gỗ nhóm 3 kính trắng dày 6mm. 
+ Thay cửa đi hỏng bằng cửa gỗ đặc nhóm 3 kính dày 6mm
+ Các bộ cửa gỗ còn lại sửa chữa, sơn và thay thế phụ kiện như bản lề, chốt, khóa, ke… để đảm bảo hoạt động.
- Nhà vệ sinh trụ sở:
+ Thay toàn bộ thiết bị, bóng điện bị hư hỏng, xuống cấp, 
+ Lắp đặt lại hệ thống thiết bị vệ sinh mới.
- Hệ thống điều hòa trong trụ sở:
+ Thay thế các bộ điều hòa đã hỏng.
+ Bảo dưỡng, bơm ga bổ sung các bộ điều hòa xuống cấp.
- Đèn chiếu sáng hang lang:
+ Thay thế toàn bộ bóng đèn cũ bằng bóng mới tại khu vực hành lang để nâng cao chất lượng chiếu sáng.
- Tường bao nhà trụ sở:
+ Vệ sinh phần tường cũ chưa trát, trát lại bằng vữa M75 sau đó sơn hoàn thiện 1 nước lót – 2 nước phủ.
+ Vệ sinh phần tường bao bị bong tróc lớp sơn sau đó sơn hoàn thiện 1 nước lót – 2 nước phủ.
+ Đánh gỉ hoa thoáng sắt sau đó sơn 1 nước lót – 2 nước phủ.
- Nhà xe trụ sở:
+ Vệ sinh, sơn lại toàn bộ phần tường nhà để xe.
+ Thay thế hệ thống ống thoát nước.
- Nhà kho điện lực:
+ Sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà và thay thế hệ thống điện chiếu sáng.
- Nhà ăn: 
+ Vệ sinh sơn bả lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà, Thay thế hệ thống điện chiếu sáng.
b) Tổ QLVH:
- Phần tường nhà trụ sở:
+ Tháo lớp nhựa ốp tường hiện trạng.
+ Phá lớp trát khu vực bị thấm và bị bong tróc, trát lại bằng vữa M75 sau đó sơn bả hoàn thiện 1 nước lót 2 nước phủ.
[bookmark: _Hlk227836767]+ Quét hỗn hợp nước xi măng cùng phụ gia sika latex chống thấm bề mặt tường khu vực tháo nhựa ốp hiện trạng.
+ Vệ sinh lớp sơn hiện trạng trần nhà sau đó sơn bả hoàn thiện lại bằng 1 nước lót, 2 nước phủ.
- Hệ thống cửa đội:
+ Thay thế các bộ cửa xếp hỏng.
+ Thay thế khuôn cửa, nẹp khuôn và cửa đi, cửa sổ gỗ đã hỏng bằng cửa gỗ nhóm 3 kính trắng dày 6mm.
- Nhà vệ sinh đội:
+ Phá lớp trát khu vực bị rêu mốc do thấm, bị nứt, trát lại bằng vữa M75 sau đó sơn bả hoàn thiện 1 nước lót 2 nước phủ.
+ Vệ sinh lớp sơn hiện trang sau đó sơn bả lại toàn bộ phía trong và ngoài toà nhà 1 lóp lót, 2 lớp phủ.
+ Thay toàn bộ hệ thống bồn rửa, vòi sen, bồn cầu mới.
+ Thay toàn bộ hệ thống điện, đèn bị hư hỏng. Lắp đặt lại hệ thống cấp thoát nước.
+ Lắp đặt cửa nhà vệ sinh bằng  vật liệu nhôm hệ xingfa hoặc tương đương kính 6.38 ly (đủ phụ kiện)
+ Phá lớp gạch nền và gạch ốp hiện trạng, sau đó ốp lát lại hoàn trả.
- Nhà xe đội:
+ Vệ sinh, sơn lại toàn phần tường nhà để xe bị bong tróc.
+ Lợp thay thế phần mái tôn bị han mọt.
- Hệ thống điều hòa:
+ Bơm ga bổ sung, bảo dưỡng các bộ điều hòa xuống cấp.
- Nhà để vật tư:
+ Thay thế cửa xếp đã hỏng.
+ Thay thế cửa và khuôn cửa đi bị hỏng bằng cửa gỗ nhóm 3 kính dày 6mm
+ Các cửa gỗ còn lại Vệ sinh bỏ lớp sơn hiện trạng sau đó sơn PU hoàn thiện.
+ Phá lớp vữa trát tường ngoài, Vệ sinh bỏ lớp sơn trong nhà. Trát lại bằng vữa M75 sau đó sơn bả hoàn thiện mặt trong và ngoài 1 nước lót – 2 nước phủ.
+ Thi công lại trần.
c) Tổ KDDV:
- Mái nhà:
+ Phá lớp nền láng vữa xi măng hiện trạng. Láng lớp vữa tạo phẳng dày 2cm M75, sau đó chống thấm mái bằng hợp chất chống thấm gốc xi măng polymer 2 thành phần kết hợp dán màng chuyên dụng và vén thành xung quanh rồi láng lại lớp vữa bảo vệ
- Phần tường nhà:
+ Phá lớp vữa khu vực bị nứt, ẩm mốc, trát lại bằng vữa M75 sau đó sơn bả hoàn thiện.
+ Sơn lại các khu vực bị bong tróc.
- Nhà để vật tư:
+ Sơn lại toàn bộ bên trong và ngoài nhà. Thi công lại phần trần.
(Chi tiết theo hồ sơ thuyết minh TKKTTC phát hành kèm theo E-HSMT).
[bookmark: _II._Thời_hạn]II. Thời hạn thực hiện gói thầu: 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật
1. Các nội dung Nhà thầu cần trình bày trong HSDT:
1. Giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công, các nội dung chuẩn bị thi công, biện pháp tổ chức thi công (các hạng mục phù hợp với khối lượng công việc trong Bảng Tiên lượng mời thầu);
2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường, kèm theo mô tả trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí;
3. Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu; 
4. Danh mục máy móc, thiết bị thi công được huy động để thực hiện hợp đồng;
5. Hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng và Biện pháp bảo đảm chất lượng công trình;
6. Tiến độ thi công, kèm theo biểu đồ huy động nhân sự và máy móc thiết bị thực hiện tương ứng với từng giai đoạn thi công. Bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B);
7. Danh mục VTTB diện B cấp, Hồ sơ chất lượng và tài liệu liên quan của VTTB, vật liệu…diện B cấp;
8. Giải pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, bảo hành.
Các nội dung trình bày phải đầy đủ, hợp lý và khả thi, phù hợp với khối lượng công việc theo Bảng tiên lượng mời thầu của E-HSMT và phù hợp với hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT.
2. Hồ sơ thiết kế:
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải thực thực hiện theo hồ sơ phương án kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật thi công) đính kèm E-HSMT, gồm:
a) Sửa chữa kiến trúc trụ sở Đội QLĐLKV Đồ Sơn, Tổ QLVH, Tổ KDDV thuộc Đội QLĐLKV Đồ Sơn
· thiết kế kỹ thuật thi công.
3. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
a) Quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công, giám sát:
	STT
	Tên quy phạm và tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn

	I. 
	Quy trình, quy phạm:
	

	1. 
	Luật Xây dựng 2015 
	50/2015/QH13 ngày 18/6/2015

	2. 
	Luật Xây dựng sửa đổi 2020 
	62/2020/QH14 ngày 17/6/2020

	3. 
	Luật bảo vệ môi trường 2020
	72/2020/QH14 ngày 17/11/2020

	4. 
	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
	06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

	5. 
	Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 / 01/2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ
	10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021

	6. 
	Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực và các hướng dẫn liên quan.
	62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025

	7. 
	Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường,
	08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

	8. 
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	9. 
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4252:2012

	10. 
	Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
	TCXDVN 371:2006

	11. 
	Quy phạm trang bị điện
	11 TCN-18-2006; 
11 TCN-19-2006; 
11 TCN-20-2006; 
11 TCN-21-2006; 

	12. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
	QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT ; QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT ; QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT ; 

	13. 
	Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp
	QCVN : QTĐ 08:2010/BCT

	14. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 
	QCVN 01:2008/BCT

	15. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – an toàn trong xây dựng 
	QCVN 18:2014/BXD

	16. 
	Hệ thống tiêu chuẩn ATLĐ, quy định cơ bản
	TCVN 2287-78

	17. 
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5539:1991

	18. 
	Kết cấu thép. Gia công, lắp ráp và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 170:2007

	19. 
	Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2012

	II. 
	Tiêu chuẩn, quy cách VTTB điện 
	

	1. 
	Quy định công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam
	Quyết định 1299 /QĐ-EVN ngày 03/11/2017

	2. 
	Văn bản về sửa đổi bổ sung một số điều quy định công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam
	Quyết định 580 /QĐ-EVN ngày 20/4/2020

	3. 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (quy định tạm thời)
	Quyết định 318 /QĐ-EVN NPC-KT ngày 03/02/2016

	4. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự
	01/2025/TT-BKHCN ngày 14/02/2025

	III. 
	Tiêu chuẩn, quy cách vật liệu xây dựng 
	

	1. 
	Bê tông. Kiểm tra đánh giá độ bền. Quy định chung
	TCVN 5440-91


	2. 
	Xi măng Pooclang
	TCVN 6260:2009

	3. 
	Xi măng. Các tiêu chuẩn để thử xi măng
	TCVN139-1991

	4. 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006 (thay thế cho TCVN 1770-86 và TCVN 1771-87)

	5. 
	Công tác đất - thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	6. 
	Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-2012

	7. 
	Cốt thép bê tông
	TCVN 1651-1:2008 ;
TCVN 1651-2:2018

	8. 
	Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm
	JIS G3101, 3106/3192, ГOCT 8509-72

	9. 
	Mác thép
	JISG3101, JISG3106

	10. 
	Mạ kẽm nhúng nóng
	18TCN 04-92; TCVN5408:2007

	11. 
	Bu lông, đai ốc
	TCVN 5575-1991, TCVN 1896-76, TCVN 1916 : 1995, JIS B1051 hoặc tương đương.

	12. 
	Vòng đệm phẳng
	TCVN 132-77, TCVN 2060-77

	13. 
	Vòng đệm vênh
	TCVN 130-77

	14. 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật sơn 
	TCXDVN 334-2005


Ngoài ra, Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung trong:
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Quyết định 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
- Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 
Các lưu ý trước, trong và sau khi thi công:
- Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ Đầu tư nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.
- Chủ Đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có đề nghị yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Chủ Đầu tư nghiệm thu.
- Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và quy định của hợp đồng.
Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ Đầu tư đúng thời hạn.
Nhà thầu phải sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình xây dựng theo quy định (ngoài ra khi Chủ Đầu tư yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp file bản vẽ hoàn công theo định dạng Autocad và theo đúng hệ tọa độ VN-2000). Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.
Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Chủ Đầu tư ký tên xác nhận.
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.
- Tất cả các thời hạn trong thực hiện hợp đồng bao gồm cả ngày chủ nhật và ngày lễ.
4. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên và có hệ thống trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.
- Nhà thầu phải thiết lập hệ thống kiểm tra /giám sát chất lượng của Nhà thầu và thực hiện việc tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đáp ứng đầy đủ các quy định theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu như thi công móng, lắp ghép cốp pha, công tác cốt thép, công tác bê tông… 
- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ Đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các vấn đề phát sinh trong công việc.
- Chủ Đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
- Chủ Đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ Đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, cụ thể như theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng,… các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký giám sát của Bên mời thầu hoặc biên bản kiểm tra theo quy định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế.
- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ Đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ Đầu tư. Trong trường hợp này Chủ Đầu tư sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
5. [bookmark: _Toc466106686]Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Căn cứ hồ sơ thiết kế và khối lượng công việc, Nhà thầu nghiên cứu đề xuất tới chủ đầu tư khi dự thầu về phương án, trình tự thi công dưới dạng biểu đồ tiến độ từng hạng mục công việc. Trình tự thi công phải phù hợp với nội dung hồ sơ thiết kế (phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu), hợp lý với tiến độ công trình và khả thi.
Biểu đồ ngang mô tả tiến độ thi công có chi tiết các hạng mục công việc chính cho từng dự án và đáp ứng tiến độ tổng thể yêu cầu tại mục II nêu trên.
- Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nếu nhà thầu nhận thấy trong hồ sơ mời thầu mô tả khối lượng công việc tại bảng tiên lượng không phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công thì phải lập bảng riêng để mô tả và nêu rõ giải pháp trình tự và biện pháp thi công để làm cơ sở điều chỉnh.
- Các nội dung chính để lập biểu đồ tiến độ trình tự thi công, lắp đặt:
a) Công tác chuẩn bị.
· Khảo sát tổng thể toàn bộ công trường, định vị mặt bằng. Nắm địa bàn thi công chuẩn bị các phương án vận chuyển, thi công chi tiết cho từng hạng mục.
· Làm việc với cơ quan liên quan như Sở xây dựng, Sở giao thông, Bưu điện... để có sự phối hợp tốt trong quá trình thi công.
· Phối hợp chặt chẽ với Đơn vị quản lý vận hành tài sản thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng lập, trình phê duyệt Phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, bố trí / đăng ký lịch cắt điện phù hợp với công việc (nếu có), đảm bảo tối ưu công tác vận hành và thời gian gián đoạn cung cấp điện;
· Nhà thầu đảm bảo cung cấp đủ vật tư thiết bị, bố trí đủ nhân lực, máy thi công… theo Phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đã phê duyệt. Không để xảy ra việc trả lưới chậm không đúng kế hoạch cắt điện do lỗi chủ quan.
b) Trình tự thi công:
- Nhà thầu thuyết minh cụ thể về trình tự thi công các nội dung công việc phù hợp với khối lượng phạm vi gói thầu, ví dụ:
a)  Sửa chữa kiến trúc trụ sở Đội QLĐLKV Đồ Sơn, Tổ QLVH, Tổ KDDV thuộc Đội QLĐLKV Đồ Sơn
1.b.1. 
1. Chuẩn bị thi công; Kiểm tra mặt bằng. 
2. Phá dỡ cấu kiện.
3. Cạo bỏ sơn cũ, bóc vữa trát, gạch lát, nền cũ…;
4. Chống thấm
5. Công tác xây, trát, ốp lát…
6. Thay mái tôn, thay cửa sắt
7. Cung cấp, lắp đặt hệ thống cửa nhôm hệ tương đương hệ Xingfa, 
8. Cung cấp, lắp đặt hệ thống cửa gỗ tự nhiên; Sửa chữa cửa gỗ thay phụ kiện.
9. Cung cấp lắp đặt trần 
10. Sơn trong ngoài nhà.
11. Cung cấp lắp đặt thiết bị điện.
12. Thay điều hoà mới; Bảo dưỡng điều hoà cũ.
13. Cung cấp, lắp đặt vật tư cấp thoát nước, vệ sinh…
14. Thu dọn mặt bằng công trường, nhập kho thu hồi.
15. Hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao.
c) Biện pháp thi công:
- Cùng với việc lập biểu đồ tiến độ và trình tự thi công, Nhà thầu thuyết minh biện pháp thi công các nội dung công việc chính phù hợp với khối lượng phạm vi gói thầu; Cung cấp kèm theo bản vẽ mặt bằng/bố trí hiện trường mô tả biện pháp thi công phù hợp; Lưu ý, biện pháp thi công phải được trình bày cụ thể, phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật thuộc hồ sơ thiết kế phát hành kèm theo E-HSMT và khối lượng gói thầu được duyệt;
6. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng các vật tư thiết bị B cấp theo bảng tiên lượng đính kèm trong E-HSMT theo danh mục chào thầu.
- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và phù hợp (đáp ứng) của VTTB do B cấp:
+ Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;
+ Xuất xứ của hàng hóa được hiểu là nước sản xuất (trong một số trường hợp có thể được hiểu là địa phương, nhà máy, …) mà hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế tạo hoặc tại đó thông qua việc lắp ráp, chế tạo bổ sung để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại nhưng có sự khác biệt đáng kể về bản chất so với các chi tiết nhập khẩu cấu thành sản phẩm.
+ Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa theo quy định như trên, ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu chứng minh kèm theo (catalogue, chứng chỉ chất lượng) để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
+ Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh tính phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa. Trong trường hợp là hàng hóa nhập khẩu thì nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nhập khẩu (CO, CQ) trước thời điểm lắp đặt 10 ngày trong trường hợp nhà thầu được xét trúng thầu.
- Tất cả các vật tư, thiết bị có dòng điện chạy qua và chịu lực, vật liệu cách điện sử dụng cho công trình do Nhà thầu cấp phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật (sản xuất, thí nghiệm,...) do Chủ Đầu tư ban hành kèm theo E-HSMT.
- Chủ Đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu không được phép lưu trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký.
- Chủ Đầu tư có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật tư, thiết bị B cấp được thử nghiệm ở các đơn vị độc lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Chủ Đầu tư có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.
- Tất cả các VTTB phải được Cán bộ giám sát kiểm tra nghiệm thu đạt chất lượng theo QCKT ban hành theo E-HSMT trước khi được lắp đặt cho công trình.
- Nhà thầu phải cung ứng vật tư, thiết bị do mình cấp đúng tiến độ, và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT; các VTTB phải là mới 100% chưa từng qua sử dụng, được sản xuất trong năm 2025; các VTTB phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng theo hồ sơ mời thầu đã được Chủ Đầu tư thông qua, cụ thể:
+ Tất cả vật tư thiết bị phải có phiếu thử nghiệm xuất xưởng.
+ Các VTTB Nhà thầu cấp phải được Chủ Đầu tư thông qua trước khi lắp đặt trên lưới điện.
- Vật tư A cấp (nếu có):
+ Chủ Đầu tư sẽ cung cấp vật tư, thiết bị cho Nhà thầu tại kho của Công ty Điện lực Hải Phòng và Nhà thầu có trách nhiệm nhập vật tư thiết bị thu hồi tại kho Công ty  Điện lực Hải Phòng (thời gian thực hiện trong vòng 05 ngày kể từ khi có phiếu xuất, nhập vật tư thiết bị). Địa điểm giao, nhập vật tư, thiết bị có thể thay đổi, nhưng không làm tăng cự ly vận chuyển so với cự ly từ địa điểm nói trên đến hiện trường thi công công trình.
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản vật tư, thiết bị do Chủ Đầu tư cấp ngay sau khi nhận hàng từ kho của Chủ Đầu tư và chịu trách nhiệm vận chuyển các vật tư, thiết bị này tới kho công trường của Nhà thầu.
+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu lưu trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.
+ Vật tư, thiết bị được lưu trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được quy định bởi nhà sản xuất và theo yêu cầu của Chủ Đầu tư.
+ Tất cả vật tư, thiết bị do Chủ Đầu tư cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ Đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Chủ Đầu tư chỉ định. Đối với các VTTB cũ thu hồi, nhà thầu phải xử lý để đảm bảo đủ điều kiện nhập kho Chủ Đầu tư theo đúng quy định về quản lý VTTB của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hải Phòng.
+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải chịu bồi thường bằng hiện vật theo đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ Đầu tư.
7. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Quy định vận hành thử nghiệm: Nhà thầu phải đáp ứng các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
- Quy định về an toàn: đáp ứng theo quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam; đáp ứng các quy định an toàn hiện hành của Nhà nước.
8. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ:
Nhà thầu thuyết minh các nội dung về phòng chống cháy nổ sẽ được áp dụng trong quá trình thi công phù hợp với khối lượng công việc của gói thầu. Tùy theo khối lượng công việc thuộc phạm vi gói thầu và biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt theo hồ sơ thiết kế, các nội dung liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ – Bộ Công an sẽ được Nhà thầu thuyết minh trong E-HSDT và thực hiện đầy đủ trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và lập báo cáo định kỳ về công tác phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành. 
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu;
9. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong giai đoạn thi công, Nhà thầu phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân thủ các quy trình, quy phạm về thi công hiện hành, xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công; Đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý vận hành, chính quyền địa phương, phân định rõ trách nhiệm, thực hiện các biện pháp giảm thiểu hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình thi công, ở các nội dung:
d) Các ảnh hưởng đến môi trường trong phương pháp tổ chức thi công như chặt cây, dọn mặt bằng, đường tạm, công trình tạm, thực hiện biện pháp an toàn, vận chuyển nguyên vật liệu…
e) Quản lý rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng;
f) Ô nhiễm tiếng ồn;
g) Quản lý đất đai, cây cối trong phạm vi hành lang tuyến;
- Mọi tác hại đến môi trường với nguyên nhân được xác định do lỗi chủ quan của Nhà thầu thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công. Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Các vật liệu không sử dụng được phải đốt cháy hoặc loại bỏ tại chỗ không gây nên sự khó chịu hoặc nhân dân địa phương phản đối.
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra hiện trường và xác nhận hoàn thành cho Nhà thầu. Công việc thu dọn làm sạch không thoả mãn yêu cầu kiểm tra thì bằng kinh phí của mình, Nhà thầu phải thu dọn làm sạch theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.
10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực, thiết bị để phục vụ thi công cho gói thầu này. Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm để điều động nhân lực và máy móc thiết bị phục vụ thi công phù hợp. Kế hoạch này sẽ được giao cho các đội, nhóm thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời giao cho tư vấn giám sát một bản để phối hợp. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký thi công để theo dõi.
- Các vị trí chức năng của bộ máy nhân sự tại công trường (Chỉ huy trưởng, CBKT phụ trách an toàn…) bắt buộc phải có người thay thế khi vắng mặt
- Công nhân kỹ thuật thi công trực tiếp phải được huy động đầy đủ, trình độ nghề nghiệp phù hợp với tính chất gói thầu.
- Nhà thầu chứng minh tính khả thi của Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị thi công do mình đề xuất thông qua:
· Hợp đồng lao động với các cán bộ chủ chốt tại công trình;
· Hợp đồng mua bán hay hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị…
11. Yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ tài sản xung quanh:
- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Chủ Đầu tư đối với Nhà thầu. 
- Nhà thầu tập trung thuyết minh các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng, vận hành sẽ được áp dụng như thế nào để đáp ứng đúng quy định về an toàn lao động của Nhà nước; 
Trong đó, công tác thi công, vận hành phải đáp ứng quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam ban hành theo quyết định số 959 /QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam;
- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
- Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành
Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm :
a) Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn điện.
b) Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm theo chế độ hiện hành và yêu cầu của E-HSMT trong suốt quá trình thi công.
c) Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện công tác trong phạm vi cho phép làm việc, làm rào chắn hoàn chỉnh, đúng địa điểm công tác và thực hiện tiếp địa lặp lại tại từng vị trí công tác để tránh dòng điện ngược lên lưới do máy phát của khách hàng, do cây ngả lên đường dây làm dây dẫn đứt rơi vào đường dây khác đang mang điện ,...
d) Trong trường hợp thi công có cắt điện, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra an toàn điện, thực hiện công tác đúng giờ quy định, tuyệt đối không được kéo dài thời gian công tác trong ngày với bất kỳ lý do gì và phải trả điện đúng giờ.
e) Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong quy trình thi công.
f) Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch, phương án đã đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu đóng điện ngay sau khi thi công xong để tái lập điện cho khách hàng.
g) Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát  công trình của Bên giao thầu phát hiện. 
h) Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.
- Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.
- Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.
- Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải  thanh toán mọi tổn phí có liên quan.
- Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.
- Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời gian nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở. Nếu nhà thầu bị cảnh cáo và/hoặc nhắc nhở quá 03 lần thì chủ đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.
12. Điện, nước,… phục vụ thi công và thực hiện thủ tục cấp phép với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành:
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước,… phục vụ thi công công trình, phải bố trí các khu tạm và phân phối nước xung quanh công trình và chịu mọi phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép thi công xây dựng công trình theo đúng quy định (nếu công trình, hạng mục công trình bắt buộc phải xin phép xây dựng), thông báo tiến độ thi công và chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.
13. Bảo hành công trình:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 18 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng. 
- Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh (ưu tiên áp dụng) hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận; Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.
Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng tối đa 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư hoặc khoảng thời gian khác theo thống nhất của 02 bên tuỳ theo tính chất của công việc cần bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.



PHỤ LỤC CHƯƠNG V
A. DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ DIỆN B CẤP

· Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT để chào đầy đủ thông tin yêu cầu đối với vật liệu, vật tư, thiết bị B cấp theo bảng danh mục sau (Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng):
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	[bookmark: _Toc5676013]Tên vật liệu, vật tư, thiết bị
	Yêu cầu
	[bookmark: _Toc5676015]Hãng sản xuất 


	1. 
	Xi măng PCB30
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	2. 
	Cát vàng
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng TCVN
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	3. 
	Gạch nền sàn chống trơn 300x300; Gạch ốp tường 300x600
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng TCVN
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	4. 
	Nhựa đóng trần
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng TCVN
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	5. 
	Inox 304 hộp giá đỡ chậu rửa
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	6. 
	Đá Gramit 
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	7. 
	Tôn mạ mầu
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	8. 
	Bột bả
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	9. 
	Sơn lót nội thất
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	10. 
	Sơn phủ nội thất
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	11. 
	Thiết bị điện: Đèn led  panel, led downlight, led tuýt
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	12. 
	Thiết bị vệ sinh (lavabo, chậu tiểu, vòi, sen, xí bệt…)
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	13. 
	Ống (cấp nước và thoát nước, tê, cút, góc, nối, bát…)
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	14. 
	Chống thấm mái chuyên dụng
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng)
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	15. 
	Quạt thông gió lắp trên tường 250x250
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	16. 
	Điều hòa loại 2 cục 1 chiều Inverter 12000BTU kèm phụ kiện
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	17. 
	Khoá tròn – khoá tay gạt lắp cửa gỗ 
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	18. 
	Cửa gỗ - Khuôn, nẹp cửa gỗ nhóm 3
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ


	19. 
	Cửa nhôm hệ + kính an toàn + phụ kiện
	phù hợp tiêu chuẩn thiết kế (Cung cấp Hồ sơ chất lượng
	Nhà thầu nêu rõ thương hiệu, xuất xứ




· Nhà thầu phải scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.
· Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.
· Phần vật tư thiết bị A cấp Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bốc dỡ vận chuyển, bảo quản từ nơi cấp vật tư của bên A đến chân công trình. 
· Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
· Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu, … Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
· Các vật tư do B cấp khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:
· Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ, chất lượng của vật tư.
· [bookmark: _YÊU_CẦU_KỸ]Kiểm tra, lập biên bản cùng giám sát A.
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