Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu.
1.1.1 Giới thiệu chung về dự toán mua sắm:
+ Tên dự toán: Thiết bị bàn, ghế làm việc, giường cho Công an xã, phường năm 2025.
+ Tổng mức đầu tư: 1.061.580.000 đồng.
+ Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lạng Sơn
+ Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí Bộ Công an cấp.
	+ Mục tiêu thực hiện: Mua sắm trang bị bàn, ghế làm việc, giường cho Công an xã, phường năm 2025.
	+ Thời gian thực hiện: 07 ngày.
	+ Địa điểm, quy mô thực hiện: 
	- Địa điểm: Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
	- Quy mô: Mua 182 cái bàn làm việc, 178 cái Ghế gấp, 126 cái giường tầng.
1.1.2 Giới thiệu chung về gói thầu:
+ Tên gói thầu: Mua sắm trang bị bàn, ghế làm việc, giường cho Công an xã, phường năm 2025.
+ Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc, giường cho Công an xã, phường năm 2025 phục vụ công tác.
+ Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025.
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
+ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày.
+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
+ Loại hợp đồng: Trọn gói.
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 07 ngày.
+ Tùy chọn mua thêm: Không.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.
Hàng hóa phải mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi, nguyên đai, nguyên kiện, đúng hãng sản xuất, model, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng( tài liệu chứng minh kèm theo).
Đúng chủng loại, mẫu mã, kích thước, màu sắc theo yêu cầu, không cong vênh, nứt gãy, bong tróc.
Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng hiện hành (TCVN, ASTM) ( tài liệu chứng minh kèm theo)
Có tem, nhãn, mác rõ ràng từ nhà sản xuất.
Có phiếu bảo hành chính hãng, thời hạn tối thiểu 12 tháng.
Vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại nơi sử dụng.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bàn làm việc

	- Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
- Model: Nhà thầu tự đề xuất.
- Kích thước: 1100x600x650mm.
- Chất liệu: Gỗ MDF hoặc gỗ Melamine (gỗ dầy>=17mm), chi cạnh dán film PVC. 
- Mặt bàn hình chữ nhật có 1 lỗ đi dây điện thuận tiện cho việc sửdụng máy tính; dưới gầm bàn có gắn kèm hộc để tải liệu (kích thước phù hợp) có cánh và khóa kèm phụ kiện tay nắm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Khung bàn chất liệu thép hộp, sơn bột tĩnh điện theo tiêu chuẩn Châu Âu. được thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014; Có độ bền kéo ≥ 380MPa; Giới hạn chảy ≥ 320 MPa; thép hộp 50x25mm dày 1.2mm, các xà bằng thép hộp 20x20mm dày 11.0mm giằng chữ H có đổ đứng giữa toàn bộ khung bàn được hàn ngấu bằng khí CO2, mài nhẫn sơn tĩnh điện màu ghi, đảm bảo kết cầu và sơn phủ. Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được thửnghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D3359:2017 có độ bám dính 2 cấp 5B; ASTM D3363-05; ASTM B117 với kết quả không rộp, bong tróc rạn nứt, tạo váy và muối hóa trên bề mặt, mẫu sơn có thể chịu được sự ăn mòn của môi trường trong nhà ≥ 2 năm. 
Bảo hành: 12 tháng

	2
	Ghế gấp 
	- Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất
- Model: Nhà thầu tự đề xuất.
Chất liệu: Khung thép mạ Crom-Niken, mặt đệm giả da
Kích thước: 470x460x860
Ghế có khung là ống thép mạ crom-niken sáng bóng Ø22.2 mm;
Cả mặt ngồi và tựa lưng liền bằng giả da cao cấp. 
Gồm 2 cặp chân. Cặp chân trước dài hơn, nối với nhau thành hình chữ U, cặp chân sau được gắn vào cặp chân trước;
Phần dưới của tựa lưng của ghế gấp được gắn với phần trên của cặp chân sau, phần giữa tựa lưng gắn vào điểm cong của chân trước, giúp tựa ghế có thể ngả một góc nhất định;
Dưới 4 chân đều có nút bọc làm tăng tính ma sát cho ghế;
Có bộ phận gấp, giúp có thể gấp ghế lại khi không sử dụng, tiết kiệm diện tích;
Bảo hành: 12 tháng

	03
	Giường tầng

	- Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
- Model: Nhà thầu tự đề xuất.
Kích thước: W1900xD850xH1710
Giường sử dụng khung chân ống 30x30, Khung giát 25x50
Sơn bột tĩnh điện công nghệ Singapore rất bền màu
Các góc cạnh được làm nhẵn mang lại thẩm mỹ cho sản phẩm
Khoảng cách thanh chắn ngang đầu giường an toàn khi sử dụng
Chịu Trọng tải lớn
- Bảo hành: 12 tháng.



Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Toàn bộ hàng hóa trước khi bàn giao phải được Nhà thầu kiểm tra chất lượng, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật quy định trong Hồ sơ mời thầu/Hợp đồng.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, giám sát chất lượng, xuất xứ, chủng loại hàng hóa tại mọi thời điểm trong quá trình cung cấp, vận chuyển và lắp đặt.
-  Kiểm tra đối chiếu thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế với tài liệu kỹ thuật, catalogue và chứng chỉ chất lượng do Nhà sản xuất/Nhà thầu cung cấp.
-  Kiểm tra bằng mắt thường về ngoại quan: bề mặt nhẵn, không cong vênh, rạn nứt, gỉ sét, bong tróc.
- Lấy mẫu ngẫu nhiên (nếu cần) để thử nghiệm tại đơn vị kiểm định độc lập, chi phí do Nhà thầu chịu.
- Hàng hóa chỉ được nghiệm thu, bàn giao khi có kết quả kiểm tra/thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn nêu trên.
- Trường hợp phát hiện hàng hóa không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải thay thế bằng hàng mới đạt chuẩn, mọi chi phí phát sinh do Nhà thầu chịu.


