Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa thuộc dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án ứng dụng căn cước công dân gắn chíp, xác thực VNeID và công nghệ sinh trắc học tại Cảng Hàng Không Thọ Xuân
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án ứng dụng căn cước công dân gắn chíp, xác thực VNeID và công nghệ sinh trắc học tại Cảng Hàng Không Thọ Xuân
- Địa điểm thực hiện: Sân bay Sao Vàng, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
- Địa điểm lắp đặt: GATE 1, 2, 3 và phòng COM.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
1.2.1. Yêu cầu chung:
- Có cam kết hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở lại đây, chưa qua sử dụng, có tính đồng bộ trong công nghệ.
- Có cam kết khi bàn giao hàng hóa có kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ), giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước bản gốc hoặc bản sao công chứng.
- E-HSDT phải kèm theo catalogue có xác nhận của nhà sản xuất để chứng minh thông số kỹ thuật và thuộc tính của hàng hóa.
- Có cam kết về bảo mật an toàn thông tin, an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thi công và lắp đặt thiết bị.
1.2.2. Yêu cầu chi tiết:
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, hoặc thông số kỹ thuật độc quyền của nhà sản xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương, tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét hoặc "ưu việt hơn, cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy tính Server AI
	· Thông số kỹ thuật:
· Bộ vi sử lý (CPU) ≥  Core i7  14700 ( 20 Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB)
· Bo mạch chủ: Chipset. Intel B760, Ram Support for DDR5 với 4 x DDR DIMM sockets supporting up to 128 GB.
· Nguồn: Công suất thực ≥ 850W, chứng nhận Gold 80 PLUS, chuẩn ATX, Modular: Fully Modula  
· Bộ nhớ RAM 64GB(2x32G), Bus5200 Mhz, Độ trễ XMP: CL40-40-40, Tự sửa lỗi ECC: On-Die, Tản nhiệt: Có, LED : Có.
· Ổ cứng: SSD 512GB NVMe M.2 2280 PCIe, Tốc độ đọc/ghi (Up to): 2300MB/s - 1700MB/s.
· Card đồ họa VGA: Bộ nhớ  ≥16GB  GDDR7, Băng thông: 256 bit, Kết nối: DisplayPort 2.1a *3, HDMI 2.1b *1
· Vỏ thùng Case: Vật liệu: Steel, Kích thước: 400 x 215 x 488 mm, Khe mở rộng: 7 slots, Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio), KÍNH CƯỜNG LỰC (HÔNG TRÁI)
· Tản nhiệt nước: Kích cỡ bơm: 90 x 80 x 57 mm, Kích cỡ quạt: 120 x 120 x 25 mm, Tốc độ quạt: 650~1750 ± 10%, Độ ồn quạt: 36dB(A), Quạt LED: ARGB
· Màn hình : Kích thước ≥23.8 inch, tấm nền: IPS, Tần số quét: 120Hz, Thời gian đáp ứng: 1ms(MPRT) / 4ms (GTG), Hỗ trợ tiêu chuẩn: Vesa 100x100mm, 2 loa 2W, Cổng cắm kết nối: 1xHDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, 1x D-Sub, Headphone-out
· Bàn phím cơ có led, Chuột thiết kế công thái học đồng bộ thương hiệu

	2
	Máy tính mini điều khiển gate tự động bao gồm màn hình, chuột, bàn phím
	Thông số kỹ thuật:
· Kiểu dáng: Tower -Base Unit IDS PCI
· Bộ vi xử lý(CPU) ≥ Core i5-13500  2.5GHz 3200MHz 65W (2.5GHz, turbo up to 4.8GHz, 24MB cache, 14 cores).
· Graphics: Intel® UHD Graphics 770
· Chipset: Intel® H770
· Bộ nhớ trong(Ram) ≥ 8GB DDR5/ Bus 4800, Hỗ trợ nâng cấp lên đến 64 GB
· Ổ cứng: ≥ 512GB PCIe NVMe SSD
· Phím chuột: Chuẩn USB đồng bộ thương hiệu
· Kết nối mạng: Integrated 10/100/1000M GbE LANWifi + Bluetooth
· Cổng kết nối tích hợp: 
+ 8 USB port
+ 1 RJ-45;
+1 HDMI;
+1 Displayport;
+1 Serial Port;
+1 line in; 1 line out;
+ 1 headphone connector
· Nguồn: 260W, hiệu năng tối ưu lên đến ≥ 92%
· Tiêu chuẩn về môi trường: ENERGY STAR® certified.
EPEAT® silver (tra cứu được chứng nhận trên web site Epeat.net)
· Tính năng an ninh bảo mật: Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ,khe gắn khóa thùng máy
· Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền theo máy 
· Bảo hành: 1 năm bảo hành tận nơi sử dụng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất tại Việt Nam do Trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam thực hiện.
Màn hình. Kích thước: 24 inch, Loại màn hình: Màn hình cong, Độ cong: 1800R, Tỷ lệ: 16:9, Tỷ lệ tương phản: 3,000:1, Độ phân giải: FHD (1920x1080), Thời gian phản hồi: 4 ms, bảo hành 24 tháng ( có trung tâm bảo hành chính hãng tại địa phương )

	3
	Windown bản quyền 

	Phần mềm Microsoft Windows Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-10528)
· Số máy cài đặt: 4 máy tính
· Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. Bản này dùng mãi mãi theo máy, có tem bản quyền và Key có thể dán lên máy
· Đóng gói dạng Key vật lý & DVD

	4
	Cáp mạng CAT6 U/UTP
	Thông số kỹ thuật:
· Loại cáp: UTP (Unshielded Twisted Pair) – Cáp xoắn đôi không bọc chống nhiễu
· Tiêu chuẩn áp dụng: ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173
· Cấu trúc dây dẫn: 4 cặp dây xoắn đôi, tổng cộng 8 lõi
· Vật liệu lõi dẫn: Đồng nguyên chất ≥ 99,95%, đã qua ủ mềm
· Đường kính lõi dẫn: 0,57 – 0,58 mm (tương đương 23 AWG)
· Tốc độ truyền dữ liệu: Lên đến 1 Gbps (Gigabit Ethernet) trong khoảng cách 100 mét
· Trở kháng đặc trưng: 100 ± 15% Ω (trong dải tần 1 – 250 MHz)

	5
	Vật tư lắp đặt và thi công
	Chi tiết :
+ 180 mét cáp điện 3x2.5 mm
+ 03 bộ ổ cắm điện 3 chấu .
+ 01 Hộp đầu RJ45 CAT6E
+ 03 aptomat 10A đơn.


1.3. Các yêu cầu khác: Không
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi bàn giao nhiệm thu. Nếu kiểm tra thử nghiệm hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế hàng hóa mới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu

