Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên dự toán: Hợp phần đề án “Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ mềm Permalloy đặc chủng ứng dụng trong an ninh quốc phòng”, mã số TĐANQP.01/26-28
- Chủ đầu tư: Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng

- Nhà thầu chào hàng đúng quy cách hàng hóa theo yêu cầu

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể tham khảo và lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “cao hơn” so với các yêu cầu dưới đây.

      * Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng theo bảng sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1 
	Iron (Fe)
	Độ sạch ( 99,9%
Dạng mảnh, màu trắng bạc, kích thước 3,2-6,4 mm
	Lọ 1 kg 
	10

	2 
	Nickel (Ni)
	Độ sạch ( 99,9%

Dạng mảnh, màu bạc, nhiệt độ nóng chảy 1.455°C
	Lọ 250 g
	40

	3 
	Titanium (Ti)
	Độ sạch ( 99,9%

Dạng thanh, màu xám bạc, chiều dài 25 mm, đường kính 50 mm
	Túi 220 g
	3

	4 
	Molybdenum (Mo)
	Độ sạch  99,9%

Dạng dây, màu trắng bạc, đường kính 1,58 mm
	Cuộn 200 g
	3

	5 
	Vanadium (V)
	Độ sạch  99,9%

Dạng mảnh, màu bạc, kích thước hạt 1-3 mm
	Lọ 25 g
	25

	6 
	Cobalt (Co)
	Độ sạch  99,9%

Dạng mảnh, màu xám, nhiệt độ nóng chảy 1.493°C
	Lọ 500 g
	1

	7 
	Chromium (Cr)
	Độ sạch  99,9%

Dạng mảnh, màu xám, kích thước 2-8 mm
	Lọ 1 kg
	1

	8 
	Copper (Cu)
	Độ sạch  99,9%

Dạng lá, màu cam đỏ, chiều dày 0,025 mm
	Túi140 g
	5

	9 
	Silicon (Si)
	Độ sạch  99,9%

Dạng thỏi, màu xám sẫm, kích thước tối đa 5 mm
	Lọ 100 g
	5

	10 
	Manganese (Mn)
	Độ sạch  99,9%

Dạng hạt, màu xám, kích thước 0,8-12 mm
	Lọ 100 g
	5


	11 
	Nồi thạch anh
	Đường kính 50 mm
	Cái
	15

	12 
	Dầu chân không khuếch tán HFV-KS 275
	Độ chân không tối đa 5x10-5 Pa
	Can 1 lít
	3

	13 
	Dầu chân không sơ cấp HFV-100
	Độ nhớt 40°C: 50,6 mm2/s
Chỉ số độ nhớt: 100
	Thùng 16 lít
	2

	14 
	Khí Argon (Ar)
	Độ sạch  99,9% 
	Chai 40 lít
	20

	15 
	Aceton
	Độ sạch  99,5% 
	Chai 500 ml
	12

	16 
	Cồn công nghiệp 
	Độ sạch  99,5% 
	Chai 1 lít
	20

	17 
	Giấy mài
	Loại P2000
	Tờ 
	20

	18 
	Giấy lau
	Độ ẩm  8%
Hàm lượng formaldehyt 1 mg/dm2
	Hộp 200 tờ 
	10

	19 
	Găng tay y tế
	Chất liệu cao su
	Hộp 100 chiếc
	5


1.3. Các yêu cầu khác

Nếu nhà thầu cung cấp hàng không đúng theo danh mục, quy cách chào thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và nhà thầu phải cung cấp lại đúng theo đúng danh mục hàng hóa đã chào thầu (mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu). Trường hợp nhà thầu không đáp ứng về cung cấp hàng hóa theo danh mục chào thầu thì Chủ đầu tư có quyền hủy hợp đồng và mời nhà thầu khác cung cấp, mọi chi phí liên quan đến gói thầu sẽ do Nhà thầu chịu trách nhiệm.  

Mục 2. Bản vẽ: Không.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư, Bên mời thầu sẽ kiểm tra nghiệm thu toàn bộ vật liệu đầu vào trước khi sản xuất. Trong quá trình sản xuất Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ.

Việc kiểm tra và thử nghiệm để xác định chất lượng vật tư, hàng hóa sử dụng cho gói thầu được thực hiện quy định hiện hành và Nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của mình.

Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư, hàng hóa sử dụng cho gói thầu không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn gốc xuất xứ theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư, hàng hóa đó ra khỏi xưởng. Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với Nhà thầu.

PAGE  

