Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Tên gói thầu: Sửa chữa Ký túc xá D4, Khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
2. Công trình: Sửa chữa Ký túc xá D4, Khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
3. Loại và cấp công trình: Công trình cấp III 

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
5. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Ngạc, Hà Nội
6. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:
6.1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa Ký túc xá D4, Khu B - Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhằm đảm bảo mỹ quan, điều kiện học tập và sinh hoạt cho sinh viên.
6.2. Quy mô đầu tư xây dựng:
· Xây lại khu vệ sinh một số phòng trong ký túc xá cho đồng bộ.
· Đục, xử lý vết nứt, trát trám vá, bã dặm vá, vệ sinh và sơn lại dầm, trần, cột, tường trong nhà;

· Chống thấm nền khu vệ sinh
· Thay mới gạch lát nền, ốp tường cho khu vệ sinh.
· Lắp đặt trần thạch cao, điện chiếu sáng cho khu vệ sinh.
· Thay thế cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm kính khu vệ sinh và khu phòng ở.
· Sửa chữa cửa đi phía ra ban công.
· Thay mới và bổ sung thiết bị vệ sinh 
· Thay mới và bổ sung hệ thống cấp thoát nước;
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Thời gian hoàn thành toàn bộ công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư: 45 ngày
1. Tiến độ thực hiện của nhà thầu:
Trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cùng các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công mà nhà thầu dự kiến áp dụng cho công trình, nhà thầu xác định thời gian triển khai thi công công trình. Nhà thầu vạch ra tiến độ thi công, bao gồm tổng tiến độ thi công cả công trình, tiến độ thi công từng hạng mục công việc; thời gian thi công của từng loại công việc phải phù hợp với khối lượng công việc. Đồng thời với việc ký hợp đồng, nhà thầu phải nộp cho bên Chủ đầu tư bảng tổng tiến độ thi công công trình cùng với tiến độ vốn đầu tư tương ứng theo tiến độ thi công trong hồ sơ dự thầu, các văn bản mô tả cách bố trí, biện pháp thi công mà nhà thầu dự kiến thi công công trình.

Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Biểu tổng hợp tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công, hồ sơ hoàn công và nghiệm thu, bàn giao.

Biểu đồ tiến độ thi công được lập phải đảm bảo chính xác, phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu và biện pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:
Toàn bộ các công việc thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, thí
nghiệm, an toàn lao động, quản lý chất lượng xây dựng... của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Nhà thầu khi trình bày chi tiết các công tác theo yêu cầu của tiêu chuẩn nêu trong HSMT phải trích tên đúng các tiêu chuẩn cần tuân thủ cho từng công tác cụ thể. Đối với một số yêu cầu quan trọng nhà thầu có thể trích dẫn cả những quy định cụ thể của tiêu chuẩn. Trên cơ sở những tiêu chuẩn được nêu trong HSMT, nhà thầu cần phải xây dựng bộ tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm thu - Thí nghiệm cho toàn bộ gói thầu, bộ tiêu chuẩn này nhà thầu có thể trình bày ngay trong HSDT. Số lượng các tiêu chuẩn mà nhà thầu trình bày không được ít hơn số lượng tiêu chuẩn sau.

Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
· QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng;

· QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
· TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;
· TCVN 4091-1985: Nghiệm thu công trình xây dựng;
· TCVN 3153-1979: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Các khái niệm cơ bản – Thuật ngữ và định nghĩa
· TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung
· TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung
· TCVN 5308-1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
· TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa xây dựng công trình – Yêu cầu chung.
· TCVN 2682-2020 Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 6260-2009-2020 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 4314-2022 Vữa Xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 6477-2016 Gạch không nung sử dụng cho khối xây
· TCVN 5718-1993: Mái và sàn BTCT. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước;
· TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu;
· TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1 Công tác lát, láng trong xây dựng;

· TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 2 Công tác trát trong xây dựng;

· TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. Phần 3 Công tác ốp trong xây dựng;

· TCVN 7239-2014 Công tác bột bả tường gốc xi măng pooc lăng
· TCVN 9404-2012 Công tác sơn trong xây dựng
· TCVN 8652-2020 Công tác sơn tường dạng nhũ tương
· TCVN 4519-1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
· TCVN 5576-1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật.
· TCVN 7114-2008: Chiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhà; Và một số tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm khác liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1. Yêu cầu về nội dung quản lý chất lượng:
· Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu của gói thầu; tính chất, quy mô của công trình xây dựng, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng của công trình xây dựng;

· Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

· Lập và kiểm tra các biện pháp thi công và tiến độ;
· Lập và ghi nhật ký thi công theo quy định;
· Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trình xây dựng;

· Nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành.

· Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

· Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2.2. Trách nhiệm của nhà thầu:
Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng gây hư hỏng, làm ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

3. Yêu cầu chi tiết và đề xuất của nhà thầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

· Nhà thầu cần nêu rõ các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng sẽ tiến hành thí nghiệm chất lượng, số lượng các mẫu thử và công tác thí nghiệm cho từng lô hàng được sử dụng để thi công công trình.

· Phải tiến hành thí nghiệm vật liệu trước khi tiến hành khai thác; báo cáo kết quả thí nghiệm vật liệu và được sự chấp thuận cho thi công của Tư vấn giám sát mới tiến hành thi công.

· Chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị chính đưa vào công trình phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đạt các yêu cầu theo các quy định hiện hành, đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định và các quy cách, thông số kỹ thuật đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam còn hiệu lực. Đồng thời, nhà thầu phải lập bảng kê từng loại cụ thể vật tư, vật liệu, thiết bị dự thầu dưới đây, phải nêu rõ: Nhãn mác, mã hiệu (nếu có) và xuất xứ rõ ràng, không được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương (trường hợp nếu ghi tương đương thì phải chứng minh được đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương); ngoài ra, đối với vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình phải đạt tiêu chuẩn chất lượng về hợp quy, hợp chuẩn (nếu có). Vật tư, vật liệu và thiết bị chính đưa vào công trình theo bảng sau:

YÊU CẦU VỀ CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
	STT
	Tên vật liệu, thiết bị chính
	Quy cách,thông số kỹ thuật
	Nguồn gốc xuất xứ/ Hãng sản xuất

	1.
	Cát xây
	Cát sử dụng cho công trình là những hỗn hợp thiên nhiên. Vật liệu đưa vào sử dụng phải đạt các tiêu chuẩn trong TCVN 10796:2015 cát mịn cho bê tông và vữa; TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 9205:2012 cát nghiền cho bê tông và vữa.
	Việt nam

	2.
	Đá các loại
	Đá sử dụng cho công trình phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. Kích thước của đá tùy theo cấu kiện thiết kế quy định.
	Việt nam

	3.
	Xi măng các loại
	Xi măng pooclăng hỗn hợp theo TCVN 6260:2009.
	Việt nam

	4. 
	Gạch đặc 65x105x220
	Gạch bê tông không nung đạt chỉ tiêu chống thấm nước theo TCVN 6477:2016
	Việt nam

	5.
	Gạch ốp lát
	Màu sắc theo thiết kế,đáp ứng theo thiêu chuẩn TCVN 6415-7:2016, Gạch gốm ốp lát; và các tiêu chuẩn hiện hành về gạch ốp lát
	Prime hoặc tương đương

	6.
	Bột bả, sơn
	Phù hợp với Quy chuẩn công nghiệp quốc gia QCVN 16:2014 và tiêu chuẩn TCVN 8653-4:2012
	Jotun hoặc tương đương

	7.
	Cửa nhôm, kính an toàn, phụ kiện khóa cửa
	Đảm bảo đúng chủng loại và chiều dày theo thiết kế. Vật liệu cửa đưa vào sử dụng đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12513-1:2018, TCVN 9366-2012 về Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhôm – Quy định kỹ thuật , kính an toàn 6,38mm đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7364: 2018.
	Nhôm xingfa hoặc tương đương (Phụ kiện Kinlong chính hãng; kính Việt Nam)

	8.
	Ống uPVC
	Đảm bảo đúng chủng loại và chiều dày theo thiết kế, Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8491-1:2011; ISO 1452-2:2009; TCVN 11870-1:2017 phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh. TCVN 7957:2023 về đường ống thoát nước. TCVN 13606:2023 về đường ống cấp nước. Loại C2 trở lên
	Tiền phong hoặc tương đương

	9.
	Ống PPR
	Đảm bảo đúng chủng loại và chiều dày theo thiết kế, Phù hợp tiêu chuẩn ISO 15874-2:2013, loại PPR, PN10 trở lên
	Tiền phong hoặc tương đương

	10.
	Thiết bị vệ sinh
	TCVN 12648:2020; TCVN 12650:2020 yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6073:2005 về sản phẩm sứ vệ sinh. Chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023 thiết bị vệ sinh
	Inax hoặc tương đương

	11.
	Dung dịch chống thấm
	Đảm bảo đúng chủng loại và phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11322:2018 về thiết kế, thi công, nghiệm thu màng chống thấm. 
	Sika hoặc tương đương

	12.
	Trần thạch cao
	Theo TCVN 9394:2012 Tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu trần thạch cao
	Vĩnh tường hoặc tương đương

	13.
	Các loại vật tư, vật liệu khác
	Theo hồ sơ thiết kế
	


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trình tự thi công và lắp đặt do nhà thầu tự nghiên cứu và đề xuất trong phần đề xuất kỹ thuật nhưng phải đảm bảo các quy chuẩn xây dựng hiện hành. Các tiêu chuẩn thi công phải được trích dẫn đầy đủ, trường hợp cần thiết nhà thầu phải trích dẫn nguyên văn tiêu chuẩn áp dụng để chứng minh biện pháp, trình tự thi công do mình đề xuất là phù hợp.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường cho
người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm biện
pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phế thải xây
dựng phải được vận chuyển đến nơi quy định, trong quá trình vận chuyển nhà thầu
phải có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
Toàn bộ chất thải rắn, chất thải lỏng của người và máy móc, thiết bị thi
công phải được tập trung xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào hệ thống chung
7. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trình tự thi công và lắp đặt do nhà thầu tự nghiên cứu và đề xuất trong phần đề xuất kỹ thuật nhưng phải đảm bảo các quy chuẩn xây dựng hiện hành. Các tiêu chuẩn thi công phải được trích dẫn đầy đủ, trường hợp cần thiết nhà thầu phải trích dẫn nguyên văn tiêu chuẩn áp dụng để chứng minh biện pháp, trình tự thi công do mình đề xuất là phù hợp.

8. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phế thải xây dựng phải được vận chuyển đến nơi quy định, trong quá trình vận chuyển nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Toàn bộ chất thải rắn, chất thải lỏng của người và máy móc, thiết bị thi công phải được tập trung xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào hệ thống chung.

9. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải có thuyết minh chi tiết cho toàn bộ công tác an toàn trong thi công với đầy đủ các nội dung yêu cầu sau:

a) Giải pháp an toàn cho công tác xây lắp.
Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về giải pháp an toàn lao động sẽ được áp dụng cho từng công tác xây lắp và theo các nội dung được yêu cầu trong các quy định về kỹ thuật an toàn đối với các công tác cụ thể như sau:

· An toàn trong tổ chức công trường;
· An toàn trong công tác điện - hàn;
· An toàn trong công tác cốt thép - bê tông;
· An toàn trong công tác bốc xếp - vận chuyển;
· An toàn trong công tác xây;
· An toàn trong công tác thi công mái - lắp ghép;
· An toàn trong công tác lắp đặt thiết bị điện;
· An toàn trong công tác lắp đặt đường ống - thiết bị nước;
· An toàn trong công tác xây và hoàn thiện;
· An toàn trong công tác lắp đặt dàn giáo.
Nội dung cơ bản cho phần trình bày về an toàn của từng công tác xây lắp gồm 3 vấn đề chính:

· Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy hiểm, thiếu an toàn;
· Các biện pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng;
Các biện pháp khắc phục sự cố.
b) An toàn cháy, nổ
· Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ;
· Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó;

· Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ;
· Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố;
· Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.
c) An toàn trong mùa mưa bão
· Xác định khả năng và các nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão đến quá trình thi công công trình;

· Tổ chức bộ máy phòng chống lụt bão tại công trường: Nêu rõ tên người phụ trách, quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ các bộ phận chủ chốt trong công tác phòng chống lụt bão;

· Công tác chuẩn bị cho việc phòng chống lụt bão;
· Biện pháp bảo vệ VLXD, thiết bị thi công khi có mưa bão;
· Giải pháp thi công trong mùa mưa;
· Giải pháp chống bão và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.
d) Bảo vệ môi trường
· Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vực công trường;
· Biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện...);

· Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải rắn trong quá trình thi công.

e) Yêu cầu về máy móc và thiết bị thi công
· Số lượng và chủng loại máy móc, thiết bị thi công sẽ được nhà thầu sử dụng cho công trình;

· Thuyết minh và đánh giá mức độ sử dụng máy móc và hiệu quả sẽ đạt được;
· Số lượng và chủng loại thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ được sử dụng tại hiện trường;

· Danh sách các phòng LAS dự kiến được lựa chọn để tiến hành các thí nghiệm.
10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
· Nhà thầu phải bố trí đầy đủ cán bộ chủ chốt thi công theo đúng cam kết trong HSDT. Đối với nhân sự không thuộc quản lý của Nhà thầu mà đi thuê, yêu cầu có văn bản chấp thuận và cam kết từ đơn vị chủ quản của nhân sự về việc để nhân sự tham gia thực hiện gói thầu thi công xây dựng đầy đủ thời gian huy động khi Nhà thầu trúng thầu. Trường hợp vì những lý do bất khả kháng phải thay đổi cán bộ chủ chốt thi công chỉ được phép khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải đảm bảo nguyên tắc nhân sự thay thế có chất lượng tương đương trở lên;

· Lực lượng công nhân thi công xây dựng phải được đào tạo về kỹ năng tay nghề và an toàn lao động. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm nhân lực để thi công đúng tiến độ trong mọi trường hợp.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm huy động thiết bị phục vụ thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải có hồ sơ thiết kế tổ chức công trường trong đó bao gồm hai thành phần chính là: Tài liệu tổ chức thi công công trường và Hồ sơ bản vẽ thiết kế tổ chức công trường.

a) Tài liệu tổ chức thi công công trường:
· Mô tả tóm tắt nội dung thi công và đặc điểm công trình có ảnh hưởng đến chất lượng thi công;

· Trích dẫn các tiêu chuẩn quy phạm về tổ chức công trình;
· Tính toán phân đoạn thi công phù hợp.
b) Hồ sơ bản vẽ thiết kế tổ chức công trường:
· Các bản vẽ phải thể hiện rõ: Vị trí kho bãi tập kết vật tư vật liệu; tuyến giao thông trên công trường; hướng thi công tổng thể; khu vực lán trại; hướng thoát nạn khi có sự cố; vị trí Ban chỉ huy trưởng công trường; vị trí các công trình vệ sinh tạm; xác định vị trí cần cảnh báo nguy cơ cháy nổ.

· Nội dung: gồm có các bản vẽ tổ chức công trình tổng thể và các bản vẽ tổ chức thi công cho các hạng mục công trình.

· Nhà thầu phải thuyết minh rõ các giải pháp kỹ thuật và kèm theo các bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục công trình chính.

· Nội dung thuyết minh cho từng công tác cần bao gồm:
+ Nêu rõ tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng;
+ Mô tả tóm tắt kỹ thuật thi công và các kỹ thuật yêu cầu cần đáp ứng;
+ Đề xuất của nhà thầu về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thi công để tăng hiệu quả của dự án.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
· Nhà thầu phải có hệ thống tự kiểm tra, giám sát công tác thi công để đảm bảo chất lượng;

· Các công tác thi công liên quan đến những bộ phận chịu lực chính phải có thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm xác định chất lượng công tác thi công hoàn thành;
· Hệ thống giám sát chất lượng phải được tổ chức hoàn thành từ khi vật liệu được đưa về công trường, trong quá trình thi công và khi sản phẩm hoàn thành phải có biện pháp xử lý vật liệu, xử lý bộ phận công trình không đảm bảo chất lượng;

Nhà thầu phải có đủ máy móc, thiết bị để kiểm tra chất lượng vật liệu, công tác thi công xây dựng. Trường hợp không có đủ thiết bị đó thì có thể thuê nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn máy móc, thiết bị và không được ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
13. Yêu cầu về thời gian bảo hành công trình: Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

14. Yêu cầu khác:
Chi tiết các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình.

IV. Các bản vẽ:
Đính kèm theo E-HSMT: Hồ sơ thiết kế.
